**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի/Товара | | | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы (драм РА) | Գումարը  (ՀՀ դրամ)  Сумма  (драм РА) | Մատակարարման  Поставки | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1. | 35121290 | Ունակային  վակուումային տվիչ  Емкостный вакуумный датчик | **EDWARDS Barocel, 600AB TRANS 1000MB NW16**  **Խմբաքանակի համարը - W60041811**  տեսակը` թվային, լարումը` 15 Վ,  ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 0-ից 65°C,  սենսորի տեսակը` թաղանթա-ունակային,  չափման միջակայք` 0-1000 մբ,  թույլտվությունը` ավելի քան ±0,01% ամբողջ տիրույթում,  հարաբերական սխալը` ±0,15%,  առավելագույն գերճնշումը` 1,25 ամբողջ տիրույթում կամ 2,4 բար կարճաժամկետ, քաշը՝ 0,5÷1 կգ:  Անվտանգության դասը՝ 3H։  **EDWARDS Barocel, 600AB TRANS 1000MB NW16**  **Номер партии - W60041811**  тип – цифровой, напряжение - 15 В,  температурный режим - от 0 до 65°С,  тип сенсора - мембранно-емкостной,  диапазон измерения - 0-1000 мбар,  разрешение - более чем ±0,01% во всем диапазоне,  относительная погрешность - ±0,15%,  максимальное превышение давления - 1,25 во всем диапазоне или 2.4 бар кратковременно, вес - 0,5÷1 кг.  Класс безопасности - 3H․ | հատ  штук | 1 | 394 000 | 394 000 | Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭк» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն)  օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 60 (шестьдесят) календарных дней после заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝  համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:
2. Ապրանքը պետք է լինի նոր, պետք է ունենա որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օր։
3. Ապրանքը պետք է պատրաստվի և ընդունվի մշակված որակի պլանին համապատասխան` ըստ իր անվտանգության դասի և ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18; ГОСТ Р50.06.01-2017-ին` անկախ լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 3-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքի ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
4. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
7. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

*Ծանոթագրություն։* Պայմանագրի կառավարիչ՝ Ա. Ասլանյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).

**Дополнительные условия։**

1. Допустима эквивалентная продукция - в соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 постановления № 473-А от 2 апреля 2020 г., участник может предложить эквивалентную продукцию той, которая предусмотрена проектом, паспортом, техническим заданием либо согласована с уполномоченным органом - автором проекта.
2. Товар должен быть новым, должен иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Гарантийный период составляет не менее 365 дней.
3. Товар должен изготавливаться и приниматься согласно разработанному плану качества согласно РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013; НП-071-18; ГОСТ Р50.06.01-2017, согласно его классу безопасности, с привлечением независимой уполномоченной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности 3 по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.
4. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.
5. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней․
6. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней․
7. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС․
8. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов․

*Примечание:* Менеджер по контракту А. Асланян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [alla.aslanyan@anpp.am](mailto:alla.aslanyan@anpp.am).