**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *հրավերով նախատեսված չաØաբաժնի համարը*  *հրավերով նախատեսված չաØաբաժնի համարը* | *Ապրանքի* | | | | | | | |
| *գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)* | *անվանումը* | *տեխնիկական*  *բնութագիրը* | *չափման միավորը* | *ընդհանուր քանակը* | *մատակարարման* | | |
| *հասցեն* | *ենթակա քանակը* | *Ժամկետը* |
|  | 44118310 | Թիթեղ B 2х1000х2000 Стальной лист  B 2х1000х2000 | Թիթեղ B 2х1000х2000 (50 հատ)  ԳՕՍՏ 19903-74 / III Ст.3 ԳՕՍՏ 16523-70  Стальной лист B 2х1000х2000 (50 штук)  ГОСТ 19903-74 / III Ст.3 ГОСТ 16523-70 | կգ  кг | 1536 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 84 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 84 | 1536 | Համաձայնագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 20 календарных дней после заключения Соглашения |
|  | 44118310 | Թիթեղ B 4х1000х2000 Стальной лист  B 4х1000х2000 | Թիթեղ B 4х1000х2000 (24 հատ)  ԳՕՍՏ 19903-74 / III Ст.3 ԳՕՍՏ 16523-70  Стальной лист B 4х1000х2000 (24 штук)  ГОСТ 19903-74 / III Ст.3 ГОСТ 16523-70 | կգ  кг | 1472 | 1472 |
|  | 44118310 | Թիթեղ B 8х1500х6000 Стальной лист  B 8х1500х6000 | Թիթեղ B 8х1500х6000 (17 հատ)  ԳՕՍՏ 19903-74 / III Ст.3 ԳՕՍՏ 16523-70  Стальной лист B 8х1500х6000 (17 штук)  ГОСТ 19903-74 / III Ст.3 ГОСТ 16523-70 | կգ  кг | 9608 | 9608 |
|  | 44118310 | Թիթեղ B 3х1000х2000, Ст.45  Стальной лист B 3х1000х2000, Ст.45 | Թիթեղ B 3х1000х2000 (6 հատ)  ԳՕՍՏ 19903-74/ III Ст.45 ԳՕՍՏ 16523-70  Стальной лист B 3х1000х2000 (6 штук)  ГОСТ 19903-74/ III Ст.45 ГОСТ 16523-70 | կգ  кг | 282,6 | 282,6 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 3  Круг Ø 3 | Գլանվածք Ø 3 ԳՕՍՏ 2590-71/ Ст.3 ԳՕՍՏ 525-58  Круг Ø 3 ГОСТ 2590-71/ Ст.3 ГОСТ 525-58 | կգ  кг | 7 | 7 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 12  Круг Ø 12 | Գլանվածք Ø 12 ԳՕՍՏ 2590-71/Ст.3 ԳՕՍՏ 535-58  Круг Ø 12 ГОСТ 2590-71/Ст.3 ГОСТ 535-58 | կգ  кг | 10,6 | 10,6 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 8  Круг Ø 8 | Գլանվածք Ø 8 (5 հատ) ԳՕՍՏ 2590-71 / Ст.45 ԳՕՍՏ 1051-71  Круг Ø 8 (5 штук) ГОСТ 2590-71 / Ст.45 ГОСТ 1051-71 | կգ  кг | 11,8 | 11,8 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 16  Круг Ø 16 | Գլանվածք Ø 16 ԳՕՍՏ 2590-71/Ст.45 ԳՕՍՏ 1051-71  Круг Ø 16 ГОСТ 2590-71/Ст.45 ГОСТ 1051-71 | կգ  кг | 85,3 | 85,3 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 18  Круг Ø 18 | Գլանվածք Ø 18 ԳՕՍՏ 2590-71/Ст.45 ԳՕՍՏ 1051-71  Круг Ø 18 ГОСТ 2590-71/Ст.45 ГОСТ 1051-71 | կգ  кг | 36 | 36 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 20  Круг Ø 20 | Գլանվածք Ø 20 ԳՕՍՏ 2590-71/Ст.45 ԳՕՍՏ 1051-71  Круг Ø 20 ГОСТ 2590-71/Ст.45 ГОСТ 1051-71 | կգ  кг | 44,5 | 44,5 |
|  | 44112690 | Գլանվածք Ø 28  Круг Ø 28 | Գլանվածք Ø 28 ԳՕՍՏ 2590-71/Ст.45 ԳՕՍՏ 1051-71  Круг Ø 28 ГОСТ 2590-71/Ст.45 ГОСТ 1051-71 | կգ  кг | 58 | 58 |
|  | 44112761 | Շվելեր N5  Швелер N5 | Շվելեր N5 (21 հատ) ԳՕՍՏ 8240-72/  Ст.3 ԳՕՍՏ 535-71  Швелер N5 (21 штук) ГОСТ 8240-72/  Ст.3 ГОСТ 535-71 | կգ  кг | 1220 | 1220 |
|  | 44531191 | Խողովակ Ø 21х3  Труба Ø 21х3 | Խողովակ Ø 21х3, (5 հատ, 6 մետր)  Ст20, առանց կարի ԳՕՍՏ 8732-75  Труба Ø 21х3, (5 шт, 6 метр)  ГОСТ 8732-75, Ст20, бесшовные ГОСТ 8733744-75 | մ  м | 30 | 30 |
|  | 44531191 | Խողովակ Ø 24х2  Труба Ø 24х2 | Խողովակ Ø 24х2, (2 հատ, 6 մետր)  առանց կարի Ст20, ԳՕՍՏ 8732-75  Труба Ø 24х2, (2 шт, 6 метр)  ГОСТ 8732-75, Ст20,  бесшовные ГОСТ 8733744-75 | մ  м | 12 | 12 |
|  | 44531191 | Խողովակ Ø 42х4  Труба Ø 42х4 | Խողովակ Ø 42х4, առանց կարի  ԳՕՍՏ 8732-75, (7 հատ, 6 մետր)  Труба Ø 42х4, бесшовные,  ГОСТ 8732-75, (7 шт, 6 метр) | մ  м | 42 | 42 |
|  | 44531191 | Խողովակ Ø 76х4  Труба Ø 76х4 | Խողովակ Ø 76х4, ԳՕՍՏ 10704-75, (12 հատ, 6 մետր)  Труба Ø 76х4, ГОСТ 10704-75, (12 шт, 6метр) | մ  м | 72 | 72 |
|  | 44531191 | Խողովակ Ø 40х20х3  Труба Ø 40х20х3 | Խողովակ Ø 40х20х3,  ԳՕՍՏ 8645-68, (300 հատ, 6 մետր)  Труба Ø 40х20х3, ГОСТ 8645-68, (300 шт, 6 метр) | մ  м | 1800 | 1800 |
|  | 44531193 | Անկյունակ Б-50х50х5  Угольник Б-50х50х5 | Անկյունակ Б-50х50х5 ԳՕՍՏ 8509-72  Ст3 сп ԳՕՍՏ 535-71, (534 հատ, 3204 մ)  Угольник Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72  Ст3 сп ГОСТ 535-71, (534 шт, 3204 м) | կգ  кг | 12080 | 12080 |
|  | 44423651 | Պոլիուրետան S=8  Полууретан S=8 | Պոլիուրետան S=8  Полууретан S=8 | կգ  кг | 40 | 40 |
|  | 42141180 | Էլեկտրական ճոպանա  կարապիկ  Электрические лебедки | Բեռի բարձրացման քաշը ոչ պակաս 3000  կգ, Էլեկտրական շարժիչի սնուցումը 24V, կառավարման համակարգը լարային և ռադիոհեռակառավարմամբ, բեռի բարձրացման արագությունը առնվազն 6մ/րոպե, պարանի նյութը՝ պողպատ, ճոպանի երկարությունը առնվազն 15 մ, վթարային արգելակման առկայությամբ:  Պետք է ապահովի հուսալի և անխափան աշխատանք ծովի մակերեժևույթից մինչև 3000մ բարձրության վրա, մթնոլորտային տեղումների (անձրև, ձյուն և այլն) անմիջական ազդեցության պայմաններում, մինուս 300C-ից մինչև պլյուս 500C ջերմաստիճանային միջակայքում, մինչև 98% խոնավության և օդում փոշու 50գ/մ3 առկայության պայմաններում, երբ օդի ջերմաստիճանը չի գերազանցում պլյուս 250C կամ Պաշտպանվածության  աստիճանը ISO IP65  ստանդարտի համապատասխան, երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր  Масса подъема груза не менее 3000 кг, Питание электродвигателя 24В, система управления с проводным и радиодистанционным управлением, скорость подъема груза не менее 6м/мин, со стальным тросом, длина троса не менее 15м, с экстренным торможением.  Оно должно обеспечивать надежную и бесперебойную работу на высоте до 3000 м над уровнем моря, в условиях прямого воздействия атмосферных осадков (дождь, снег и т.п.), в диапазоне температур от минус 300С до плюс 500С, в условиях до до 98% влажности и 50г/м3 пыли в воздухе, при температуре воздуха не выше плюс 250С или Степень защиты по стандарту ISO IP65. Гарантийный срок: 365 дней | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 42141180 | Մեխանիկական ճոպանակա  րապիկ  Механические лебедки | Տիպ՝ թմբուկային մալուխային ճախարակ, բեռնաբարձությունը առնվազն 1,3 տ, պարանի երկարությունը 10 մ, պարանի նյութը՝ պողպատ,  բեռը բարձրացնելու/իջեցնելու ունակություն,  կեռիկների քանակը՝ 1, փոխանցման հարաբերակցությունը` 10:1, առանձնահատկություններ և առավելություններ՝  Հուսալի շփման մեխանիզմը թույլ է տալիս բարձրացնել և իջեցնել բեռը: Արգելակ՝ ավտոմատ (բարձրացում+իջեցում), երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր  Тип: лебедка барабанная тросовая, грузоподъемность не менее 1,3 т, длина веревки 10 м, материал веревки: сталь,  возможность поднимать/опускать груз,  количество крючков: 1, передаточное число: 10:1,  Особенности и преимущества:  Надежный контактный механизм позволяет поднимать и опускать груз.  Тормоз: автоматический (поднять+опустить).  Гарантийный срок: 365 дней | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 31211180 | Էլեկտրական անջատիչ  Электрический выключатель | Էլեկտրական անջատիչ, Կամազ ավտոմեքենայի սնուցուման համակարգից աշխատող  Электрический выключатель, работа от системы электропитания автомобиля КамАЗ | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 31321260 | Հաղորդալար 1х16 պղնձե, բազմաթել  Многожильный медный провод 1х16 | Հաղորդալար 1х16 պղնձե, բազմաթել, հատույթի մակերեսը 16մմ2,մեկուսիչով  Медный провод 1х16, многожильный, сечение 16 мм², с изоляцией. | մ  м | 600 | 600 |
|  | 31321260 | Հաղորդալար 2х0,75 պղնձե, բազմաթել  Многожильный медный провод 2х0,75 | Հաղորդալար 2х0,75 պղնձե, բազմաթել, հատույթի մակերեսը 0,75մմ2,մեկուսիչով  Медный провод 2х0,75, многожильный, сечение 0,75 мм², с изоляцией. | մ  м | 300 | 300 |
|  | 37531150 | Հաղորդալարի ծայրակալ  Наконечник | Հաղորդալարի ծայրակալ, պղնձե 16մմ2 լարի միացման համար ø10մմ կոնտակտային անցքով  Наконечник медь, диаметр контактного стержня ø10 , для провода многожильная сечением 16мм2 | հատ  шт | 200 | 200 |
|  | 31211221 | Ապահովիչ 24 վ, 5 Ա  Предохранитель 24 V, 5 A | Ապահովիչ 24 վ, Սայրատիպ, մեքենայի ապահովիչ 5A իր տուփով  Предохранитель 24 V, Ножевой, автомобильный предохранитель 5А с коробкой | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 31211221 | Անջատիչ  Тумблер | Անջատիչ 2 A  Тумблер 2 A | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 31211180 | Զանգի կոճակ  Кнопка звонка | Զանգի կոճակ, հաստատուն հոսանքով աշխատող  Кнопка звонка, питание от постоянного тока | հատ  шт | 200 | 200 |
|  | 31211180 | Զանգ 24վ  Звонок 24 V | Զանգ 24վ, հաստատուն հոսանքով աշխատող  Звонок 24 V, питание от постоянного тока | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 44112760 | Փողրակ կապրոնե ø16  Гофра капроновая ø16 | Փողրակ կապրոնե ø 16  Гофра капроновая ø 16 | մ  м | 700 | 700 |
|  | 44221141 | Բռնակ պահարանի  Ручка шкафа | Բռնակ պահարանի, կլոր գլխիկով ø 30, ø 4մմ պտուտակով  Ручка шкафа, с круглой головкой ø 30, ø 4 мм | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 44521160 | Մետաղյա շղթա 8х40  Металлическая цепочка  8х40 | Շղթա 8х40, Օվալաձև 80x40 օղակներով  8մմ տրամաչափով  Цепь 8х40, Овальные кольци 80х50.  8 мм в диаметре | մ  м | 13600 | 13600 |
|  | 39531800 | Գորգ արհեստական  Искусственный ковер | Գորգ արհեստական, Կավրալիտ, դարչնագույն կամ պաշտպանիչ կանաչ գույնի, հատությունը 4,5-5մմ  Искусственный ковер, кавролит, коричневый или защитный зеленый цвет, толшина 4,5-5мм | քառ․ մ  кв. м | 60 | 60 |
|  | 42121390 | Առանցքակալ № 180502  Подшипник № 180502 | Առանցքակալ № 180502 ԳՕՍՏ 8882-75  Подшипник № 180502 ГОСТ 8882-75 | հատ  шт | 400 | 400 |
|  | 44192630 | Հեղյուս М8х20  Болт М8х20 | Հեղյուս М8х20 ԳՕՍՏ 7805-70  Болт М8х20 ГОСТ 7805-70 | հատ  шт | 600 | 600 |
|  | 44192630 | Հեղյուս М8х80  Болт М8х80 | Հեղյուս М8х80 ԳՕՍՏ 7805-70  Болт М8х80 ГОСТ 7805-70 | հատ  шт | 2800 | 2800 |
|  | 44192630 | Հեղյուս М10х50  Болт М10х50 | Հեղյուս М10х50 ԳՕՍՏ 7805-70  Болт М10х50 ГОСТ 7805-70 | հատ  шт | 900 | 900 |
|  | 44192630 | Հեղյուս М10х80  Болт М10х80 | Հեղյուս М10х80 ԳՕՍՏ 7805-70  Болт М10х80 ГОСТ 7805-70 | հատ  шт | 1900 | 1900 |
|  | 39224550 | Մանեկ М8  Гайка М8 | Մանեկ М8 ԳՕՍՏ 3032-76  Гайка М8 ГОСТ 3032-76 | հատ  шт | 28000 | 28000 |
|  | 39224550 | Մանեկ М10  Гайка М10 | Մանեկ М10 ԳՕՍՏ 3032-76  Гайка М10 ГОСТ 3032-76 | հատ  шт | 28000 | 28000 |
|  | 37411190 | Տափօղակներ 8 ԳՕՍՏ 6402-70  Шайбы 8 ГОСТ 6402-70 | Տափօղակներ 8 ԳՕՍՏ 6402-70  Шайбы 8 ГОСТ 6402-70 | հատ  шт | 28000 | 28000 |
|  | 37411190 | Տափօղակներ 10 ԳՕՍՏ 6402-70  Шайбы 10 ГОСТ 6402-70 | Տափօղակներ 10 ԳՕՍՏ 6402-70  Шайбы 10 ГОСТ 6402-70 | հատ  шт | 28000 | 28000 |
|  | 37411190 | Տափօղակներ 8 ԳՕՍՏ 6958-78  Шайбы 8 ГОСТ 6958-78 | Տափօղակներ 8 ԳՕՍՏ 6958-78  Шайбы 8 ГОСТ 6958-78 | հատ  шт | 28000 | 28000 |
|  | 37411190 | Տափօղակներ 10 ԳՕՍՏ 6958-78  Шайбы 10 ГОСТ 6958-78 | Տափօղակներ 10 ԳՕՍՏ 6958-78  Шайбы 10 ГОСТ 6958-78 | հատ  шт | 28000 | 28000 |
|  | 44111436 | Ներկ (Էմալ) ХВ-518  Краска (Эмаль) ХВ-518 | Մետաղական մակերևույթների ներկման նպատակով, ծածկույթի գույնը՝ պաշտպանիչ, 25 կգ տարաներով: Նոսրացում՝ լուծիչ R-4, R-4A: ТУ РБ 101307510.049-2003  Для окраски стальных поверхностей, Защитный, В контейнерах по 25 кг нетто. Растворителем Р-4, Р-4А. ТУ РБ 101307510.049-2003 | կգ  кг | 400 | 400 |
|  | 44831500 | Լուծիչ Р4  Растворитель Р4 | Անգույն կամ թեթևակի դեղնավուն, միատարր, թափանցիկ հեղուկ՝ առանց տեսանելի մասնիկների:  Բաղադրությունը՝ ցնդող օրգանական լուծիչների՝ էսթերների, կետոնների, ածխաջրածինների խառնուրդ ։  Երաշխիքային ժամկետը արտադրության օրվանից՝ 12 ամիս, ԳՕՍՏ 7827-74  Бесцветные или слегка желтоватые однородные прозрачные жидкости без видимых взвешенных частиц Представляют собой смеси летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводородов Гарантийный срок с даты изготовления: 12 месяцев ГОСТ 7827-74 | կգ  кг | 300 | 300 |
|  | 42131220 | Փական / Замок | Փական մետաղական 75х25  Металический замок 75х25 | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 44221161 | Ծխնի / Петля | Մետաղական ծխնի 50 x 35,  Металическая петля 50 x 35, | հատ  шт | 200 | 200 |
|  | 24911400 | Սինթետիկ սոսինձ  Синтетический клей | Սինթետիկ, կիսաթափանցիկ սոսինձ «Նաիրիտ» կամ համարժեքը  Синтетический полупрозрачный клей «Наирит» или аналогичный. | կգ  кг | 5 | 5 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ներկայացնի նաև, արտադրողի կողմից տրված, մատակարարվող ապրանքի որակի սերտիֆիկատ, հաստաված իր կողմից:

**Дополнительная условия:**

Товар должен быть новыми, неиспользованными. При исполнении договора Продавец также должен предоставить сертификат качества поставленного товара, выданный производителем и заверенный им.