**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44511270 | Մուրճ Молоток | Պողպատե գլխիկով 500գ, փայտե կոթով  500г стальной головкой, деревянной рукояткой. | Հատ  Шт | 5 | 2500 | 12500 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 5 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 44511210 | Շեղբ  Полотно | Ձեռքի էլ. նրբասղոցի շեղբ: Չափերը` սղոցի երկարությունը T744D՝ 180մմ, քանակը 5 հատ և սղոցի երկարությունը T344D՝ 152մմ, քանակը 5 հատ, գույնը՝ սև, նյութը՝ բարձր ածխածնաշատ պողպատ:  Полотно ручного эл. лобзика. Размеры - длина пилы T744D: 180мм, кол. 5шт и длина . пилы T344D: 152мм, кол. 5шт, цвет: черный, материал: высокоуглеродистая сталь | Հատ  Шт | 1 | 5000 | 5000 | 1 |
|  | 39241130 | Ռնդման դանակ  Нож строгальный | Մեծառնդա հաստոցի համար, 1.DS Pilana, չափսը` 1050х35х3մմ СТ00500345, կոդը 28199294 կամ 2. HSS 18%W Woodtec ИH 089856,չափսը` 1050х35х3մմ, կոդը`29804678 կամ 3.RED SAMURAI արագ կտրող պողպատից HSS standard, չափսը` 1050х35х3մմ TPRS0000161, կոդը` 37963110:  Для фуговального станка, 1. DS Pilana, размер 1050х35х3мм СТ00500345, код 28199294 или 2. HSS 18%W Woodtec ИH 089856, размер 1050х35х3мм, код 29804678 или 3.RED SAMURAI из быстроре-жущей стали HSS standard, размер 1050х35х3мм, TPRS0000161, код 37963110. | Հատ  Шт | 8 | 17300 | 138400 | 8 |
|  | 44511343 | Գայլիկոն Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ0,8մմ, երկարությունը` 50÷55մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ0,8мм, длина - 50÷55мм. | Հատ  Шт | 8 | 300 | 2400 | 8 |
|  | 44511341 | Ներպարուրակիչ  Метчик | **Աջ,** 3/8", երկարությունը՝ 100մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 25: **Լրակազմում. ներպարուրակիչ №1 – 1հատ, ներպարուրակիչ №2 – 1 հատ:**  **Правая,** 3/8", длина: 100мм, диаметр рабочей части: 25мм.  **Комплектация: метчик №1 – 1 шт, метчик №2 – 1 шт.** | Հատ  Шт | 10 | 20600 | 206000 | 10 |
|  | 44511341 | Ներպարուրակիչ  Метчик | **Աջ,** 3/4", երկարությունը՝ 135մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 32: **Լրակազմում. ներպարուրակիչ №1 – 1 հատ, ներպարուրակիչ №2 – 1 հատ:**  **Правая,** 3/4", длина: 135мм, диаметр рабочей части: 32мм.  **Комплектация: метчик №1 – 1 шт, метчик №2 – 1 шт.** | Հատ  Шт | 10 | 11600 | 116000 | 10 |
|  | 44511341 | Ներպարուրակիչ  Метчик | **Աջ,** 7/8", երկարությունը՝ 135մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 32: **Լրակազմում. ներպարուրակիչ №1 – 1 հատ, ներպարուրակիչ №2 – 1 հատ:**  **Правая,** 7/8", длина: 135мм, диаметр рабочей части: 32мм.  **Комплектация: метчик №1 – 1 шт, метчик №2 – 1 шт.** | Հատ  Шт | 10 | 11600 | 116000 | 10 |
|  | 44511342 | Արտապարուրակիչ  Плашка | **Աջ,** М8, տրամագիծը՝ 25մմ, հաստությունը՝ 9մմ  **Правая,** М8, длина: 25мм, диаметр рабочей части: 9мм | Հատ  Шт | 10 | 3000 | 30000 | 10 |
|  | 44511342 | Արտապարուրակիչ  Плашка | **Աջ,** 5/8", տրամագիծը՝ 55մմ, հաստությունը՝ 16մմ  **Правая,** 5/8", длина: 55мм, диаметр рабочей части: 16мм | Հատ  Шт | 10 | 6300 | 63000 | 10 |
|  | 44511342 | Արտապարուրակիչ  Плашка | **Աջ,** 7/8", տրամագիծը՝ 55մմ, հաստությունը՝ 16մմ  **Правая,** 7/8", длина: 55мм, диаметр рабочей части: 16мм | Հատ  Шт | 10 | 3800 | 38000 | 10 |
|  | 44511220 | Ատամնավոր մածկաթիակ  Шпатель зубчатый | լցովի հատակի համար,չափսը՝120- 130х280-300մմ,ատամների չափսը՝ 10x10մմ, նյութը՝ մետաղ, բռնակի նյութը՝ պլաստմասսա:  для наливного пола, размер 120-130х280-300 мм, размер зубьев-10х10мм, материал-сталь, материал ручки - пластик. | Հատ  Шт | 10 | 2100 | 21000 | 10 |
|  | 44511371 | Հավաքածու պտուտակիչների  Набор отверток | Պտուտակիչների ձողերը պատրաստված են քրոմ վանադիումի պողպատից և հագեցած են մագնիսական ծայրով: Էրգոնոմիկ բռնակները պատրաստված են երկու բաղադրիչ նյութից, որն ապահովում է ապահով բռնում և նվազեցնում ձեռքի բեռը: Հավաքածուն տրվում է պատյանով հեշտ տեղափոխման և պահպանման համար։ Լրակազմում` նվազագույնը 4 պտուտակիչ ուղիղ շլիցով Sl ՝ 4x75±5 մմ, 5x100±10 մմ, 6x100±10 մմ, 6x38 մմ; 5 պտուտակիչ խաչաձև շլիցով Ph 0x75±5 մմ, 1x75±5 մմ, 2x100±10 մմ, 3x125±10մմ, 2x38±5մմ; 2 պտուտակիչ խաչաձև շլիցով Pz՝ 1x75±5մմ, 2x100±10 մմ; Համապատասքան քեյսով:  Стержни отверток выполнены из хромованадиевой стали и оснащены магнитным наконечником. Эргономичные рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, это обеспечивает надежный захват и снижает нагрузку на руку. Набор поставляется в кейсе для удобной транспортировки и хранения.Комплектация. минимум 4 отверток с прямым шлицем Sl: 4x75±5 мм, 5x100±10 мм, 6x100±10 мм, 6x38 мм; 5 отвертки с крестовым шлицем Ph: 0x75±5 мм, 1x75±5 мм, 2x100±10 мм, 3x125±10 мм, 2x38±5 мм; 2 отвертки с крестовым шлицем Pz: 1x75±5 мм, 2x100±10 мм. Кейс. | լրակազմ | 10 | 15000 | 150000 | 10 |
|  | 44511371 | Հավաքածու պտուտակիչների Набор отверток | Պտուտակիչների ձողերը պատրաստված են քրոմ վանադիումի պողպատից և հագեցած են մագնիսական ծայրով: Էրգոնոմիկ բռնակները պատրաստված են երկու բաղադրիչ նյութից, որն ապահովում է ապահով բռնում և նվազեցնում ձեռքի բեռը: Լրակազմում` նվազագույնը 2 պտուտակիչ ուղիղ շլիցով՝ Sl 6x150±10 մմ, Sl 5x100±10 մմ; 2 պտուտակիչ խաչաձև շլիցով՝Ph 2x150±10մմ, Ph 2x100±10 մմ, Համապատասքան քեյսով:  Стержни отверток выполнены из хромованадиевой стали и оснащены магнитным наконечником. Эргономичные рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, это обеспечивает надежный захват и снижает нагрузку на руку.  Комплектация. Минимум 2 отверток с прямым шлицем: Sl 6x150±10 мм, Sl 5x100±10 мм; 2 отвертки с крестовым шлицем: Ph 2x150±10 мм, Ph 2x100±10 мм, кейс. | լրակազմ | 2 | 6000 | 12000 | 2 |
|  | 44511371 | Հավաքածու պտուտակիչների Набор отверток | հավաքածուում ` նվազագույնը 4 հատ, բնիկների տեսակը` խաչաձև 2հատ (5,5x100մմ և 6,5x150մմ) և տափակ 2հատ (5,5x100մմ և 6,5x150մմ): Բռնակը՝ չսահող: Համապատասքան քեյսով  В наборе Минимум 4шт, вид шлица: крестовой 2шт ( 5,5x100 мм и 6,5x150 мм) и прямой 2шт (5,5x100 мм и 6,5x150 мм). Материал рукоядки: нескользящий. кейс. | լրակազմ | 3 | 6000 | 18000 | 3 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող շրջանակ մետաղի համար: А 24BF 230х3 х22մմ, , հղկանյութը 14А: Диски отрезные по металлу, 230х3 х22мм, А 24SBF , шлифматериал- (14А). | հատ | 50 | 1400 | 70000 | 50 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող շրջանակ մետաղի համար: А 24BF 300х32 х3մմ, պտտման արագությունը-5100-5300 պտ/րոպե, հղկանյութը 14А,  Диски отрезные по металлу, 300х32 х3мм, А 24SBF , шлифматериал- (14А). Скорость вращения-5100-5300 об/мин, | հատ | 15 | 2400 | 36000 | 15 |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  գլանական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с цилиндрическим хвостовиком | F5, երկարությունը՝ 42մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 8մմ  F5, длина: 42мм, диаметр рабочей части: 8мм | Հատ  Шт | 10 | 2200 | 22000 | 10 |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  գլանական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с цилиндрическим хвостовиком | F6, երկարությունը՝ 52մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 8մմ  F6, длина: 52мм, диаметр рабочей части: 8мм | Հատ  Шт | 10 | 1800 | 18000 | 10 |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  գլանական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с цилиндрическим хвостовиком | F10, երկարությունը՝ 63մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 13մմ  F10, длина: 63мм, диаметр рабочей части:13мм | Հատ  Шт | 10 | 2200 | 22000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  գլանական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с цилиндрическим хвостовиком | F16, երկարությունը՝ 79մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 19մմ  F16, длина: 79мм, диаметр рабочей части: 19мм | Հատ  Шт | 10 | 2000 | 20000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  կոնական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с коническим хвостовиком | F20, երկարությունը՝ 124մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 22մմ  F20, длина: 124мм, диаметр рабочей части: 22мм | Հատ  Шт | 10 | 3000 | 30000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  կոնական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с коническим хвостовиком | F22, երկարությունը՝ 124մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 22մմ  F22, длина: 124мм, диаметр рабочей части: 22мм | Հատ  Шт | 10 | 3400 | 34000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  կոնական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с коническим хвостовиком | F25, երկարությունը՝ 128մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 26մմ  F25, длина: 128мм, диаметр рабочей части: 26мм | Հատ  Шт | 10 | 5100 | 51000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ երիթային,  կոնական պոչամասով  Фрезы шпоночные, с коническим хвостовиком | F36, երկարությունը՝ 157մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 32մմ  F36, длина: 157мм, диаметр рабочей части: 32мм | Հատ  Шт | 10 | 9000 | 90000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ ծայրային,  գլանական պոչամասով  Фрезы концевые,  с цилиндрическим хвостовиком | F14, երկարությունը՝ 83մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 26մմ  F14, длина: 83мм, диаметр рабочей части: 26мм | Հատ  Шт | 10 | 2300 | 23000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Ֆրեզ ծայրային,  կոնական պոչամասով  Фрезы концевые,  с коническим хвостовиком | F22, երկարությունը՝ 140մմ, աշխատող մասի երակուրությունը՝ 38մմ  F22, длина: 140мм, диаметр рабочей части: 38мм | Հատ  Шт | 10 | 4400 | 44000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **С 12 25 М 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017 կամ համարժեքը,** C տիպի (գնդագլանաձև), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 25 մմ, միջին M ատամով, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **С 12 25 М 06 45 ГОСТ 34202-2017** **или эквивалент.** Типа С **(сфероцилиндрические),** диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 25 мм, со средним зубом М, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 7000 | 70000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **С 12 25 C 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** C տիպի (գնդագլանաձև), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 25 մմ, խոշոր ատամով С, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **С 12 25 C 06 45 ГОСТ 34202-2017** **или эквивалент.**Типа С **(сфероцилиндрические),** диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 25 мм, со крупным зубом С, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 7100 | 71000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **F12 25 M 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** F տիպի (գնդակոնաձև), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 25 մմ, միջին M ատամով, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **F12 25 M 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **или эквивалент.**Типа F **(сфероконические)**, диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 25 мм, со средним зубом М, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 8600 | 86000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **F12 25 С 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** F տիպի (գնդակոնաձև), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 25 մմ, խոշոր ատամով С, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **F12 25 С 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **или эквивалент.** Типа F **(сфероконические)**, диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 25 мм, со крупным зубом С, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 9200 | 92000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **G 12 25 М 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** G տիպի (գնդակոնաձև, սուր ծայրով), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 25 մմ, միջին M ատամով, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **G 12 25 М 06 45 ГОСТ 34202-2017** **или эквивалент.** Типа G **(сфероконические с заостренным концом),** диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 25 мм, со средним зубом М, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 9400 | 94000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **G 12 25 C 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** G տիպի (գնդակոնաձև, սուր ծայրով), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 25 մմ, խոշոր ատամով С, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **G 12 25 C 06 45 ГОСТ 34202-2017** **или эквивалент.** Типа G **(сфероконические с заостренным концом),** диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 25 мм, со крупным зубом С, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 7200 | 72000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **L 12 25 M 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** L տիպի (կոնաձև, կլոր ծայրով), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 28 մմ, միջին M ատամով, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **L 12 25 M 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **или эквивалент.** Типа L **(конические с закругленным концом)**, диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 28 мм, со средним зубом М, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 12300 | 123000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզ կարծրա- համահալվածքային  Борфрезы твердосплавные | **L12 25 С 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **կամ համարժեքը,** L տիպի (կոնաձև, կլոր ծայրով), կտրող մասի տրամագիծը՝ 12 մմ, կտրող մասի երկարությունը՝ 28 մմ, խոշոր ատամով С, պոչամասի տրամագիծը՝ 6 մմ և պոչամասի երկարությունը՝ 45 մմ։  **L12 25 С 06 45 ԳՕՍՏ 34202-2017** **или эквивалент.** Типа L **(конические с закругленным концом)**, диаметром режущей части 12 мм, длиной режущей части 28 мм, со крупным зубом С, диаметром хвостовика 6 мм и длиной хвостовика 45 мм: | Հատ  Шт | 10 | 12300 | 123000 |  | 10 |  |
|  | 44112720 | Բորֆրեզի հավաքածու  Набор борфрез | Աշխատանքային տրամագիծը` 6÷12մմ, պոչուկի տրամագիծը` 6մմ, առավելագույն աշխատանքային արագությունը` 0÷30000 պտույտ/րոպե, քանակը հավաքածուի մեջ՝ 8÷10 հատ, մշակման նյութը՝ մետաղ:  Рабочий диаметр - 6÷12мм,диаметр хвостовика - 6мм, Max рабочие обороты – 0÷30000 об/мин, количество в наборе – 8÷10 шт, материал обработки – металл. | Հատ  Шт | 5 | 78000 | 390000 |  | 5 |  |
|  | 38651230 | Խոշորացույց Лупа | 7 x  ծալովի կամ բռնակով, միջին խոշորացումով,  գծային տեսադաշտը 40-10 մմ, մետաղների մանր արատներ և առարկաներ դիտելու համար,  *Ф* 90÷100 մմ, պետք է ունենա պաշտպանիչ ծածկույթ:  Խոշորացույցի ոսպնյակները պետք է ամուր ամրացված լինեն և չպետք է պտտվեն շրջանակների մեջ:  Խոշորացույցի շրջանակի վրա պետք է նշված լինի խոշորացույցի մեծացման վերաբերյալ:  7x  складные или с ручкой, среднее увеличение,  линейное поле зрения 40-10 мм, для просмотра мелких дефектов металлов и объектов, *Ф* 90÷100мм, должны иметь защитное покрытие.  Линзы луп должны быть прочно закреплены и не должны проворачиваться в оправах.  На оправе лупы должна быть нанесена маркировка о увеличении лупы. | հատ | 8 | 3200 | 25600 |  | 8 |  |
|  | 44511371 | Ալմաստե կտրող թագ  Коронка алмазная | Կենտրոնավորող գայլիկոնով կերամիկայի համար d=6÷50մմ քանակը նվազագույնը 15հատ, գայլիկոնման (հորատման) տեսակ թաց, բռնիչով, թագի պոչամասի տեսակը գլանաձև երեք կողմանի եզրագծով, թագի կտրող մասի նյութը` ալմաստե փոշեպատում, թագի պոչամասի չափը՝ 8մմ:  По керамике с центрирующим сверлом d=6÷50 мм количество – 15шт, тип сверления мокрое, держатель в комплекте, тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями, материал режущей части коронки  Алмазное напыление, размер хвостовика коронки 8мм. | լրակազմ | 2 | 6200 | 12400 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ հանգուցավոր СТП, բեռնամբարձությունը` 2տ; երկարությունը` 1,5 մ  Текстильный петлевой СТП , грузоподъемность - 2т; длина - 1,5м | Հատ  Шт | 4 | 4000 | 16000 |  | 4 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 3տ; երկարությունը` 2մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 3т; длина – 2м | Հատ  Шт | 2 | 17600 | 35200 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 6տ; երկարությունը` 4մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 6т; длина – 4м | Հատ  Шт | 4 | 43000 | 172000 |  | 4 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп), բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность - 1т; длина – 1м | Հատ  Шт | 10 | 4500 | 45000 |  | 10 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 3տ; երկարությունը` 2մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп),грузоподъемность - 3т; длина – 2м | Հատ  Шт | 2 | 6800 | 13600 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | **СКП1-5,0** **հանգուցավոր ճոպանային,** առասան, որի ծայրերը ամրակցվում են կաղապարված ալյումինե վռանով, նյութը՝ պողպատ, բեռնամբարձությունը՝ 5տ, **առասանի երկարությունը՝ 4մ**, առասանի հանգույցի երկարությունը՝ 40սմ, ճոպանի տրամագիծը՝ 25մմ:  **СКП1-5,0** **Петлевой канатный** строп с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой втулкой, материал – сталь, грузоподъемность – 5 т, длина стропа – 4 м, длина петли стропа – 40 см, диаметр каната – 25 мм. | Հատ  Шт | 2 | 60000 | 120000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | **СКК1-8,0** օ**ղակաձև** **ճոպանային,** առասան, որի ծայրերը ամրակցվում են հյուսած ճոպանով, նյութը՝ պողպատ, բեռնամբարձությունը՝ 8 տ, **առասանի երկարությունը՝ 2 մ**, առասանի լայնությունը՝ 20 սմ, ճոպանի տրամագիծը՝ 22 մմ:  **СКК1-8,0 Кольцевой канатный** cтроп с заделкой концов каната заплеткой, материал – сталь, грузоподъемность – 8 т, длина стропа – 2 м, ширина стропа – 20 см, диаметр каната – 22 мм. | Հատ  Шт | 6 | 72000 | 432000 |  | 6 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | **4СК1-16,0** ճ**ոպանային քառաճյուղ,** տիպը՝ կաղապարված կեռերով, նյութը՝ պողպատ, բեռնամբարձությունը՝ 16 տ, **առասանի երկարությունը՝ 5 մ**, ճոպանի տրամագիծը՝ 24 մմ, ճյուղերի քանակը՝ 4 հատ, կեռի բացվածքը՝ 70 մմ, օղակի տեսակը՝ եռանկյունաձև անջատվող օղակ Рт2։  **4СК1-16,0 Четырехветвевой канатный,** тип - опрессовка с крюками, материал – сталь, грузоподъемность – 16 т, длина стропа – 5 м, диаметр каната – 24 мм, количество ветвей – 4 шт, зев крюка – 70мм, тип звена - треугольное разъемное звено Рт2. | Հատ  Шт | 1 | 213000 | 213000 |  | 1 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | **4СК1-3,2** ճ**ոպանային քառաճյուղ,** տիպը՝ կաղապարված կեռերով, նյութը՝ պողպատ, բեռնամբարձությունը՝ 3,2 տ, **առասանի երկարությունը՝ 2 մ**, ճոպանի տրամագիծը՝ 12 մմ, ճյուղերի քանակը՝ 4 հատ, կեռի բացվածքը՝ 26 մմ, օղակի տեսակը՝ եռանկյունաձև անջատվող օղակ Рт1։  **4СК1-3,2 Четырехветвевой канатный,** тип - опрессовка с крюками, материал – сталь, грузоподъемность – 3,2 т, длина стропа – 2 м, диаметр каната – 12 мм, количество ветвей – 4 шт, зев крюка – 26 мм, тип звена - треугольное разъемное звено Рт1. | Հատ  Шт | 1 | 51000 | 51000 |  | 1 |  |
|  | 39541190 | Առասան Строп | Տեքստիլ, օղակաձև, Երկարությունը` 5մ, Բեռնունակությունը` 15տ, Առասանի տեսակը - տեքստիլ  Անվտանգության գործակիցը (ամրության,դիմացկունության պաշար)՝7:1  Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C-ից +100°C  Գոտու լայնությունը՝300 մմ, Շերտերի քանակը` 4  Նյութ` պոլիէսթեր  Текстильный кольцевой, Длина 5 м.Грузоподъемность 15т.  Тип строп текстильные, Запас прочности 7:1  Рабочая температура от -40°C до +100°C Ширина ленты 300 мм, Количество слоев 4, Материал полиэстер | Հատ  Шт | 2 | 51000 | 102000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան Строп | Տեքստիլ, օղակաձև, Երկարությունը՝ ոչ պակաս 10մ  Բեռնունակությունը` 25տ, Առասանի տեսակը ՝ տեքստիլ  Անվտանգության,գործակիցը(ամրության,դիմացկունության պաշար)՝ 7:1, Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C-ից +100°C, Գոտու լայնությունը՝ 300 մմ, Շերտերի քանակը 4, Նյութ` պոլիէսթեր  Текстильный кольцевой, Длина, не менее 10м, Грузоподъемность 25т , Тип строп текстильные  Запас прочности 7:1, Рабочая температура от -40°C до +100°C Ширина ленты- 300 мм, Количество слоев 4  Материал полиэстер | Հատ  Шт | 2 | 177000 | 354000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան Строп | 4СТ, տեքստիլ, քառաճյուղ, բեռնունակությունը` 20տ, ճյուղի երկարությունը` ոչ պակաս 2,5մ 4СТ, текстиль, четырехветвевые, грузоподъемность -20т, длина ветви не менее– 2,5м | Հատ  Шт | 1 | 248000 | 248000 |  | 1 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ միաճյուղ 1СТ, բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 2մ  Текстильный одноветвевой 1СТ, грузоподъемность - 1т; длина – 2м | Հատ  Шт | 2 | 6000 | 12000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Տեկստիլ առասան  Строп текстильный | Մեկ ճյուղանի տեքստիլ առասան 1СТ, նյութը՝ պոլիէսթեր, ժապավենի երկարությունը՝ 2մ, բեռնունակությունը ՝ 2տ, լայնությունը՝ 60մմ, ամրացումը՝ մի կողմը կեռիկով, մյուս կողմը մետաղական օղակով։  Одноветвевой строп текстильный 1СТ, материал- полиэстер, длина ленты- 2м, грузоподъемность - 2т, ширина- 60м, крепление: одна сторона с крючком, другая с металлическим кольцом. | Հատ  Шт | 4 | 6000 | 24000 |  | 4 |  |
|  | 39541190 | Տեկստիլ առասան  Строп текстильный | ժապավենի երկարությունը՝ 1մ, բեռնունակությունը ՝ 2տ, լայնությունը՝ 60մմ, ամրացումը՝ գործվացքային օղակներ երկու կողմում, օղակի ծալվածքը՝ 50սմ,կարի երկարությունը՝ 30սմ, կարի գծերի քանակը՝ 13 հատ, գծային խտությունը՝ 205,8; թելերը՝ Gral 6T454, քաշը՝ 0.35կգ։  длина ленты- 1м, грузоподъемность - 2т, ширина- 60мм,крепление- тканевые петли с двух сторон,загиб на петлию-50см, длина сшивки- 30см, кол-во строчек- 13шт, линейная плотность- 205,8; нитки- Gral 6T454, вес- 0,35кг. | Հատ  Шт | 2 | 3000 | 6000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Տեքստիլ ճոպան  Текстильный трос | Պատրաստված է ջերմակայուն ժապավենից, որը հիմնված է պոլիէսթերի վրա, մաշվածության վայրերում պաշտպանիչ գործվածքով, կայուն է լուծիչների նկատմամբ (ալկալիներ, յուղեր, թթուներ), այն չի ձգվում պահպանելով իր սկզբնական չափսերը, ծայրերը մետաղական կեռերով, երկճյուղանի, ճյուղերի երկարությունը` 2մ, լայնությունը` 100մմ, բեռնունակությունը` 5-10տ:  Изготовлена ​​из термостойкой ленты на основе полиэстера, с защитной тканью в местах износа, устойчива к растворителям (щелочи, масла, кислоты), не растягивается при сохранении первоначальных размеров, заканчивается металлическими крюками, двуветвистая, длина ветви 2м,  ширина 100 мм, грузоподъемность 5-10т. | Հատ  Шт | 4 | 67000 | 268000 |  | 4 |  |
|  | 44511240 | Մամլիչ (սեղմիչ) աքցան  Пресс клещи | Ծալքավորիչ համարակալված KVT STK+8 մատրիցների հավաքածուով, ծալքավոր աքցաններ պայուսակի մեջ, PROFI շարք 83347 (ներառյալ 8 մատրից) կամ սեղմող աքցան HS-40J: Համակցված գործիքների հավաքածու 8 սեղմող շուրթերով  Кримпер с набором номерных матриц КВТ СТК+8, пресс-клещи в сумке, серия ПРОФИ 83347(8 матриц в комплекте) или օбжимные клещи HS-40J. Набор комбинированных инструментов с 8 зажимными губками | Հատ  Шт | 1 | 38000 | 38000 |  | 1 |  |
|  | 44511240 | Աքցանաձև սեղմիչ  Струбцина клещеобразная | Մեխանիկական ձեռքի: Բռնման առավելագույն լայնությունը` 55-60 մմ: Երկարությունը` 150-170 մմ  Սեղմող շուրթերի լայնությունը` 28-30մմ  Ручной механический. Максимальная ширина захвата-55-60мм. Длина -150-170мм. Ширина прижимных губ, 28-30мм | Հատ  Шт | 2 | 6300 | 12600 |  | 2 |  |
|  | 44511371 | Աստղիկաձև բանալիների հավաքածու  Набор ключeй звездочек | Վերջույթի ձևը՝ Т15-Т55, լրակազմը բաղկացած Է 9 բանալիներից,կարճ SKRAB- 44710, Г-աձև, չափսերը՝ հաստությունը՝ 1.5÷10մմ, երկարությունը՝ 160÷200մմ, լայնությունը՝ 50÷70մմ, կարծրությունը՝ 52÷58HRC, նյութը՝ բարձրորակ ածխածնային պողպատ։  Тип наконечника: Т15-Т55, в наборе 9шт, короткие - SKRAB 44710, Г-образный, размеры: толщ.- 1.5÷10мм, длина-160÷200мм, ширина-50÷70мм,твердость-52÷58HRC, материал: из высококачественной углеродистой стали. | լրակազմ | 2 | 7500 | 15000 |  | 2 |  |
|  | 44511371 | Աստղիկաձև բանալիների հավաքածու  Набор ключeй звездочек | Անցքավոր, վերջույթի ձևը՝ Т2;Т6-Т10; Т15;Т25; Т27, լրակազմը բաղկացած Է 9 բանալիներից, Г-աձև, չափսերը՝ հաստությունը՝ 1.5÷10մմ, երկարությունը՝ 160÷ 200մմ,լայնությունը՝ 50÷70մմ,կարծրությունը՝ 52÷58HRC, նյութը՝ բարձրորակ ածխածնային պողպատ։  С отверстием, тип наконечника: Т2;Т6-Т10; Т15;Т25; Т27, в наборе 9шт, Г-образный, размеры: толщ. 1.5÷10мм, длина-160÷200мм, ширина-50÷70мм, твер- дость-52÷58HRC, материал: из высококачественной углеродистой стали. | լրակազմ | 2 | 3500 | 7000 |  | 2 |  |
|  | 30192620 | Եռոտանի  Штатив | Լազերային հարթաչափի/նիվելիրի համար, մոխրագույն մետալիկ,հարմարակցիչ(փոխարկիչ) պարուրակի համար-¼", պատյան, առավելագույն բարձրություն/երկարություն՝ 340սմ, նվազագույն բարձրություն/երկարություն՝ 96 սմ, կոնստրուկցիան եռոտանի հենակալ, 1 տարի երաշխիքով։  Для лазерного уровномера/нивелира, серый металлик, переходник на резьбу 1/4", чехол, максимальная высота/длина- 340см, минимальная высота/длина- 96см, конструкция штатива трипод, гарантия 1 год. | Հատ  Шт | 1 | 13700 | 13700 |  | 1 |  |
|  | 42671180 | Երկաթակապ  Скоба | Օդաճնշական երկաթակապ խփովի ատրճանակի համար, ℓ=42մմ, գլխիկի տրամագիծը՝ 16մմ, ձողի տրամագիծը՝ 3մմ։  Для пневматического скобозабывного пистолета, ℓ=42мм, диаметр головки- 16 мм, диаметр стержня-3 мм․ | Հատ  Шт | 1000 | 15 | 15000 |  | 1000 |  |
|  | 44511342 | Արտապարուրակչի բռնիչ ճչանակով | Արտապարուրակիչ` 3 հատ: 1/2", 3/4", 1" պարուրակներ ստանալու համար: համապատասխան ճամպրուկով  Набор плашек – 3шт, для нарезания резьбы 1/2", 3/4", 1". с подходящим чемоданом | Հատ  Шт | 1 | 26700 | 26700 |  | 1 |  |
|  | 30194600 | Էլեկտրոնային անկյունաչափ  Электронный угломер | Չափման միջակայք 0 ÷220°, չափման ճշտությունը, անկյունը՝ ± 0,1°, հաշվարկի ճշտության անկյունը՝ ±0,1°, սնուցման աղբյուրը մարտկոցով, ավտոմատ անջատում; մետաղյա դարակի երկարությունը՝ 40-45սմ, Диапазон измерений- 0 ÷220°; точность измерения, угол: ± 0,1°; точность при расчёте угла: ± 0,1°; источники питания от батареек: автоматика отключения; длина мет. полки: 40-45 см. | Հատ  Шт | 3 | 23000 | 69000 |  | 3 |  |

**Ծանոթություն.**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված, 38- 53 կետերի համար պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով,
2. 5-7-ին չ/բ-ների չափման միավորը ըստ CPV կոդի նշվել է հատ, սակայն պահանջվում է մատակարարել լրակազմով ներառված ապրանքները միասին։
3. Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:
4. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
5. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
6. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
7. .Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
8. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;
9. Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, 38-53 должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, инструкцию по эксплуатации. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по позициям, должны иметь сертификат качества или паспорт.
2. В пункте 5-7 единица измерения для цветных металлов согласно коду CPV указана как «штука», но изделия, входящие в комплект, должны поставляться вместе.
3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:
4. Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;
5. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;
6. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;
7. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;
8. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;
9. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)