|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39715200/1 | Ջեռուցման սարքեր | 13 հատ | Յուղային հիմքով տաքացուցիչ ջեռուցման կարգավորման մի քանի ռեժիմով։  Հզորությունը՝ 2500Վատ,  Սեկցիաների քանակը՝ 12-13,  Տաքացման մակերեսը՝ ոչ պակաս 50 քմ,  Անվտանգ տեղաշարժելու համար նախատեսված 4 անիվներով,  Միացման լարի երկարությունը ոչ պակաս 4մ։  Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։ | **Масляный обогреватель с несколькими режимами нагрева**  Несколько режимов регулировки обогрева  Мощность — **2500 Вт**  Количество секций — **12–13**  Отапливаемая площадь — **не менее 50 кв. м**  Оснащён **4 колёсами** для безопасного и удобного перемещения  Длина сетевого кабеля — **не менее 4 м**  Гарантийный срок — 1 **года** |
| 39714200 | Օդորակիչ | 4 հատ | Օդորակիչ  Դասը՝ ինվերտոր,  Հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում/սառեցում,  Հզորությունը՝ 24000  Ապահովող մակերես /մ2/՝ 61-80  Սառեցման հզորությունը /ԿՎՏ/՝ 6,5  Ջերմային հզորությունը /ԿՎՏ/՝ 6,5  Ներքին/արտաքին աղմուկը՝ 44/54  Գազի տեսակը՝ Ռ32  Մին․ ջերմ․ ջեռուցման ռեժիմում՝ -15°C  Էներգիայի սպառումը՝ 2/1,85  Միացման խողովակ (գազ-հեղուկ՝ 1/2-1/4  Չափսերը՝ Բ\*Լ\*Խ՝ 55\*82\*30 (շեղումը +/- 2%  Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի։ | **Кондиционер**  Класс — **инверторный**  Основные режимы — **охлаждение / обогрев**  Мощность — **24000**  Обслуживаемая площадь (м²) — **61–80**  Холодопроизводительность (кВт) — **6,5**  Теплопроизводительность (кВт) — **6,5**  Уровень шума (внутренний / внешний) — **44 / 54**  Тип хладагента — **R32**  Мин. температура в режиме обогрева — **-15 °C**  Энергопотребление — **2 / 1,85**  Подключение труб (газ / жидкость) — **1/2 – 1/4**  Габариты (В×Ш×Г) — **55×82×30** (допуск ±2%)  Гарантийный срок — **3 года** |