|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր\* | Չ/մ | Քանակ |
| 1 | 39241300/1 | **Թուղթ ոչնչացնող սարք** | Տեսակը՝ օֆիսային սարք թուղթ ոչնչացնելու համար / ШРЕДЕР /:  Տեղադրումը՝ հատակին, հատուկ անիվների վրա: Շարժական: Կտրատման եղանակը ՝ խաչաձև / և կամ/ ուղղահայաց: Գաղտնիության աստիճանը՝ առնվազն P3 դասի: Ոչնչացվող նյութերը՝ թուղթ, կարտոն, պլաստիկ քարտեր, ստեպլեր, սկրեպ և այլն: Հզորությունը՝ առնվազն 300Վտ:  Միաժամանակ ոչնչացվող A4 ֆորմատի 70 գ/մ2 խտությամբ թղթերի քանակը՝ ոչ պակաս 15: Զամբյուղի ծավալը՝ առնվազն 30Լ: Ոչնչացվող էջի լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 21սմ: Աղմուկի աստիճանը՝ ոչ ավել քան 65Դբ: Հետադարձի / րեվերս/ հնարավորություն: Ոչնչացվող թղթերի ավտոմատ մատակարարման հնարավորություն / автоподача бумаг/: Ավտոմատացված անջատում գերտաքացուման և զամբյուղի լցման դեպքերում:  Ղեկավարման LCD դիսպլեյ: Սնուցումը 220Վ:  Արտադրության տարեթիվը առնվազն 2023թ: Նոր, չօգտագործված : Երաշխիքը՝ 2 տարի: | հատ | 1 |
| 2 | 35121320/1 | **Տեսախցիկ** | Ներքին և արտաքին տեղադրման, շարժական կրոնշտեյնի միջոցով պատին կամ առաստաղին ամրացվող, ցանցային IP ստանդարտի տեսախցիկ /ոչ գմբեթաձև/:  Ջրամեկուսիչ և փոշեմեկուսիչ արտաքին իրան: Ինտերֆեյսը` RJ-45:  Սենսորը՝ 1/2.5'" - 3.0'" CMOS : Թույլտվությունը` առնվազն 4 Мp : Օբյեկտիվը՝ f=2.8մմ -ից մինչև 4մմ:  POE սնուցում` ապահովոում է: Ձայնի փոխանցում՝ ապահովում է:  IR լուսավորումը` առնվազն 10 մետր: Սնուցումը՝ 12 Վ: Սնուցման բլոկը 12Վ /1Ա ներառյալ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ 1 տարի: | հատ | 85 |
| 3 | 32321120/1 | **Տեսաձայնագրող  սարք** | Տեսակը` ցանցային , IP ստանդարտի ազդանշան գրանցող սարք /NVR/:   Տեսամուտքային ծանրաբեռնվածությունը`առնվազն 32 հատ IP տեսախցիկ: Ձայնագրության թույլտվութունը`առնվազն 5Մպ բոլոր 32 մուտքերի համար:  Մուտքային թողունակությունը՝ առնվազն 256 Մբ/վ: Տեսաֆորմատներ՝ առնվազն H.265 և H.264 :  Սնուցումը` 220-240Վ: Ադապտերը՝ 220-240Վ /AC/ -12Վ 3A /DC/:  Ելքային տերմինալները` 1 x VGA, 1 х HDMI / 4Կ թույլտվությամբ/:  Ձայնային ելք/մուտք՝ 1 RCA / 1 RCA:  Ցանցը՝ 2 հատ RJ-45 Ethernet ինտերֆեյս 10/100/1000 :  Տեսագրում՝ 4 SATA ինտերֆեյս: Միաժամանակ 4 հատ HDD 10TB հիշողության աշխատանքի ապահովում :  Թվային խոշորացում: Պահեստային պատճենավորում՝ USB: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիքը՝ 1 տարի: | հատ | 10 |
| 4 | 38651200/1 | **Պրոյեկտոր** | Հիմնական պահանջները Պայծառությունը՝ առնվազն 4000 ANSI Lum/ ստանդառտ ռեժիմ,  Կոնտրաստը՝ առնվազն 20000:1.  Պատկերի հնարավոր ֆորմատները՝ 4:3, 16:9, 16:10:  Հիմնական կետայնությունը՝ առնվազն . WXGA (1280x768) Պատկերի տրապեցիայի շտկում.  Լամպի աշխատանքի ժամկետը՝ առնվազն 3000 ժամ /ստանդարտ ռեժիմ/.  Պարտադիր մուտքային ինտերֆեյս՝ VGA/ 15-պին/ - 1 հատ , HDMI x 1 հատ.. Սնուցումը՝ 220-240 Վ / 50-60 Հց.: Սնուցման մալուխը՝ եվրոստանդարտ՝ նեռարյալ: Համապատասխանորեն  WGA/M/ - WGA/M/ և HDMI - HDMI մալուխները / 1.0 - 1.5մետր/ երկարությամբ՝ նեռարյալ:  Պրոյեկտորի տեղափոխման պայուսակը՝ նեռարյալ:  Քաշին համապատասխան առաստաղին /պատին ամրեցվող կախիչի առկայություն: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 5 |
| 5 | 32324900/1 | **Հեռուստացույց 1** | Հիմնական պահանջները. Անկյունագիծը` 65դույմ: Տեսակը՝ առնվազն LED: SMART Կողմերի հարաբերությունը՝ հիմնական 16:9 կամ 16:10.  Կետայնությունը`առնվազն 3840 x 2160 (4K UHD) :   Ինտերֆեյս՝ առնվազն HDMI-2 հատ , USB-1 հատ, RJ-45,:  Անլար ինտերֆեյս՝ առնվազն Wi-Fi.  Ընդունիչը՝ առնվազն DVB-T2: Ներկառուցված օպերացիոն համակարգ: Սնուցումը` 220-240 Վ / 50-60Հց:  Կոմպլեկտավորում : 1. Անկյունագծին և քաշին համապատասխան մետաղյա, պատին ամրացվող կախիչ,  2. HDMI - HDMI.2.0 դասի տեսամալուխ՝ 10մ: 3.Ապրանքատեսակի տեխնիկական պարամետրերի և շահագործման հրահանգների գրքույկ/անձնագիր կամ ապրանքի այլ նույնականացման տարբերակի հնարավորություն / օր. QR կոդ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի: | հատ | 10 |
| 6 | 32324900/2 | **Հեռուստացույց 2** | Հիմնական պահանջները. Անկյունագիծը՝ 43 դույմ: Տեսակը՝ առնվազն LED: SMART Կողմերի հիմնական հարաբերությունը՝ 16:9 կամ 16;10.  Կետայնությունը` 4 K Պարտադիր մուտքերի տեսակները՝ HDMI -2հատ, USB -1հատ:  Ընդունիչը` DVB - T2:  Ներկառուցված օպերացիոն համակարգ:   Wi-Fi աջակցություն: Սնուցումը`220-240 Վ / 50-60Հց:  Կոմպլեկտավորում : 1. Անկյունագծին և քաշին համապատասխան մետաղյա, պատին ամրացվող կախիչ,  2. HDMI - HDMI.2.0 դասի տեսակի տեսամալուխ՝ 10մ: 3.Ապրանքատեսակի տեխնիկական պարամետրերի և շահագործման հրահանգների գրքույկ/անձնագիր կամ ապրանքի այլ նույնականացման տարբերակի հնարավորություն / օր. QR կոդ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի: | հատ | 33 |
| 7 | 32551170/1 | **Հեռախոս** | Տեսակը` Անլար հեռակառավարվող հեռախոս.  Լրակազմը՝ 1 բազա և 2 լսափող:  Հիմնական պահանջները.  Հեռախոսային գրքույկ. Համարի ավտոմատ որոշում. Դիսպլեյ լսափողերի վրա. Բարձրախոս.   Լսափողի սնուցումը` լիցքավորվող մարտկոցներ / ААА , Ni-MH տեսակի, առնվազն 500 մԱ/ժ Կոմպլեկտում` Մեկ բազա, երկու լսափող, լսափողի հենակ, լիցքավորվող մարտկոցներ- 4 հատ. բազայի սնուցման ադապտեր: Նոր, չօգտագործված Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | 8 |
| 8 | 39711140/1 | **Սառնարան 1** | Սառեցման համակարգը` De Frost:  Ընդհանուր տարողությունը /նեռարյալ սառցեխցիկը/` առնվազն 100 լիտր: Կոմպրեսորների քանակը՝ 1 հատ: Դռների քանակը՝ 1 հատ:  Խցիկների քանակը՝ 2 հատ: Սնուցումը՝ 220-240 Վ / 50-60 Հց:  Արտադրության տարեթիվը առնվազն 2023թ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի: | հատ | 20 |
| 9 | 39711140/2 | **Սառնարան 2** | Սառեցման համակարգ՝ NO FROST: Սնուցումը ՝ 220-240 Վ/ 50-60 հց:   Ընդհանուր տարողությունը` առնվազն 500լիտր:  Դռների քանակը՝ 2հատ: Խցիկների քանակը՝ 2 հատ:  Սառցարանը՝վերին տեղադրում: Էներգախնայողություն ` առնվազն դաս A+: Դիսպլեյ: Զրոյական խցիկ:Աղմուկ՝ ոչ ավել քան 50ԴԲ:Սառեցման ստիճանը՝ առնվազն - 20 C: Գույնը՝ արծաթագույն , մոխրագույն կամ սպիտակ: Արտադրության տարեթիվը առնվազն 2023թ.: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 2 տարի: | հատ | 1 |
| 10 | 39714230/1 | **Օդորակիչ 1** | Տեսակը` "Սպլիտ" սիստեմի օդակարգավորիչ: Դասը՝ Inverter: Նոմինալ հզորությունը՝ 18.000 BTU/ժ:  AC 220V, 50-60 Hz: Ներքին բլոկի աղմուկի աստիճանը՝ մինչև 50db: Թևիկների ղեկավարման հնարավորություն: Դիսպլեյ:  Քաշին և չափսերին համապատասխանող կախիչը և պղնձյա համապատասխան խողովակը՝ առնվազն 4 մետր երկարությամբ, ներառյալ:  Տեղադրումը /այդ թվում ավտոաշտարակի օգնությամբ/՝ մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով 2026 թվականի ընթացքում՝ պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում:Նոր, չօգտագործված:  Արտադրության տարեթիվը առնվազն 2023թ:  Երաշխիք՝ 2 տարի: | հատ | 3 |
| 11 | 39714220/1 | **Օդորակիչ 2** | Տեսակը` "Սպլիտ" սիստեմի օդակարգավորիչ: Դասը՝ Inverter: Նոմինալ հզորությունը՝ 12,000 BTU/ժ:  AC 220V, 50-60 Hz: Ներքին բլոկի աղմուկի աստիճանը՝ մինչև 50db: Թևիկների ղեկավարման հնարավորություն: Դիսպլեյ:  Քաշին և չափսերին համապատասխանող կախիչը և պղնձյա համապատասխան խողովակը առնվազն 4 մետր երկարությամբ նեռարյալ:  Տեղադրումը /այդ թվում ավտոաշտարակի օգնությամբ/՝ մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով 2026 թվականի ընթացքում՝ պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում: Նոր, չօգտագործված:  Արտադրությունը՝ առնվազն 2023թ: Երաշխիք՝ 2 տարի: | հատ | 5 |
| 12 | 32341140/1 | **Անլար խոսափողերի հավաքածու** | Տեսակը՝ անլար /wireless/ սկզբունքով աշխատող պրոֆեսիոնալ կոնֆերանս ձայնային հաղորդակցման համակարգի հավաքածու: Հավաքածուն կազմված է՝ 4 հատ անլար /wireless/ սկզբունքով աշխատող, սեղանին դրվող / tabletop transmitter microfon/,  ճկուն գլխիկով, կոնդենսատորային խոսափողներից և մեկ ընդունիչից /receiver/;   Ընդհանուր կանալների քանակը՝ առնվազն 200:  Ալիքային հաճախականությունների / կանալների / ընտրումը՝ ինչպես ձեռքով, այնպես էլ՝ IR / Infra Red / ավտոմատ եղանակով   / համապատասխան տարածքում լավագույն ալիքը և կանալը ընտրելու համար: Խոսափողների նկարագրությունը և հնարավորությունները . Խոսափողի գլխիկի տակ տեղադրված LED լուսարձակ. Հիմքային մասում՝ փոխանջատիչ  MUTE ռեժիմ գունային ինդիկացիայով: Դիսպլեյ, որի վրա արտացոլվում է` ընտրված աշխատանքային ալիքի հաճախականությունը ունեցող կանալի համարը և սնուցող մարտկոցների ընթացիկ վիճակը. Ձայնի ուժգնության կարգավորիչ. Կանալը / ալիքը ընտրող ԻԿ / Infra Red / ազդանշանի հաղորդիչ. Արտաքին DC/12Վ սնուցման մուտք :   Խոսափողների սնուցումը` մարտկոց : Ընդունիչի նկարագրությունը և հնարավորությունները՝.  BNC տեսակի չորս ալեհավաքի մուտք : Դիսպլեյ - 4 հատ` որոնց վրա արտացոլվում են բոլոր 4 խոսափողերի աշխատանքային կանալների համարը /CH/ կամ ընտրված ալիքի հաճախականությունը , ինչպես նաև ազդանշանի ուժգնությունը. Կանալը / ալիքը ընտրող IR / Infra Red / ազդանշանի ընդունիչ. Կանալների / ալիքների ձեռքով ընտրման ստեղներ. Ձայնի ուժգնության 4 կարգավորիչ:   Բալանսավորված և առանձնացված / XLR / տեսակի ՝ 4 ելք: Չբալանսավորված ընդհանոււր / JACK / տեսակի՝ 1 ելք.: Ընդունիչի սնուցումը՝ ադապտեր AC 220Վ / DC 12Վ-1A.  Կոմպլեկտավորում : Համապատասխան սնուցման ադապտերի առկայություն: Ալեհավաք՝ 4 հատ,  Համապատասխան ելքային աուդիոմալուխներ՝ 4 հատ XLR -XLR/M/ 0.5 - 1 մետր երկարությամբ և  1 հատ JACK /M/ - JACK/M/ 0.5 - 1 մետր երկարությամբ: Նոր, չօգտագործված:   Երաշխիք 1 տարի. | հատ | 1 |
| 13 | 39711320/1 | **Էլեկտրական  սալօջախ 1** | Տեսակը՝ մակերեսի վրա տեղադրվող ինդուկցիոն էլեկտրական սալօջախ:  Ինդուկցիոն այրիչների քանակը ՝ 1 :  Սնուցումը՝ 220-240վ/ 50-60Հց:  Տարայի ավտոմատ հայտնաբերում և տարայի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում:  Սալիկի մակերեսը` ապակեկերամիկա:  Նոմինալ հզորությունը՝ առնվազն 2000Վտ.  Հզորության և ջերմաստիճանի ընտրության հնարավորություն: Դիսպլեյ: Թայմեր: Ղեկավարման կոճակները՝ սենսորային:  Նախատեսված է երկաթյա, էմալեպատ և չժանգոտող պողպատից տարաների օգտագործման համար:  Սալօջախի չափսերը՝ 340 x 280մմ,±20մմ: Ոտքերը՝ ռետինե չսայթակող: Նոր, չօգտագործված:   Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 64 |
| 14 | 39711310/1 | **Էլեկտրական  սալօջախ 2** | Տեսակը՝ մակերեսի մեջ ներդրվող ինդուկցիոն էլեկտրական սալօջախ: / Варочная панель/:  Ինդուկցիոն այրիչների քանակ՝ 4 :  Սնուցումը՝ 220-240վ/ 50-60Հց Տարայի ավտոմատ հայտնաբերում և տարայի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Հզորության և ջերմաստիճանի ընտրության հնարավորություն:   Սալիկի մակերեսը` ապակեկերամիկա:  Նոմինալ հզորությունը՝ առնվազն 5000 Վտ:   Ավտոմատ անջատում: Թայմեր:  Տեղադրունը՝ անկախ:  Չափսերը ՝ 590 x 520 / ±20մմ : Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 6 |
| 15 | 39721510/1 | **Ջրի տաքացուցիչ** | Տեսակը՝ մեծ ծավալի ջուր տաքացնող բոյլեր սարք հասարակական սննդի օբեկտների համար: Ծավալը՝ առնվազն 10Լ. Նոմինալ հզորությունը՝ առնվազն 1.5 Կվտ. Սնուցումև 220Վ, 50Հց.  Ջերմաստիճանի կարգավորում 30-110 C Ջերմակարգավորիչ՝ առկա է: Ջերմամեկուսիչ կափարիչ՝ առկա է: Ջրի մակարդակի ցուցիչ՝ առկա : Ջրի արտահոսքի ծորան՝ առկա է: Ջեռուցման էլեմենտ՝ փակ ՏԷՆ: Կազմության նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 1 |
| 16 | 32341240/1 | **Ուժեղացուցիչ** | Տեսակը` տրանսլյացիոն ուժեղացուցիչ ներկառուցված մուտքային միքշերով:  Նախատեսված է՝ զուգահեռ «ձայնային ցանց» համակարգերում աշխատելու համար:Նոմինալ հզորությունը՝ առնվազն 35Վտ: Պարտադիր մուտքային տերմինալներ՝  Առնվազն 2 հատ MIC ստանդարտի մուտք, դինամիկ խոսափողեր միացնելու համար ;  Առնվազն 2 հատ LINE/AUX ստանդարտի մուտք, արտաքին աուդիո սարքեր միացնելու համար  Պարտադիր ելքային տերմինալներ՝  Տրանսլյացիոն 100Վ և/կամ 70Վ տրանսֆորմատորային կարգավորիչով բարձրախոսների համար:  Դինամիկ ստանդարտի 4 - 16օՀմ դիմադրություն ունեցող բարձրախոսների համար; Ղեկավարումը՝ Ընդհանուր / Master/ և անհատապես բոլոր մուտքերի ձայնի ուժգնության ղեկավարում:  Երկշերտանի ընդհանուր էկվալայզեր / Bass , Treble/: Սնուցումը՝ 220վ, 50Հց: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիքը`առնվազն 1 տարի: | հատ | 3 |
| 17 | 32341110/1 | **Բարձրախոս 1** | Տեսակը՝ տրանսլյացիոն բարձրախոս 100Վ և/կամ 70Վ տրանսֆորմատորային կարգավորիչով: Նախատեսված է՝ զուգահեռ  «ձայնային ցանց» համակարգերում աշխատելու համար: Իրանը՝ ուղղանկյուն:  Պատին ամրացնելու հարմարություն: Ներկառուցված` 100Վ և/կամ 70Վ տրանսֆորմատոր:  Ներդրված բարձրախոսներ " bass" և " treble " տեսակի:  Հզորությունը 100Վ LINE ռեժիմում՝ առնվազն 16Վտ: Հաճախականության տիրույթը՝ առնվազն 100Hz -15kHz: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք - 1տարի | հատ | 4 |
| 18 | 32341110/2 | **Բարձրախոս 2** | Տեսակը՝ակտիվ լայնաշերտ բարրձրախոս: Ներդրված ուժեղացուցիչի նոմինալ ոչ պիկային հզորությունը՝ առնվազն 300 Վտ: Պարտադիր տերմինալներ՝ /XLR/ և / JACK/ տիպի MIC կամ LINE ստանդարտի մուտքեր,  /XLR/ , /RCA/ և /3.5 - JACK/ տիպի LINE ստանդարտի մուտքեր: Bluetooth, MP3 player, USB մոտք:  LCD դիսպլեյ: Առանձին մուտքերի և ընդհանուր ձայնի ուժգնության կարգավորում: Երկշերտանի ղեկավարվող էկվալայզեր " bass" և " treble ": MIC կամ LINE փոխանջատիչ: Հաճախականությունների տիրույթը՝ առնվազն 100Հց - 15 կՀց : Սնուցումը՝ 220Վ/50Հց: Քաշին համապատասծան մետաղյա կարգավորվող եռոտանի հենակները ՝նեռարյալ. Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 2 |
| 19 | 32321160/1 | **Մոնիտոր** | Մոնիտորը նախատեսված է AHD ստանդարտի տեսախցիկներից  ստացված պատկերները արտացոլելու համար:  Անկյունագիծը՝ առնվազն 7 դույմ: Սնուցումը՝ 12Վ/2Ա: Թույլատրելի կետայնությունը՝ առնվազն 1024 x 600:  Մուտքերը՝ միավորված մեկ մալուխի մեջ /կրկնակի RCA /F/ տիպի և սնուցման կցան /F//: Սեղանին տեղադրելու հնարավորություն: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 2 |
| 20 | 42711170/1 | **Լվացքի մեքենա** | Տեսակ՝ ավտոմատ: Էներգախնայողություն ՝ առնվազն դաս A: Սնուցումը ՝ 220-240 Վ/ 50-60 հց: Լվացքի դաս՝ առնվազն A: Լվացքի քաշ՝ ոչ պակաս քան 7կգ:  Քամելու արագություն՝ ոչ պակաս քան 1100 պտույտ/րոպե:, Ծրագրերի քանակ՝ ոչ պակաս քան 10: Աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 60db: Քամելու աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավել քան 80db.  Գույնը՝ արծաթագույն , մոխրագույն կամ սպիտակ: Դիսպլեյ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 2 տարի: | հատ | 1 |
| 21 | 39713100/1 | **Սպասք լվացող մեքենա** | Դասը՝ ստանդարտ: Դարակների քանակը՝ առնվազն 2: Սնուցումը ՝ 220-240 Վ/ 50-60 հց:  Էներգախնայողություն՝ առնվազն դաս A +: Լվացման և չորացման դասերը՝ առնվազն A: Ծրագրերի քանակը՝ առնվազն 5,: Չորացման եղանակը՝ կոնդենսացիոն: Չորացնելու դաս՝ A:  Տարողություն(անձ)՝ առնվազ 10,: Դիսպլեյ: Աղմուկ (dB)՝ ոչ ավել քան 50: Գույնը՝ արծաթագույն,մոխրագույն կամ սպիտակ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 2 տարի: | հատ | 1 |
| 22 | 35121170/2 | Բուժական անձնակազմի  հրատապ կանչի համակարգի հավաքածու | Բուժանձնակազմի հերթապահ նստավայրի հետ մշտական և անխափան լարային կապ հաստատելու և հրատապ բուժական օգնության կանչ ապահովելու համար:  Համակարգը պետք է ապահովի.  1. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ  հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի  հերթապահ կենտրոնական վահանակ:  2. Հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական և լրացուցիչ  հանգույց / զանգի կոճակների միջոցով հրատապ կանչի ազդանշանի ձևավորումը և փոխանցումը դեպի հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրված երկգույն տագնապային արտացոլիչ:  3. Երկկողմանի ձայնային կապ հիվանդասենյակներում տեղադրված հիմնական  հանգույց /զանգի կոճակի և կենտրոնական վահանակի միջև:  Համակարգը պետք է կազմված լինի հետևյալ հանգույցներից.  1. Պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներ/ զանգի կոճակներ ( консоль пациента) - 8 հատ  / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, ուղղանկյուն իրան, ձայնային կապի հնարավորություն , կանչի և չեղարկման կոճակներ,գունային ինդիկացիա, արտաքին օժանդակ  լարային զանգի կոճակի միացման հնարավորություն / :  2. Պացիենտի կանչի լրացուցիչ հանգույցներ/ զանգի կոճակներ ( кнопка вызова для туалетной комнаты) նախատեսված սանհանգույցներում տեղադրելու համար - 8 հատ:  / պատին ամրեցվող, քողարկված միացումներով, ուղղանկյուն իրան, կանչի և չեղարկման կոճակ,  գունային ինդիկացիա/:  3. Պացիենտի կանչի օժանդակ լարային զանգի կոճակներ՝ նախատեսված պացիենտի կանչի հիմնական հանգույցներին լրացուցիչ միացնելու համար - 8 հատ  /կոճակը ներկառուցված է գլանաձև, ափի մեջ տեղավորվող իրանի մեջ, լարի երկարությունը՝ 1 - 1.5 մ, համապատասխան կցան /:  4. Հիվանդասենյակների շեմի վերին հատվածում տեղադրվող երկգույն տագնապային արտացոլիչ - 8 հատ:  / պատին ամրեցվող երկգույն ԼԵԴ ինդիկատոր քողարկված միացումներով, տեսանելիությունը՝ 180 աստիճան /:  5. Արձագանքման և ղեկավարման կենտրոնական վահանակ - 1 հատ  / լուսաձայնային ինդիկացիա և երկողմանի ձայնային կապի հնարավորություն առնվազն 12 հիվանդասենյակների համար/:  6. Համակարգի մոնտաժման, կարգավորման և անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ նեռարյալ:  Համակարգի բոլոր հանգույցները պետք է լինեն նույն ապրանքանիշի և համատեղելի լինեն իրար հետ: Համակարգի մոնտաժումը, կարգավորումը և երաշխիքային սպասարկումը՝ իրականացվում է մատակարարի հաշվին և մատակարարի միջոցներով: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք 2 տարի | հատ | 1 |
| 23 | 31211100/1 | **Հեռակառավարման սարք լազերային ցուցիչով** | Ցուցադրվող նյութերի/պատկերների/ հերթականությունը Wireless ռեժիմում փոփոխող սարք./Презентер/ Նեռարում է՝ լազերային ցուցիչ և ստեղներ /ետ կամ առաջ/ թերթելու համար: Ազդանշանի փոխանցում՝ առնվազն 30 մ: Սնուցումը՝ լիցքավորվող մարտկոցով:  Ինքնակառավարվող ընդունիչ USB տեսակի միացումով. Նոր, չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 24 | 44521120/1 | **Դռների էլեկտրական փական** | Տեսակը՝ էլեկտրական, կոդավորվող փական.  Կոմպլեկտավորում: - Կոդ հավաքելու ստեղնաշար.  - Ներդրված էլեկտրոնային փական / անհրաժեշտ տեղադրման պարագաներով/ . - Դուռը ավտոմատ փակող մեխանիկական սարք՝ / շվեյցար// անհրաժեշտ տեղադրման պարագաներով/ . - Համապատասխան տվյալներով սնուցման հանգույց. - Կոդավորված չիպերի քանակը՝ առնվազն 20 հատ.  Տեղադրումը և կարգավորումը մատակարարի կողմից, մատակարարի միջոցներով. Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք 1 տարի. | հատ | 6 |
| 25 | 31411100/1 | **Մարտկոց 1** | Տեսակը՝ ՛՛ALKALINE՛՛տեսակի չլիցքավորվող մարտկոց: Լարումը` 1.5Վ: Չափսերը՝ AA ստանդարտ: Հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 2200 մԱ/ժ: Մեկ հատի քաշը՝ ոչ պակաս քան 20 գրամ:  Հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն: Փաթեթավորումը` տուփով: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 3800 |
| 26 | 31411100/2 | **Մարտկոց 2** | Տեսակը՝ ՛՛ALKALINE՛՛տեսակի չլիցքավորվող մարտկոց:  Լարումը՝ 1.5Վ: Չափսերը` AAA ստանդարտ:  Հղորությունը՝ ոչ պակաս քան 1000 մԱ/ժ:   Մեկ հատի քաշը՝ ոչ պակաս քան 10 գրամ:  Հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն: Փաթեթավորումը`տուփ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 250 |
| 27 | 39714100/1 | **Արտամղող օդափոխիչ** | Տեսակը՝ արտամղող օդափոխիչ /вытяжной вентилятор/ նախատեսված  օդամղիչ ուղիների մեջ տեղադրելու համար: Տեղադրման տարբերակը՝ ներդրվող / առաստաղային, պատային/: Տեղադրվող հանգույցի / բուն օդափոխիչի / տրամագիծը՝ 80 - 100մմ: Ներքաշման նոմինալ հզորությունը՝ առնվազն 15Վտ; Ներքաշման արտադրողականությունը՝ առնվազն 100մ3/ժ: Գույնը՝ սպիտակ: Սնուցումը՝ 220Վ/50Հց: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 6 |
| 28 | 30237113/1 | **Ձայնային ազդանշանների համակցման և մոնտաժային պարագաների հավաքածու** | Հավաքածուն նախատեսված է տեսա և ձայնային ազդանշանները փոխանցող, տարբեր տեսակի և երկարության,  ֆունկցիոնալ մալուխների պատրաստման, ինչպես նաև տարբեր սարքերի և սարքավորումների համակցման համար:  Հավաքածուն կազմված է`հետևյալ տեսակի կցաններից /разьемы и штекеры/ և կցորդ/անցումներից /коннекторы/переходники/ բալանսավորված կցորդ XLR /M/ տեսակի - 20 հատ  բալանսավորված կցորդ XLR /F/ տեսակի - 20 հատ ստերեո կցորդ TRS (JACK) 1.4"/M/ տեսակի - 20 հատ մոնո կցորդ TRS (JACK) 1.4"/M/ տեսակի - 20 հատ ստերեո կցորդ mini-jack 3,5մմ /M/ տեսակի - 20 հատ մոնո կցորդ mini-jack 3,5մմ /M/ տեսակի - 20 հատ ստերեո անցում - մուտք՝ TRS (JACK) 1.4" /F/ - ելք՝ XLR /M/ - 10 հատ ստերեո անցում - մուտք՝ TRS (JACK) 1.4" /F/ - ելք՝ XLR /F/ - 10 հատ  կցորդ/անցում HDMI-HDMI տեսակի - 10 հատ  կցորդ/անցում VGA /F/ - VGA /F/ /15 pin/ տեսակի - 10 հատ ստերեո կցորդ մուտք՝ TRS (JACK) 1.4 - ելք՝ mini- jack 3,5մմ - 10 հատ ստերեո կցորդ մուտք՝ mini- jack 3,5մմ - ելք՝ TRS (JACK) 1.4"  - 10 հատ համակցիչ TRS (JACK) 1.4" /F/ - RCA /M/ -5 հատ համակցիչ TRS (JACK) 1.4"/M -jack 3,5մմ /M/ - 2 հատ  Բոլոր կցորդների իրանը՝ մետաղյա:  Նոր, չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 29 | 31151120/1 | **Սնուցման աղբյուր 1** | Տեսախցիկների համար նախատեսված իմպուլսային ստաբիլիզացված սնուցման աղբյուր:  Մուտքային լարումը` 220վ, 50 Հց:  Ելքային լարումը` 12Վ կարգավորվող:  Ընդանուր ելքային հոսանքը` առնվազն 18Ա: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 5 |
| 30 | 31151120/2 | **Սնուցման  աղբյուր 2** | Գրանցող սարքերի /DVR, NVR/ համար նախատեսված իմպուլսային ստաբիլիզացված սնուցման աղբյուր:  Մուտքային լարումը՝ 220Վ, 50 Հց . / Մուտքային և ելքային մալուխները՝ նեռարյալ/:  Ելքային լարումը` 12Վ/առնվազն 3Ա: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 5 |
| 31 | 31151120/3 | **Սնուցման  աղբյուր 3** | Իմպուլսային ստաբիլիզացված սնուցման աղբյուր: Մուտքային լարումը` 220Վ, 50 Հց:  Ելքային լարումը` 12Վ առնվազն 2Ա: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 32 | 32521200/1 | **USB ազդանշանի փոխանցման  սարք** | Տեսակը` Extender երկարացուցիչ սարք:  Ապահովում է USB տեսակի թվային ազդանշանի փոխանցումը FTP տեսակի /զույգավորված փաթույթ/ մալուխի միջոցով: Ապահովում է KVM ռեժիմի համակարգչի հեռավար ղեկավարումը: Կազմված է ազդանշանի հաղորդիչից` որի վրա տեղակայված է USB - B(F) տեսակի մուտքի և RJ-45 տեսակի ելքի տերմինալներ:  Ազդանշանի ընդունիչից՝ որի վրա տեղակայված է RJ-45 տեսակի մուտքի և առնվազն 3 հատ USB- A(F) տեսակի / KVM ռեժիմ/ տերմինալներ: Ազդանշանի անխափան փոխանցման հեռավորությունը` CAT 5 կարգի մալուխով` առնվազն 30մ, իսկ CAT 6 կարգի մալուխով` առնվազն 50մ: Սարքի կոմպլեկտի մեջ մտնում է`հաղորդիչ /Transmiter/ - 1 հատ, ընդունիչ /Resiver/ - 1 հատ,  սնուցման ադապտերներ 220Վ AC - 5Վ/ 2Ա DC - 2 հատ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | 4 |
| 33 | 32521200/2 | **HDMI ազդանշանի փոխանցման  սարք լարային** | Տեսակը` Extender երկարացուցիչ սարք:  Ապահովում է առնվազն HDMI - 2.0 ստանդարտի թվային ազդանշանի փոխանցումը FTP տեսակի /զույգավորված փաթույթ/ մալուխի միջոցով: Կազմված է ազդանշանի հաղորդիչից՝ որի վրա տեղակայված է HDMI տեսակի մուտքի և RJ-45 տեսակի ելքի տերմինալներ: Ազդանշանի ընդունիչից՝ որի վրա տեղակայված է RJ-45 տեսակի մուտքի և HDMI տեսակի ելքային տերմինալներ: Ազդանշանի անխափան փոխանցման հեռավորությունը CAT 5 կարգի մալուխով՝ մինչև 50մ, իսկ CAT 6 կարգի մալուխով`մինչև 100մ: Փոխանցվող ազդանշանը`առնվազն Full HD /1920x1080/ թույլտվությամբ:  Սարքի կոմպլեկտի մեջ մտնում է` հաղորդիչ /Transmiter/- 1 հատ, ընդունիչ /Resiver/ - 1 հատ,  սնուցման ադապտեր 220Վ AC - 5Վ/ 2Ա DC - 2 հատ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիքը՝ 1 տարի: | հատ | 4 |
| 34 | 32521200/3 | **HDMI ազդանշանի  բաշխիչ սարք** | Տեսակը` Splitter բաշխիչ սարք:  Ապահովում է առնվազն HDMI - 2,0 ստանդարտի թվային ազդանշանի ընդունում և բաշխում: Մուտքերի քանքկը` 1 հատ: Ելքերի քանակը` 4 հատ: Ապահովում է ընդունվող և բաշխող ազդանշանների` 4K թույլտվություն: Ներդրված ուժեղացուցիչ: Սնուցումը`ադապտեր 220Վ AC - 5Վ/ 2A DC: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 4 |
| 35 | 32521200/4 | **HDMI ազդանշանի փոխանցման  սարք անլար** | Տեսակը` Wireless HDMI WI- FI Extender սարք:  Ապահովում է առնվազն HDMI 2,0 դասի ազդանշանի անլար փոխանցվումը`  WI- FI /5ԳՀց/ հաճախականությամբ:  Փոխանցվող ազդանշանի թույլտվությունը`առնվազն 4K:   Անխափան փոխանցման տարածությունը բաց տարածքում`առնվազն 100մ:  Ինֆրակարմիր /IR/ ետդարձային հսկման հնարավորություն:  Հաղորդիչի աջակցության հնարավորությոն` (transmitter loop output):  Միաժամանակ 4 ընդունիչների միանալու ռեժիմ:  AUDIO կոնտենտի փոխանցման հնարավորություն:  Սարքի կոմպլեկտավորման մեջ մտնում է՝ ազդանշանի հաղորդիչ բլոկ /Transmiter/ - 1 հատ, ազդանշանի ընդունիչ բլոկ /Resiver/ -1 հատ: Իրանները՝ մետաղյա: Սնուցման ադապտեր 220Վ AC - DC 5Վ/ 2Ա - 2 հատ: Ընդունիչ/հաղորդիչ ալեհավաք`4 հատ: Նոր, չօգտագործված:   Երաշխիքը` 1 տարի | հատ | 1 |
| 36 | 32521200/5 | **HDMI ազդանշանի  ուժեղացուցիչ սարք** | Տեսակը՝ HDMI Repeater սարք: Ապահովում է՝ HDMI տեսակի ազդանշանի ուժեղացումը և անխափան փոխանցումը առնվազն 40մ: Փողանցվող ազդանշանը՝ HDMI 2.0 դասի և ավել:  Ազդանշանի թույլտվությունը՝ 4K UHD : Սնուցումը՝ 5Վ / USB մալուխ/, կամ ադապտեռ 220Վ - DC 5Վ/2Ա. Իրանը՝ մետաղյա: Տերմինալները՝ HDMI IN., HDMI OUT: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 2 |
| 37 | 32521200/6 | **Ձևափոխիչ սարք** | Տեսակը`Converter ձևափոխիչ սարք: Ձևափոխում է ելքային VGA տեսակի ազդանշանը ՝ HDMI տեսակի մուտքային ազդանշանի: VGA տեսակի կցանը համակցված է ձևափոխիչի իրանին ճկուն մալուխի միջոցով: Ձայնի փոխանցումը՝ ապահովվում է:  Ձևափոխիչի սնուցման համար առկա է ՝ USB տեսակի կցանով լրացուցիչ մալուխ: | հատ | 5 |
| 38 | 32521200/7 | **Ազդանշանի  երկարացուցիչ 20 մ, ակտիվ օպտիկական** | Տեսակը` Utra High Speed HDMI 2.1 դասի Ակտիվ Օպտիկական երկարացուցիչ Մալուխ: /AOC/ Ապահովում է 8Կ թույլտվության թվային ազդանշանի փոխանցումը օպտիկական մանրաթելի միջոցով: Երկարությունը՝ 20 մ:  Կցանները HDMI 2.1 /M-M/ տարբերակված են ` ելքային /Source/ և մուտքային  / Display/. Ոսկեջրված են: Կցաններում ներկառուցված են ակտիվ կոնվերտեր-ուժեղացուցիչներ:  Միացման գլխիկները`HDMI/M/ -HDMI/M/ / A/ ստանդարտ - 2 հատ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 4 |
| 39 | 33141186/1 | **Հենակ 1** | Ակուստիկ բարձրախոսների հենակ/ տակդիր: Մետաղյա , եռոտանի: Բարձրության ղեկավարման հնարավորություն: Առնվազն 150սմ:   Ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 25կգ: Եռոտանու թաթերի բացվածքը՝ կառավարվող: Բարձրախոսի նստատեղի տրամագիծը՝ առնվազն 35մմ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 4 |
| 40 | 33141186/2 | **Հենակ 2** | Հեռուստացույցերի / 65 դույմ նեռառյալ / հենակ/տակդիր: Մետաղական: Հենակը՝ չորսթաթանի , շարժական, անիվներով: Ընդհանուր բարձրությունը՝ ղեկավարվող: Հիմնական կրող մետաղյա ձողերի քանակը՝ 2 /շրջման հուսալիությունը ապահովելու համար/: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 1 |
| 41 | 32341100/1 | **Խոսափող** | Տեսակը՝ լարային, դինամիկ: Միացման կցանը ՝ XLR տիպի:  Փոխանջատիչ:  XLR/f/ - mono JACK տիպի միացման մալուխր՝ նեռարյալ: Խոսափողի պաշտպանիչ գլխիկը՝ գնդաձև, արծաթագույն  մետաղական ցանցից / SHURE խոսափողների նմանակով/ : Նոր, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 42 | 31684400/1 | **Համակցումների կոմբինացված պանել/վարդակ** | Կազմված է երկու ինքնուրույն վարդակներից՝ միավորված մեկ ընդհանուր իրանի / պանելի / վրա: Հոսանքի վարդակ / 220Վ/ և միավորված ինտերնետային   /RJ - 45/ և ալեհավաքի / ANT IN F-konektor / վարդակներից :  Իրանի նյութը՝ ABS-պլաստիկ : Վարդակը նախատեսված է պատին ամրացնելու և թաքնված մոնտաժի համար: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 10 |
| 43 | 30232231/1 | **Կոշտ սկավառակ 1** | Անվտանգության տեսահամակարգերի աշխատանքների 24/7 ապահովելու համար նախատեսված հատուկ կոշտ սկավառակ: (Surveillance) HDD SATA3 տիպի: Հիշողության ծավալը՝ առնվազն 10 ՏԲ, չափը – 3.5": Նոր, չօգտագործված:   Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 20 |
| 44 | 30232231/2 | **Կոշտ սկավառակ 2** | Անվտանգության տեսահամակարգերի աշխատանքների 24/7 ապահովելու և փոխարինման համար նախատեսված հատուկ կոշտ սկավառակ:(Surveillance Hard Drive) տեսակի: Ինտեռֆեյս SATA 6.0Gb/s:  Հիշողության ծավալը՝ առնվազն 8 ՏԲ, չափը – 3.5": Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ 1 տարի | հատ | 4 |
| 45 | 30121460/1 | **Քարթրիջների հավաքածու** | Հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի` HP DesignJet 500 մակնիշի հոսքային տպիչ սարքի /պլոտեր/ համար: Հավաքծուն կազմված է հետևյալ քարտրիջներից:  Մոդել C4913A N82: Դեղին - 1 հատ  Մոդել C4912A N82 : Կարմիր - 1 հատ  Մոդել C4911A N82 : Կապույտ- 1 հատ  Մոդել C4844A N10 : Սև - 1 հատ Հնարավոր է մոդելների թվային ինդեքսների փոփոխություն` հիմնական պահանջների անփոփող լինելու պարագայում: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 46 | 30121700/1 | **Տպող գլխիկների հավաքածու** | Հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի` HP DesignJet 500 մակնիշի հոսքային տպիչ սարքի /պլոտեր/ համար: Հավաքածուն կազմված է հետևյալ Տպող գլխիկներից Մոդել 4813: Դեղին N 11 տեսակի - 1 հատ Մոդել 4811 : Կապույտ N 11 տեսակի - 1 հատ Մոդել 4812 : Կարմիր N 11 տեսակի - 1 հատ Մոդել 4810: Սև N 11 տեսակի - 1 հատ Հնարավոր է մոդելների թվային ինդեքսների փոփոխություն` հիմնական պահանջների անփոփող լինելու պարագայում: Նոր, չօգտագործված: | հատ | 1 |
| 47 | 32521100/1 | **Մալուխ 1** | Անվտանգության `IP տեսահամակարգերի մոնտաժման համար նախատեսված մալուխ.  Տեսակը` ներքին օգտագործման.  լիովին պղնձյա / ոչ CCA կամ CCS / ցանցային մալուխ. FTP Cat-5/6 կարգի.  մեկուսիչ / ֆոլգա /. զույգավորված փաթույթ /վիտայա պարա/ - 4 զույգ  արտաքին ծածկույթը - պոլիվինիլքլորիդ /PVC/.  հաղորդիչի տրամագիծը - ոչ պակաս քան 0.51 մմ մալուխի արտաքին տրամագիծը` 5.1 ± 0.2 մմ Փաթեթավորումը` տուփ կամ բուխտ - 305 մ / 20 հատ/:Նոր, չօգտագործված: | մետր | 6100 |
| 48 | 32521100/2 | **Մալուխ 2** | Ակուստիկ բարձրախոսների միացման համար նախատեսված մալուխ: Երկգույն: Տրամագիծը՝ առնվազն 2x2 մմ: Պղնձյա,բազմալար:  Մեկուսիչը՝ տեֆլոն: Մատակարարվումը ՝ կապոց -100մ: Նոր, չօգտագործված: | մետր | 200 |
| 49 | 32521100/3 | **Մալուխ 3** | Ալեհավաքային կոաքսիալ մալուխ RG - 6 տեսակի: Ներքին դիմադրությունը՝ 75 ՕՀմ: Մեկուսիչ՝ ֆոլգա և պղնձյա ցանց: Հաղորդիչի նյութը՝ պղինձ: Ներքին մեկուսիչի նյութը՝ պոլիէթիլեն (PE): Արտաքին մեկուսիչի նյութը՝ պոլիվինիլքլորիդ (PVC): Փաթեթավորումը` կապոց - 100 մ : Նոր, չօգտագործված: | մետր | 600 |

***\*\*Բոլոր չափաբաժինների համար ներկայացնել ֆիրմային անվանումը և մոդելը:***

***\*\*\*****Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:*

*\*\*\*Մասնակցի կողմից ապրանքի անվանումը,* ***ֆիրմային անվանումը, մոդելը*** *և տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն* *միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում, եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակկվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակներում ստանձնած պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:*

*\*\*\*\*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ֆիրմային անվանում կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ֆիրմային անվանումներից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:*

*Առաջարկվող գնահատող հանձնաժողովի կազմ՝ Նախագահ՝ Արթուր Արշակյան, անդամներ՝ Վլադիմիր Արշակյան, Ազատ Եղիազարյան:*

*\*\*\*\*\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики\* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| 1 | 39241300 | Уничтожитель бумаги (шредер) | Тип: офисное устройство для уничтожения бумаги /SHREDDER/. Установка: напольная, на специальных колёсах; мобильная. Способ резки: перекрёстный и/или продольный. Уровень секретности: не ниже класса P3. Уничтожаемые материалы: бумага, картон, пластиковые карты, скобы, скрепки и т.п. Мощность: не менее 300 Вт. Одновременное уничтожение листов A4 плотностью 70 г/м²: не менее 15. Объём корзины: не менее 30 л. Ширина приёма бумаги: не менее 21 см. Уровень шума: не более 65 дБ. Функция реверса. Автоподача бумаги. Автоотключение при перегреве и при заполнении корзины. LCD‑дисплей управления. Питание: 220 В. Год выпуска: не ранее 2023 г. Новый, неиспользованный. Гарантия: 2 года. | шт | 1 |
| 2 | 35121320 | Видеокамера | Сетевая IP‑камера (не купольная), для внутренней и наружной установки, крепление на стену/потолок с помощью подвижного кронштейна. Корпус влагозащищённый и пылезащищённый. Интерфейс: RJ‑45. Сенсор: 1/2.5"–3.0" CMOS. Разрешение: не менее 4 Мп. Объектив: f=2.8–4 мм. Питание PoE: поддерживается. Передача звука: поддерживается. ИК‑подсветка: не менее 10 м. Питание: 12 В. Блок питания 12 В /1 А — в комплекте. Новая, неиспользованная. Гарантия: 1 год. | шт | 85 |
| 3 | 32321120 | Видеорегистратор (NVR) | Тип: сетевой, регистрирующее устройство стандарта IP /NVR/. Нагрузка по видеовходам: не менее 32 IP‑камер. Разрешение записи: не менее 5 Мп для всех 32 входов. Входная пропускная способность: не менее 256 Мб/с. Форматы видео: не менее H.265 и H.264. Питание: 220–240 В. Адаптер: 220–240 В (AC) → 12 В 3 A (DC). Выходы: 1×VGA, 1×HDMI (с поддержкой 4K). Аудио вход/выход: 1 RCA / 1 RCA. Сеть: 2×RJ‑45 Ethernet 10/100/1000. Запись: 4×SATA. Поддержка одновременной работы 4 HDD по 10 TB. Цифровое увеличение. Резервное копирование: USB. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 10 |
| 4 | 38651200 | Проектор | Основные требования: Яркость: не менее 4000 ANSI Lum (стандартный режим). Контрастность: не менее 20000:1. Форматы изображения: 4:3, 16:9, 16:10. Разрешение: не менее WXGA (1280×768). Коррекция трапецеидальных искажений. Ресурс лампы: не менее 3000 ч (стандартный режим). Входы: VGA (15‑pin) — 1 шт., HDMI — 1 шт. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Кабель питания евро‑стандарта — в комплекте. Кабели: VGA–VGA и HDMI–HDMI длиной 1.0–1.5 м — в комплекте. Сумка для переноски проектора — в комплекте. Наличие потолочного/настенного крепления соответствующего веса. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 5 |
| 5 | 32324900 | Телевизор 1 | Основные требования: Диагональ: 65". Тип: не ниже LED. SMART. Соотношение сторон: 16:9 или 16:10. Разрешение: не менее 3840×2160 (4K UHD). Интерфейсы: не менее HDMI — 2, USB — 1, RJ‑45. Беспроводной интерфейс: Wi‑Fi (не ниже). Тюнер: не ниже DVB‑T2. Встроенная ОС. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Комплектация: 1) Металлическое настенное крепление, соответствующее диагонали и весу. 2) HDMI–HDMI (класс HDMI 2.0) видеокабель 10 м. 3) Руководство/паспорт или иной вариант идентификации (например, QR‑код). Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 10 |
| 6 | 32324900 | Телевизор 2 | Основные требования: Диагональ: 43". Тип: не ниже LED. SMART. Соотношение сторон: 16:9 или 16:10. Разрешение: 4K. Обязательные входы: HDMI — 2, USB — 1. Тюнер: DVB‑T2. Встроенная ОС. Поддержка Wi‑Fi. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Комплектация: 1) Металлическое настенное крепление, соответствующее диагонали и весу. 2) HDMI–HDMI (класс HDMI 2.0) видеокабель 10 м. 3) Руководство/паспорт или иной вариант идентификации (например, QR‑код). Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 33 |
| 7 | 32551170 | Телефон | Тип: беспроводной (DECT) телефон. Комплект: 1 база и 2 трубки. Требования: телефонная книга; автоматическое определение номера; дисплей на трубках; громкая связь. Питание трубок: аккумуляторы AAA Ni‑MH, не менее 500 мА·ч. В комплекте: 1 база, 2 трубки, подставка/держатель для трубок, аккумуляторы — 4 шт., адаптер питания базы. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года. | шт | 8 |
| 8 | 39711140 | Холодильник 1 | Система охлаждения: De Frost. Общий объём (включая морозильную камеру): не менее 100 л. Количество компрессоров: 1. Количество дверей: 1. Количество камер: 2. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Год выпуска: не ранее 2023 г. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 20 |
| 9 | 39711140 | Холодильник 2 | Система охлаждения: NO FROST. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Общий объём: не менее 500 л. Количество дверей: 2. Количество камер: 2. Морозильная камера: верхнее расположение. Энергоэффективность: не ниже класса A+. Дисплей. Нулевая зона. Шум: не более 50 дБ. Температура заморозки: не выше −20 °C. Цвет: серебристый/серый/белый. Год выпуска: не ранее 2023 г. Новый, неиспользованный. Гарантия: 2 года. | шт | 1 |
| 10 | 39714230 | Кондиционер 1 | Тип: кондиционер сплит‑системы. Класс: Inverter. Номинальная мощность: 18 000 BTU/ч. AC 220 V, 50–60 Hz. Уровень шума внутреннего блока: до 50 dB. Управление жалюзи. Дисплей. Крепёж и медная труба, соответствующие весу/размерам, длиной не менее 4 м — в комплекте. Установка (в т.ч. с использованием автовышки) — силами и за счёт поставщика в течение 2026 года в срок, указанный заказчиком. Новый, неиспользованный. Год выпуска: не ранее 2023 г. Гарантия: 2 года. | шт | 3 |
| 11 | 39714220 | Кондиционер 2 | Тип: кондиционер сплит‑системы. Класс: Inverter. Номинальная мощность: 12 000 BTU/ч. AC 220 V, 50–60 Hz. Уровень шума внутреннего блока: до 50 dB. Управление жалюзи. Дисплей. Крепёж и медная труба длиной не менее 4 м — в комплекте. Установка (в т.ч. с использованием автовышки) — силами и за счёт поставщика в течение 2026 года в срок, указанный заказчиком. Новый, неиспользованный. Год выпуска: не ранее 2023 г. Гарантия: 2 года. | шт | 5 |
| 12 | 32341140 | Комплект беспроводных микрофонов | Профессиональная конференц‑система беспроводной (wireless) звуковой связи. Комплект: 4 настольных беспроводных передатчика‑микрофона (tabletop transmitter microphone) с гибкой «шейкой» (конденсаторные) и 1 приёмник (receiver). Количество каналов: не менее 200. Выбор частоты/канала: вручную и автоматически по IR (Infra Red) для выбора оптимальной частоты/канала. Микрофоны: LED‑индикация под головкой; переключатель MUTE с цветовой индикацией; дисплей с номером канала/частотой и состоянием батареи; регулировка громкости; IR‑передатчик выбора канала; вход DC/12 В. Питание микрофонов: батареи. Приёмник: 4 входа антенн BNC; 4 дисплея (канал/частота каждого микрофона и уровень сигнала); IR‑приёмник; кнопки ручного выбора каналов; 4 регулятора громкости; 4 балансных раздельных выхода XLR; 1 небалансный общий выход JACK. Питание: адаптер AC 220 В → DC 12 В 1 A. Комплектация: адаптер питания; антенны — 4 шт.; выходные аудиокабели: 4×XLR‑XLR (M) длиной 0.5–1 м и 1×JACK (M)‑JACK (M) длиной 0.5–1 м. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 1 |
| 13 | 39711320 | Электроплита (индукционная) 1 | Тип: настольная индукционная электрическая плитка (на поверхность). Количество конфорок: 1. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Автоопределение посуды и автоотключение при отсутствии посуды. Поверхность: стеклокерамика. Номинальная мощность: не менее 2000 Вт. Выбор мощности и температуры. Дисплей. Таймер. Органы управления: сенсорные. Для посуды из чугуна, эмалированной и нержавеющей стали. Размеры: 340×280 мм (±20 мм). Ножки резиновые, противоскользящие. Новая, неиспользованная. Гарантия: 1 год. | шт | 64 |
| 14 | 39711310 | Электроплита (индукционная) 2 (варочная панель) | Тип: встраиваемая индукционная варочная панель. Количество конфорок: 4. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Автоопределение посуды и автоотключение при отсутствии посуды. Выбор мощности и температуры. Поверхность: стеклокерамика. Номинальная мощность: не менее 5000 Вт. Автоотключение. Таймер. Установка: независимая. Размеры: 590×520 мм (±20 мм). Новая, неиспользованная. Гарантия: 1 год. | шт | 6 |
| 15 | 39721510 | Водонагреватель (бойлер) | Тип: бойлер большого объёма для объектов общественного питания. Объём: не менее 10 л. Номинальная мощность: не менее 1.5 кВт. Питание: 220 В, 50 Гц. Регулировка температуры: 30–110 °C. Терморегулятор: есть. Теплоизолирующая крышка: есть. Индикатор уровня воды: есть. Кран слива: есть. Нагревательный элемент: закрытый ТЭН. Материал: нержавеющая сталь. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 1 |
| 16 | 32341240 | Усилитель | Тип: трансляционный усилитель со встроенным входным микшером. Предназначен для работы в параллельных системах «звуковой сети». Номинальная мощность: не менее 35 Вт. Входы (обязательные): не менее 2 MIC для динамических микрофонов; не менее 2 LINE/AUX для внешних аудиоустройств. Выходы (обязательные): для трансляционных громкоговорителей 100 В и/или 70 В с трансформаторным согласованием; для динамических громкоговорителей с сопротивлением 4–16 Ом. Управление: общий Master и отдельная регулировка громкости всех входов; двухполосный эквалайзер (Bass/Treble). Питание: 220 В, 50 Гц. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года. | шт | 3 |
| 17 | 32341110 | Громкоговоритель 1 | Тип: трансляционный громкоговоритель 100 В и/или 70 В с трансформаторным согласованием для систем «звуковой сети». Корпус: прямоугольный. Возможность настенного крепления. Встроенный трансформатор 100 В и/или 70 В. Встроенные динамики Bass и Treble. Мощность в режиме 100 В LINE: не менее 16 Вт. Диапазон частот: не менее 100 Hz – 15 kHz. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 4 |
| 18 | 32341110 | Громкоговоритель 2 (активный) | Тип: активный широкополосный громкоговоритель. Номинальная (не пиковая) мощность встроенного усилителя: не менее 300 Вт. Разъёмы: XLR и JACK для MIC/LINE; XLR, RCA и 3.5 JACK для LINE. Bluetooth, MP3‑плеер, USB‑вход. LCD‑дисплей. Регулировка уровней отдельных входов и общего уровня. Двухполосный эквалайзер Bass/Treble. Переключатель MIC/LINE. Диапазон частот: не менее 100 Гц – 15 кГц. Питание: 220 В, 50 Гц. Металлические регулируемые штативы‑треноги по весу — в комплекте. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 2 |
| 19 | 32321160 | Монитор | Монитор для отображения изображений, полученных от камер стандарта AHD. Диагональ: не менее 7". Питание: 12 В / 2 А. Разрешение: не менее 1024×600. Входы: объединены в одном кабеле (двойной RCA/F) и разъём питания (F). Возможность настольной установки. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 2 |
| 20 | 42711170 | Стиральная машина | Тип: автоматическая. Энергоэффективность: не ниже класса A. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Класс стирки: не ниже A. Загрузка: не менее 7 кг. Скорость отжима: не менее 1100 об/мин. Количество программ: не менее 10. Уровень шума: не более 60 dB; при отжиме: не более 80 dB. Цвет: серебристый/серый/белый. Дисплей. Новая, неиспользованная. Гарантия: 2 года. | шт | 1 |
| 21 | 39713100 | Посудомоечная машина | Класс: стандарт. Количество корзин: не менее 2. Питание: 220–240 В, 50–60 Гц. Энергоэффективность: не ниже A+. Класс мойки и сушки: не ниже A. Количество программ: не менее 5. Тип сушки: конденсационная. Класс сушки: A. Вместимость: не менее 10 комплектов. Дисплей. Уровень шума: не более 50 dB. Цвет: серебристый/серый/белый. Новая, неиспользованная. Гарантия: 2 года. | шт | 1 |
| 22 | 35121170 | Комплект системы экстренного вызова медперсонала | Для обеспечения постоянной и бесперебойной проводной связи с постом дежурного персонала и формирования экстренного вызова помощи. Система должна обеспечивать: 1) Формирование и передачу сигнала экстренного вызова от основных и дополнительных узлов (кнопок вызова) в палатах на центральную панель дежурного поста. 2) Передачу сигнала экстренного вызова на двухцветный тревожный индикатор, установленный над входом в палату. 3) Двустороннюю голосовую связь между основным узлом (кнопкой вызова) в палате и центральной панелью. Состав системы: 1) Основные узлы/кнопки вызова пациента (консоль пациента) — 8 шт. (настенное крепление, скрытое подключение, прямоугольный корпус, возможность голосовой связи, кнопки вызова и отмены, цветовая индикация, возможность подключения внешней проводной вспомогательной кнопки). 2) Дополнительные узлы/кнопки вызова (для санитарной комнаты) — 8 шт. (настенное крепление, скрытое подключение, прямоугольный корпус, кнопка вызова и отмены, цветовая индикация). 3) Вспомогательные проводные кнопки вызова для подключения к основным узлам — 8 шт. (кнопка встроена в цилиндрический корпус «в ладонь», длина кабеля 1–1.5 м, соответствующий разъём). 4) Двухцветный тревожный индикатор над входом в палату — 8 шт. (двухцветный LED‑индикатор, скрытое подключение, видимость 180°). 5) Центральная панель управления и индикации — 1 шт. (светозвуковая индикация и двусторонняя голосовая связь минимум для 12 палат). 6) Все принадлежности для монтажа, настройки и бесперебойной работы — в комплекте. Все узлы должны быть одной марки и совместимы между собой. Монтаж, настройка и гарантийное обслуживание — за счёт и силами поставщика. Новый, неиспользованный. Гарантия: 2 года. | шт | 1 |
| 23 | 31211100 | Пульт управления с лазерным указателем (презентер) | Устройство для изменения последовательности материалов/изображений в режиме Wireless /Презентер/. Включает лазерный указатель и кнопки «вперёд/назад». Дальность передачи сигнала: не менее 30 м. Питание: аккумуляторное. Автономный USB‑приёмник (dongle). Новый, неиспользованный. | шт | 2 |
| 24 | 44521120 | Электрический дверной замок | Тип: электрический, кодируемый замок. Комплектация: — клавиатура ввода кода; — встроенный электронный замок (с монтажными принадлежностями); — механический доводчик («швейцар») с монтажными принадлежностями; — узел питания с соответствующими параметрами; — закодированные чипы: не менее 20 шт. Установка и настройка — силами и за счёт поставщика. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 6 |
| 25 | 31411100 | Батарейка 1 | Тип: ALKALINE, неперезаряжаемая. Напряжение: 1.5 В. Размер: AA. Ёмкость: не менее 2200 мА·ч. Масса 1 шт.: не менее 20 г. На момент поставки остаток срока годности: не менее 2/3. Упаковка: коробка. Новые, неиспользованные. | шт | 3800 |
| 26 | 31411100 | Батарейка 2 | Тип: ALKALINE, неперезаряжаемая. Напряжение: 1.5 В. Размер: AAA. Ёмкость: не менее 1000 мА·ч. Масса 1 шт.: не менее 10 г. На момент поставки остаток срока годности: не менее 2/3. Упаковка: коробка. Новые, неиспользованные. | шт | 250 |
| 27 | 39714100 | Вытяжной вентилятор | Тип: вытяжной вентилятор (вытяжной), для установки в воздуховодных трассах. Вариант монтажа: встраиваемый (потолочный/настенный). Диаметр вентилятора (узла): 80–100 мм. Номинальная мощность: не менее 15 Вт. Производительность: не менее 100 м³/ч. Цвет: белый. Питание: 220 В, 50 Гц. Новый, неиспользованный. | шт | 6 |
| 28 | 30237113 | Набор разъёмов/коннекторов для коммутации и монтажа аудио‑сигналов | Набор для изготовления функциональных кабелей разной длины и коммутации устройств, передающих видео‑ и аудиосигналы. Состав: — балансный разъём XLR (M) — 20 шт. — балансный разъём XLR (F) — 20 шт. — стерео разъём TRS (JACK) 1/4" (M) — 20 шт. — моно разъём TRS (JACK) 1/4" (M) — 20 шт. — стерео mini‑jack 3.5 мм (M) — 20 шт. — моно mini‑jack 3.5 мм (M) — 20 шт. — переходник: вход TRS (JACK) 1/4" (F) → выход XLR (M) — 10 шт. — переходник: вход TRS (JACK) 1/4" (F) → выход XLR (F) — 10 шт. — HDMI–HDMI — 10 шт. — VGA (F) – VGA (F) (15 pin) — 10 шт. — переходник: вход TRS (JACK) 1/4" → выход mini‑jack 3.5 мм — 10 шт. — переходник: вход mini‑jack 3.5 мм → выход TRS (JACK) 1/4" — 10 шт. — адаптер TRS (JACK) 1/4" (F) → RCA (M) — 5 шт. — адаптер TRS (JACK) 1/4" (M) → jack 3.5 мм (M) — 2 шт. Корпус всех разъёмов: металлический. Новый, неиспользованный. | шт | 2 |
| 29 | 31151120 | Источник питания 1 | Импульсный стабилизированный источник питания для видеокамер. Вход: 220 В, 50 Гц. Выход: регулируемый 12 В. Общий выходной ток: не менее 18 А. Новый, неиспользованный. | шт | 5 |
| 30 | 31151120 | Источник питания 2 | Импульсный стабилизированный источник питания для регистраторов (DVR, NVR). Вход: 220 В, 50 Гц (входной и выходной кабели — в комплекте). Выход: 12 В / не менее 3 А. Новый, неиспользованный. | шт | 5 |
| 31 | 31151120 | Источник питания 3 | Импульсный стабилизированный источник питания. Вход: 220 В, 50 Гц. Выход: 12 В / не менее 2 А. Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 32 | 32521200 | Устройство передачи USB‑сигнала | Тип: Extender (удлинитель). Передаёт USB‑цифровой сигнал по кабелю FTP (витая пара). Обеспечивает удалённое управление ПК в режиме KVM. Комплект: передатчик с входом USB‑B (F) и выходом RJ‑45; приёмник с входом RJ‑45 и не менее 3 портами USB‑A (F) (режим KVM). Дальность передачи: CAT5 — не менее 30 м; CAT6 — не менее 50 м. В комплекте: Transmitter — 1 шт.; Receiver — 1 шт.; адаптеры питания 220 В AC → 5 В/2 А DC — 2 шт. Новый, неиспользованный. Гарантия: не менее 1 года. | шт | 4 |
| 33 | 32521200 | Устройство передачи HDMI‑сигнала (проводное) | Тип: Extender (удлинитель). Передаёт цифровой сигнал стандарта не ниже HDMI 2.0 по кабелю FTP (витая пара). Передатчик: вход HDMI, выход RJ‑45. Приёмник: вход RJ‑45, выход HDMI. Дальность передачи: CAT5 — до 50 м; CAT6 — до 100 м. Передаваемое разрешение: не ниже Full HD (1920×1080). Комплект: Transmitter — 1 шт.; Receiver — 1 шт.; адаптеры питания 220 В AC → 5 В/2 А DC — 2 шт. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 4 |
| 34 | 32521200 | Разветвитель HDMI‑сигнала (Splitter) | Тип: Splitter. Принимает и распределяет сигнал стандарта не ниже HDMI 2.0. Входов: 1. Выходов: 4. Поддержка разрешения 4K. Встроенный усилитель. Питание: адаптер 220 В AC → 5 В/2 А DC. Новый, неиспользованный. | шт | 4 |
| 35 | 32521200 | Устройство передачи HDMI‑сигнала (беспроводное) | Тип: Wireless HDMI Wi‑Fi Extender. Беспроводная передача сигнала не ниже HDMI 2.0 по Wi‑Fi (5 ГГц). Разрешение: не ниже 4K. Дальность на открытом пространстве: не менее 100 м. ИК‑обратный канал управления (IR). Поддержка transmitter loop output. Режим подключения одновременно до 4 приёмников. Передача AUDIO. Комплект: Transmitter — 1 шт.; Receiver — 1 шт.; корпуса металлические; адаптеры питания 220 В AC → DC 5 В/2 А — 2 шт.; антенны — 4 шт. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 1 |
| 36 | 32521200 | Усилитель HDMI‑сигнала (Repeater) | Тип: HDMI Repeater. Усиление и стабильная передача HDMI‑сигнала на расстояние не менее 40 м. Поддержка HDMI 2.0 и выше. Разрешение: 4K UHD. Питание: 5 В (USB) или адаптер 220 В → DC 5 В/2 А. Корпус металлический. Разъёмы: HDMI IN, HDMI OUT. Новый, неиспользованный. | шт | 2 |
| 37 | 32521200 | Конвертер (VGA→HDMI) | Тип: Converter. Преобразует выходной сигнал VGA в входной сигнал HDMI. Разъём VGA соединён с корпусом конвертера гибким кабелем. Передача звука: обеспечивается. Для питания предусмотрен дополнительный USB‑кабель. | шт | 5 |
| 38 | 32521200 | Активный оптический HDMI‑кабель‑удлинитель 20 м | Тип: Ultra High Speed HDMI 2.1 Active Optical Cable (AOC). Передача 8K по оптическому волокну. Длина: 20 м. Разъёмы HDMI 2.1 (M‑M) маркированы как Source и Display. Позолоченные. Встроенные активные конвертеры‑усилители. Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 4 |
| 39 | 33141186 | Стойка 1 | Стойка/подставка для акустических колонок. Металлическая, тренога. Регулировка высоты. Высота: не менее 150 см. Нагрузка: не менее 25 кг. Регулируемый размах ножек. Диаметр посадочного места: не менее 35 мм. Новая, неиспользованная. Гарантия: 1 год. | шт | 4 |
| 40 | 33141186 | Стойка 2 | Стойка/подставка для телевизоров (включая 65"). Металлическая, четырёхопорная, мобильная, на колёсах. Высота регулируемая. Несущих стоек: 2. Новая, неиспользованная. Гарантия: 1 год. | шт | 1 |
| 41 | 32341100 | Микрофон (проводной) | Тип: проводной, динамический. Разъём: XLR. Переключатель. Кабель XLR (F) – mono JACK — в комплекте. Защитная головка шарообразная, серебристая металлическая сетка (аналог SHURE). Новый, неиспользованный. | шт | 10 |
| 42 | 31684400 | Комбинированная панель/розетка | Силовая розетка 220 В и комбинированная интернет‑розетка RJ‑45 + антенный вход (ANT IN F‑connector) в одном корпусе. Материал: ABS‑пластик. Настенный, скрытый монтаж. Новая, неиспользованная. | шт | 10 |
| 43 | 30232231 | Жёсткий диск 1 (Surveillance) | HDD для систем видеонаблюдения 24/7 (Surveillance) SATA3. Объём: не менее 10 TB. Форм‑фактор: 3.5". Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 20 |
| 44 | 30232231 | Жёсткий диск 2 (Surveillance Hard Drive) | HDD для систем видеонаблюдения 24/7 и замены (Surveillance Hard Drive). Интерфейс: SATA 6.0Gb/s. Объём: не менее 8 TB. Форм‑фактор: 3.5". Новый, неиспользованный. Гарантия: 1 год. | шт | 4 |
| 45 | 30121460 | Набор картриджей | Совместимость: HP DesignJet 500 (струйный плоттер). C4913A N82 — жёлтый — 1 шт. C4912A N82 — красный — 1 шт. C4911A N82 — синий — 1 шт. C4844A N10 — чёрный — 1 шт. Допускается изменение цифровых индексов моделей при сохранении основных требований. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 46 | 30121700 | Набор печатающих головок | Совместимость: HP DesignJet 500. 4813 — жёлтая, тип N11 — 1 шт. 4811 — синяя, тип N11 — 1 шт. 4812 — красная, тип N11 — 1 шт. 4810 — чёрная, тип N11 — 1 шт. Допускается изменение цифровых индексов моделей при сохранении основных требований. Новый, неиспользованный. | шт | 1 |
| 47 | 32521100 | Кабель 1 (FTP Cat‑5/6) | Кабель для монтажа IP‑видеосистем. Внутренний. Полностью медный (не CCA/CCS). FTP Cat‑5/6. Экран: фольга. Витая пара: 4 пары. Оболочка: PVC. Диаметр жилы: ≥0.51 мм. Наружный диаметр: 5.1 ± 0.2 мм. Поставка: коробка/бухта 305 м (20 шт.). Новый, неиспользованный. | м | 6100 |
| 48 | 32521100 | Кабель 2 (акустический) | Кабель для подключения акустических громкоговорителей. Двухцветный. Сечение: ≥2×2 мм. Медный, многожильный. Изоляция: тефлон. Поставка: бухта 100 м. Новый, неиспользованный. | м | 200 |
| 49 | 32521100 | Кабель 3 (RG‑6) | Антенный коаксиальный кабель RG‑6. Сопротивление: 75 Ом. Экран: фольга и медная оплётка. Проводник: медь. Внутренняя изоляция: PE. Внешняя оболочка: PVC. Поставка: бухта 100 м. Новый, неиспользованный. | м | 600 |

*\*\*По всем позициям указать фирменное наименование и модель:*

*\*\*\*Если имеются ссылки на товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения либо конкретный источник или производителя, применяется выражение «или эквивалент».*

*\*\*\*Наименование товара, фирменное наименование, модель и технические характеристики, указанные участником, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, установленным приглашением. Если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании предлагаемого товара и они не устраняются в установленном порядке или в результате устранения возникают иные несоответствия, это квалифицируется как нарушение обязательства в рамках процедуры закупки и является основанием для признания заявки неудовлетворительной и её отклонения.*

*\*\*\*\*Если участник указывает более одного фирменного наименования или модели для одного и того же товара, на этапе исполнения договора поставка всей партии (единовременно и/или поэтапно) будет осуществляться только по одному из указанных фирменных наименований или моделей — по выбору поставщика.*

*\*\*\*В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.*