**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *հրավերով նախատեսված չաØաբաժնի համարը*  *հրավերով նախատեսված չաØաբաժնի համարը* | *Ապրանքի* | | | | | | | |
| *գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)* | *անվանումը* | *տեխնիկական*  *բնութագիրը* | *չափման միավորը* | *ընդհանուր քանակը* | *մատակարարման* | | |
| *հասցեն* | *ենթակա քանակը* | *Ժամկետը* |
|  | 44811300 | Նիտրոլաք փայլուն  Нитролак глянцевый | DEWILUX կամ Unica super 90 կամ ZAR  DEWILUX или Unica super 90 или ZAR | կգ  кг | 288 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 84 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 84 | 288 | Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 20 календарных дней после заключения Договора |
|  | 9221600 | ՈՒայթ-սպիրիտ  Уайт-спирита | Առավելագույն խտությունը 20°C-ում 0,79 գ/սմ3, Բռնկման կետը 33°C-ից ոչ ցածր, Արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժինը ոչ ավելի, քան 16%  Ծծմբի զանգվածային բաժինը ոչ ավելի, քան 0,025%, ԳՕՍՏ 3134-78 կամ համարժեք,  Максимальная плотность при температуре 20°C 0,79 г/см3. Температура вспышки в закрытом тигле: 33°С,  Массовая доля ароматических углеводородов: 16%  Массовая доля серы не более 0,025%, ГОСТ 3134-78 или эквивалент. | լիտր  литр | 100 | 100 |
|  | 09211200 | Բազմաֆունկցիոնալ ներթափանցող քսանյութ՝ Յուղ փչովի WD 40  Смазка многофункциональная проникающая WD 40 | Նախատեսված է կոռոզիայի ենթարկված մակերեսները մաքրելու համար, 450մլ տարաներով, բաղադրությունը՝  ՈՒայթ-սպիրիտ ` 45–50%  - թորած պարաֆինայիններ՝ 15–25%  - հիդրոմշակված նավթային իզոպարաֆիններ՝ 12–18%,  - ածխածնի երկօքսիդի խառնուրդ՝ 2–3%  Предназначен для очистки корродированных поверхностей. Емкость тары 450 мл, Уайт-спирит: 45–50%  - дистиллированные парафины: 15–25%  - гидроочищенные нефтяные изопарафины: 12–18%  - смесь углекислого газа: 2–3% | լիտր  литр | 9 | 9 |
|  | 44511260 | Հղկաթուղթ N80  (դեղին)  Наждачная бумага N80  (желтая) | Կպչող նյութը  խեժ/սասիմձ  Հատիկ  ալյումինի օքսիդ կամ սիլիցիումի կարբիդ Հիմնանյութ-  գործվացք  Լայնություն 250մմ  Հատիկ P80  Մշակվող նյութեր  -  Չժանգոտվող պողպատ  -  Մետաղներ  -  Գունավոր մետաղներ  -  Պողպատ  -  Փայտ  Клейкий материал: смола/клей  Гранули оксид алюминия/ карбид кремния  Основной материал -ткань  Ширина - 250мм  Зерно P80  Область применения  - Нержавеющая сталь  - Металлы  - металлы  - Сталь  - Древесина | քառ․ մ  кв. м | 12,5 | 12,5 |
|  | 44511260 | Հղկաթուղթ N120  (դեղին)  Наждачная бумага N120  (желтая) | Կպչող նյութը  խեժ/սասինձ  Հատիկ  ալյումինի օքսիդ կամ սիլիցիումի կարբիդ  Հիմնանյութ -  գործվացք  Լայնություն - 250մմ  Հատիկ P120  Մշակվող նյութեր  -  Չժանգոտվող պողպատ  -  Մետաղներ  -  Գունավոր մետաղներ  -  Պողպատ  -  Փայտ  Клейкий материал: смола/клей  Гранули оксид алюминия/ карбид кремния  Основной материал – ткань  Ширина - 250мм  Зерно P120  Область применения  - Нержавеющая сталь  - Металлы  - металлы  - Сталь  - Древесина | քառ․ մ  кв. м | 10 | 10 |
|  | 14811300 | Շերտավոր հղկասկավառակ  Р 40 125х22  [Лепестковый](https://ya.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=10262&suggest_reqid=113011299173503217937876202512777&primary_reqid=1740393785647634-15364563289954318896-balancer-l7leveler-kubr-yp-klg-291-BAL&msp=1) [шлифовальный диск](https://ya.ru/search/?text=%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=10262&msid=1740393769711250-10673208994240769538-balancer-l7leveler-kubr-yp-klg-291-BAL&search_source=yaru_desktop_common&suggest_reqid=113011299173503217937720690508746&msp=1)  Р 40 125х22 | PFERD,BOSCH կամ MAKITA ապրանքանիշի  Հղկանյութ Ալյումինի Ցիրկոնային օքսիդ Z  Արտաքին տրամագիծը 125 մմ  Անցքի տրամագիծը 22,23 մմ  Հատիկայնությունը (P) 40  Կիրառում - Պողպատ, չժանգոտվող պողպատ  PFERD,BOSCH или MAKITA  Абразивный Циркониевый оксид алюминия Z.  Диаметр внешний 125 мм  Диаметр отверстия 22,23 мм  Ширина 1,0мм  применение - Нержавеющая сталь /сталь   |  |  | | --- | --- | | Зернистость (P) 40 |  | | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ  ø 125х22х1  Отрезной диск  ø 125х22х1 | PFERD,BOSCH կամ MAKITA ապրանքանիշի  Հղկանյութ՝ Ալյումինի օքսիդ Ա  Արտաքին տրամագիծը՝ 125 մմ  Անցքի տրամագիծը՝ 22 մմ  Հաստությունը 1 մմ  Կիրառում - պողպատ  PFERD,BOSCH или MAKITA  Торговая марка PFERD,BOSCH или MAKITA  Абразивный Оксид алюминия А  Диаметр внешний 125 мм  Диаметр отверстия 22 мм  Ширина 1 мм Область применения - сталь | հատ  шт | 100 | 100 |
|  | 18141100 | Բանվորական ձեռնոցներ  Рабочие перчатки | Ափի և ձեռքի երեսի մասը ռետինեպատ, մատներով  Часть ладони и поверхность руки резиновые, с пальцами | զույգ  пара | 60 | 60 |
|  | 18141100 | Բանվորական ձեռնոցներ  Рабочие перчатки | Ափի և ձեռքի երեսի մասը ռետինեպատ, մատներով  Часть ладони и поверхность руки резиновые, с пальцами | զույգ  пара | 60 | 60 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

Պայմանագրի կատարման փուլում 1-2 չափաբաժինների Վաճառողը պետք է ներկայացնի նաև, արտադրողի կողմից տրված, մատակարարվող ապրանքի որակի սերտիֆիկատ, հաստաված իր կողմից:

Ապրանքները հանձնման ընդունման ժամանակ, Վաճառողի ներկայությամբ, ենթարկվելու են փորձարկման:

Дополнительные условия:

Товары должны быть новыми, неиспользованными.

На этапе исполнения договора Продавец также должен предоставить сертификат качества поставленной продукции, выданный производителем и заверенный им, на 1-2 лотов.

В момент доставки, в присутствии Продавца будут протестированы.