|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39714200 | Օդորակիչ | 4 հատ | Օդորակիչ Դասը՝  ինվերտոր, Հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում/սառեցում, Հզորությունը՝ 24000 Ապահովող մակերես /մ2/՝ 61-80 Սառեցման հզորությունը /ԿՎՏ/՝ 6,5 Ջերմային հզորությունը /ԿՎՏ/՝ 6,5 Ներքին/արտաքին աղմուկը՝ 44/54 Գազի տեսակը՝ R32 Մին․ ջերմ․ ջեռուցման ռեժիմում՝ -15°C Էներգիայի սպառումը՝ 2/1,85 Միացման խողովակ (գազ-հեղուկ՝ 1/2-1/4:  Օդորակիչները տեղադրվելու են ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Ոսկեհասկ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /2-րդ հարկում/։  Տեղադրումը, գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, ծախսերը կատարում է մատակարարը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ավտոաշտարակը։ Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի: | Кондиционер Тип – инверторный Основные режимы – обогрев / охлаждение Мощность – 24000 BTU Обслуживаемая площадь – 61–80 м² Мощность охлаждения – 6,5 кВт Тепловая мощность – 6,5 кВт Уровень шума (внутренний/внешний блок) – 44/54 дБ Тип хладагента – R32 Минимальная температура в режиме обогрева – до -15°C Потребляемая мощность – 2 / 1,85 кВт Соединительные трубы (газ/жидкость) – 1/2–1/4  Кондиционеры будут установлены в здании детского сада населённого пункта Азатан (1-й этаж), в здании детского сада населённого пункта Воскеаск (1-й этаж), а также в здании детского сада населённого пункта Баяндур (2-й этаж) общины Ахурян Ширакской области РА.  Монтаж и ввод в эксплуатацию осуществляет победивший участник за счёт собственных сил и средств. Товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении), в заводской упаковке.  Все расходы, связанные с транспортировкой, установкой, монтажом кондиционеров, а также с необходимыми материалами, вспомогательными устройствами, деталями, трубами и кабелями, несёт поставщик. При необходимости также предоставляется автоподъёмник за счёт поставщика.  Гарантийный срок – 3 года. |
| 39715200/1 | Ջեռուցման սարքեր | 13 հատ | Յուղային հիմքով տաքացուցիչ ջեռուցման կարգավորման մի քանի ռեժիմով։  Հզորությունը՝ 2500Վատ,  Սեկցիաների քանակը՝ 12-13,  Տաքացման մակերեսը՝ 25-30 քմ,  Անվտանգ տեղաշարժելու համար նախատեսված 4 անիվներով,  Միացման լարի երկարությունը ոչ պակաս 4մ։  Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։ | **Масляный обогреватель с несколькими режимами нагрева**  Несколько режимов регулировки обогрева  Мощность — **2500 Вт**  Количество секций — **12–13**  Отапливаемая площадь — 25-30 **кв. м**  Оснащён **4 колёсами** для безопасного и удобного перемещения  Длина сетевого кабеля — **не менее 4 м**  Гарантийный срок — 1 **года** |