|  |  |
| --- | --- |
| **Անվանումը** | **Նկարագրությունը** |
| **ԼԵԴ լուսատու** | Պահանջվող հարաչափերը  Հզորություն 60Վտ-Wt  Հաշվարկային լուսային ելք ≥ 7000Լմ-Lm  Աշխատանքային լարում 175 – 265Վ-V  Աշխատանքային հաճախականություն 50 Հց-Hz  Աշխատանքային ջերմաստիճան - 40 +50°C  Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն  (IP) լրիվ լուսատուի համար 67  Հզորության գործակից 0,9  Երկարակեցություն, ոչ պակաս 50,000 ժամ Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան 5000-6500Կելվին- Kl  Գունափոխանցման գործակից (CRI) >=70  Իրանի նյութ Ձուլված ալյումին  Լուսատուի ուղղահայաց կարգավորում կարգավորվող  Կցորդման տրամագիծ մինչև 50մմ |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-12-26-60

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | **Описание:** |
| **светодиодный светильник** | Требуемые размеры Стоимость:  Мощность 60 Вт-Вт  Расчетная светоотдача ≥ 7000 лм-лм  Рабочее напряжение 175 - 265 В-В  Рабочая частота 50 Гц-Гц  Рабочая температура - 40 + 50°С  Защита от внешних атмосферных воздействий  (IP) для полного светильника 67  Коэффициент мощности 0,9  Долговечность, не менее 50 000 часов  Взаимосвязанная цветовая температура 5000-6500Kelvin-Kl  Коэффициент передачи цвета >=70  Иранский материал Сплав алюминия  Регулируемая вертикальная регулировка светильника  Диаметр муфты до 50 мм |