|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39714200 | Օդորակիչ | 4 հատ | Օդորակիչ Դասը՝  ինվերտոր,  Հիմնական ռեժիմները՝ տաքացում/սառեցում,  Հզորությունը՝ նվազագույնը 24000 BTU  Ապահովող մակերես /մ2/՝ նվազագույնը 61  Սառեցման հզորությունը /ԿՎՏ/՝ նվազագույնը 6,5  Ջերմային հզորությունը /ԿՎՏ/՝ նվազագույնը 6,5  Օդորակիչները տեղադրվելու են ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ազատան բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Ոսկեհասկ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /1-ին հարկում/, Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքում /2-րդ հարկում/։  Տեղադրումը, գործարկումը իրականցնում է հաղթող ճանաչված մասնակցը իր ուժերի և միջոցների հաշվին։ Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված /նոր/, գործարանային փաթեթավորմամբ։ Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման, մոնտաժման և դրանց հետ կապված բոլոր նյութերի, օժանդակ սարքերի, դետալների, խողովակների և մալուխների, ծախսերը կատարում է մատակարարը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ավտոաշտարակը։  Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի: | Класс кондиционера — инверторный. Основные режимы — обогрев / охлаждение. Мощность — не менее 24000 BTU. Обслуживаемая площадь (м²) — не менее 61. Холодопроизводительность (кВт) — не менее 6,5. Теплопроизводительность (кВт) — не менее 6,5.  Кондиционеры будут установлены в здании детского сада населённого пункта Азатан (1-й этаж) общины Ахурян Ширакской области РА, в здании детского сада населённого пункта Воскеаск (1-й этаж), а также в здании детского сада населённого пункта Баяндур (2-й этаж).  Установка и пуско-наладочные работы осуществляются участником, признанным победителем, за счёт собственных сил и средств. Товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении), в заводской упаковке. Все расходы, связанные с транспортировкой, установкой, монтажом кондиционеров, а также с необходимыми материалами, вспомогательными устройствами, деталями, трубами и кабелями, несёт поставщик, включая при необходимости использование автоподъёмника.  Гарантийный срок — 3 года. |
| 39715200/1 | Ջեռուցման սարքեր | 13 հատ | Յուղային հիմքով տաքացուցիչ ջեռուցման կարգավորման մի քանի ռեժիմով։  Հզորությունը՝ 2500Վատ,  Սեկցիաների քանակը՝ 12-13,  Տաքացման մակերեսը՝ 25-30 քմ,  Անվտանգ տեղաշարժելու համար նախատեսված 4 անիվներով,  Միացման լարի երկարությունը ոչ պակաս 4մ։  Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։ | **Масляный обогреватель с несколькими режимами нагрева**  Несколько режимов регулировки обогрева  Мощность — **2500 Вт**  Количество секций — **12–13**  Отапливаемая площадь — 25-30 **кв. м**  Оснащён **4 колёсами** для безопасного и удобного перемещения  Длина сетевого кабеля — **не менее 4 м**  Гарантийный срок — 1 **года** |