|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց 2026թ.**  **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ** | | | | | | | | | | |
| Ապրանք | | | | | | | | | | |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | ԳՄԱ դասակարգման (CPV)  (CPV) | Անվանումը և ապրանքային նշանը | Տեխնիկական բնութագիրը  Техническая характеристика | Չափման միավորը  единица измерения | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ  Общая цена/ драмов РА | Միավորի գինը/ՀՀ դրամ  цена единицы/драмов РА | Ընդհանուր քանակը  Общое колличество | Մատակարարման / поставка | | |
| Հասցեն  адрес | Ենթակա քանակը  подлежащее колличество | Ժամկետը  крайний срок\*\* |
| 1 | 18331300/502 | **Պոլո շապիկ մուգ կապույտ** | Պոլո շապիկ, ուղիղ ուրվագիծ, մուգ կապույտ։ Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B։ Վերնաշապիկները կարվում են երկու ասեղով օվերլոկ մեքենայի կամ համարժեք մեքենայի վրա, իսկ ուսերի եւ թեւերի կարերը կարվում են երկու ասեղով հարթ կարի մեքենայի կամ համարժեքի վրա:  Վերնաշապիկ՝ առջեւի շերտով, որը ամրացված է 2 կոճակներով: Առաջին կոճակը տեղակայված է օղակի վերին հատվածում, կոճակների միջեւ հեռավորությունը մոտ 50±0,5 մմ է: Ամրացնող սարքի երկարությունը մոտ 110±0,5 մմ է, լայնությունը՝ մոտ 35±0,5 մմ:  Արտադրանքի ներքեւի եզրի լայնությունը 2,5±0,5 սմ է՝ 2 ասեղ հարթ կարի մեքենա կամ համարժեք:  **Նյութի անվանումը** Ջերսի տրիկոտաժ  **Կազմը**   * 50% բամբակ * 45% պոլիեսթեր * 5% էլաստան   **Խտությունը** 200–220 գ/մ² (թույլատրելի շեղում՝ ±5%)  **Հյուսվածքի տեսակ** Տրիկոտաժային, մեկշերտ (ջերսի)  **Հիմնական հատկություններ**   * Փափուկ և հաճելի է մարմնի համար * Լավ օդաթափանցելիություն * Էլաստիկություն՝ էլաստանի շնորհիվ * Բարձր մաշակայունություն՝ պոլիեսթերի շնորհիվ * Քչասմռկվող * Պահպանում է ձևը բազմակի լվացումների ընթացքում   **Ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշներ (տիպային)**   * Պատռման դիմադրություն՝ առնվազն 300 Ն * Ձգելիություն՝ բարձր (լայնքով և երկայնքով) * Լվացումից հետո կծկում՝ ոչ ավելի քան 3–5%   **Հիգրոսկոպիկություն** Միջին (բամբակի պարունակության շնորհիվ)  **Օդաթափանցելիություն** Լավ  **Նպատակային օգտագործում** Առօրյա պոլո վերնաշապիկներ, կորպորատիվ հագուստ, գովազդային արտադրանք, թեթև սպորտային հագուստ  **Խնամքի պայմաններ**   * Լվացում՝ մինչև 40 °C * Չօգտագործել սպիտակեցնող նյութեր * Չորացնել հարթ վիճակում * Արդուկում՝ մինչև 150 °C  **Օձիք** **Նյութի անվանումը** Ռիբ տրիկոտաժ  **Կազմը**   * 95% բամբակ * 5% էլաստան (կամ ըստ արտադրողի)   **Խտությունը** 220–260 գ/մ²  **Հյուսվածքի տեսակ** Ռիբ (էլաստիկ տրիկոտաժային հյուսվածք)  **Հատկություններ**   * Բարձր առաձգականություն * Լավ պահպանում է վզնոցի ձևը * Դիմացկուն է ձգվածքի և դեֆորմացիայի նկատմամբ * Համապատասխանում է հիմնական նյութին գույնով և կառուցվածքով   Եթե ցանկանում եք, կարող եմ նույնը   * **ձևակերպել մեկ միասնական աղյուսակով**, * կամ հարմարեցնել **Տեխնիկական Պայմանների (ՏՈւ)** պաշտոնական ձևաչափին։   ձևակերպել մեկ միասնական աղյուսակով  Ահա **միասնական աղյուսակով ձևակերպված տարբերակը**՝ հարմար տեխնիկական փաստաթղթի, ՏՈւ-ի կամ արտադրական սպեցիֆիկացիայի համար։  Ձախ թևքի ուսամասից 6 (±0,2) սմ ներքև կպչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան, իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 (±0,2) սմ ներքև կպչուն ժապավենով ամրանում է Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ թևքանշան: Վերնաշապիկի կենտրոնական, վերևի մասում կարված է կպչունակ/ փափուկ կողմով /5x10 սմ չափսերով՝ կոչման տարբերանշանը ամրացնելու համար:  Պոլո շապիկի աջ, վերևի մասում կարված է կպչունակ / փափուկ կողմով/20x100 մմ չափսերով՝ որի վրա ամրացված է «POLICE» տարբերանշանը:  Պոլո շապիկի ձախ, վերևի մասում կարված է կպչունակ/ փափուկ կողմով/20x100 մմ չափսերով՝ վկայականի տարբերանշանը ամրացնելու համար:  Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: | հատ | 70500000 | 4700 | 15000 | ՀՀ ՆԳՆ ոստիկա-նության զորքերի կենտրոնական պահեստ  (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  6-րդ նրբանցք): | 15000 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  50 օրվա ընթացքում՝ 15000 հատ։ |
| 1 | 18331300//502 | Рубашка-поло тёмно-синего цвета | Рубашка-поло тёмно-синего цвета, прямого силуэта, тёмно-синего цвета. Код цвета: по текстильному каталогу PANTONE 19-4013 TPX или по цветовому каталогу NCS S 8005-B. Рубашки сшиты на двухигольной оверлочной машине или аналогичной машине, плечевые и рукавные швы выполнены на двухигольной плоскошовной машине или аналогичной машине. Рубашка с передней полой застегивается на 2 пуговицы. Первая пуговица расположена в верхней части петли, расстояние между пуговицами составляет примерно 50±0,5 мм. Длина застежки составляет примерно 110±0,5 мм, ширина — примерно 35±0,5 мм.  Ширина нижнего края изделия составляет 2,5±0,5 см.  **Наименование материала:** Трикотаж **Джерси**  **Состав:**   * 50% хлопок * 45% полиэстер * 5% эластан   **Плотность:** 200–220 г/м² *(допуск ±5%)*  **Тип переплетения:** Трикотажное, одинарное (джерси)  **Основные свойства:**   * Мягкий, приятный к телу * Хорошая воздухопроницаемость * Эластичность за счёт эластана * Повышенная износостойкость благодаря полиэстеру * Устойчивость к сминанию * Сохранение формы после многократных стирок   **Физико-механические показатели (типовые):**   * Прочность на разрыв: не менее 300 Н * Растяжимость: высокая (по ширине и длине) * Усадка после стирки: не более 3–5%   **Гигроскопичность:** Средняя (за счёт содержания хлопка)  **Воздухопроницаемость:** Хорошая  **Назначение:** Рубашки-поло повседневные, корпоративные, промо-одежда, лёгкая спортивная одежда  **Уход за изделием:**   * Стирка при температуре до 40 °C * Не отбеливать * Сушка в расправленном виде * Глажение при температуре до 150 °C   Эмблема Министерства внутренних дел Республики Армения крепится липучкой на 6 (±0,2) см ниже плеча левого рукава, а Эмблема ГВАРДИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОЛИЦИЙ Республики Армения крепится липучкой на 6 (±0,2) см ниже плеча правого рукава.  В центральной верхней части рубашки расположена нашивка размером 5х10 см (клееная/мягкая) для крепления знака различия.  В правой верхней части рубашки расположена нашивка размером 20х100 мм (клееная/мягкая) для крепления знака различия «ПОЛИЦИЯ». На левой верхней части рубашки пришита нашивка размером 20х100 мм с клеевой/мягкой стороной для крепления логотипа сертификата.  Упаковка: в картонных коробках или прозрачных полиэтиленовых пакетах, до 20 штук в коробках (пакетах), ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, габариты, наименование предприятия-изготовителя, месяц и год изготовления. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 70500000 | 4700 | 15000 | Центральный склад Войск Полиции РА  (г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца). | 15000 | С момента вступления соглашения в силу,  В течение 50 дней - 15000 штук. |
| 2 | 18231400/501 | Տաբատ ամառային սև  C:\Users\PT\Desktop\20250517_090835.jpg  C:\Users\PT\Desktop\20250517_090619.jpg | Տաբատ՝ ամառային սև: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-0303 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 9000-N։ Ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով։ Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով։  Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (±0.3) սմ։ Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ Ø 1,5 (±0,2) սմ կոճակով։ Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար։ Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 (±0,2) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 (±0,2) սմ։ Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է: Տաբատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով։ Էլաստիկը պետք է ունենա 3±0,1 սմ լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը պետք է լինի հիմնական գործվածքից: Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով։ Կայծակաճարմանդի երկարությունը 16±0,5 սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ ։ Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով։ Տաբատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով։ Գրպաններն ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով։ Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից։ Ծնկների հակառակ կողմը մշակվում է էլաստիկ կտորով:Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար։ Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար:  Տաբատի կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված։ Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով։ Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգգույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը։ Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին։ Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1սմ է։ Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք։  Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: | հատ | 30000000 | 15000 | 2000 | ՀՀ ՆԳՆ ոստիկա-նության զորքերի կենտրոնական պահեստ  (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց  6-րդ նրբանցք): | 2000 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց  50 օրվա ընթացքում՝ 2000 հատ: |
| 2 | 18231400/501 | Брюки: черного цвета | Брюки: черного цвета . Код цвета: по текстильному каталогу PANTONE 19-0303 TPX или по цветовому каталогу NCS S 9000-N. Прямой покрой, с поясом. Состав ткани: полиэстер - 65±5%, хлопок - 35±5%). Поверхностная плотность 220±10 г/м². Ткань должна быть переплетена с узором рип-стоп. Ширина пояса – 5,0 (±0,3) см.  Пояс застегивается спереди на металлическую пряжку темного цвета снаружи и пуговицу Ø 1,5 (±0,2) см изнутри. К поясу пришиты семь шлевок из той же ткани для завязывания пояса. Ширина передних (двух) и задних (трех) сторон – 4,5 (±0,2) см, боковых (по одной) – 2,0 (±0,2) см. Длина входного отверстия шлевок – 7 см. Талия брюк регулируется эластичной тесьмой с пуговицами. Ширина эластичной тесьмы должна быть 3±0,1 см, длина – не менее 11 см, тесьма должна быть изготовлена ​​из основного материала.  Передняя часть брюк застегивается на пластиковую застежку-молнию. Длина застежки-молнии – 16±0,5 см, ширина зубцов – 0,6 (±0,2) см. Ниже талии, на передней части брюк, расположены два диагональных, врезных, фигурных кармана, а также два кармана с клапанами сзади, застёгивающиеся на две липучки. Два больших накладных кармана с клапанами пришиты по бокам брюк. Дополнительные детали пришиты из основной ткани на коленях и ягодицах.  Обратная сторона коленей отделана эластичной тканью. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулирования ширины низа брюк. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулировки ширины низа брюк. Внизу брюк имеются два отверстия для пропуска эластичного шнура.  Швы брюк должны быть плотными, прошитыми цепочкой, а края – усиленными. Боковые швы, передние и задние срезы брюк обработаны тремя строчками, остальные швы – двумя. Пуговицы и заклёпки – чёрного цвета. Заклёпки должны быть металлическими, тёмного цвета, стойкими к атмосферным воздействиям (нержавеющая сталь), диаметром 1,4 см. Шнур должен быть круглым, чёрным или в цвет основной ткани. Цвет швейных ниток должен соответствовать цвету ткани, нитки должны быть полиэфирными, армированными и устойчивыми к атмосферным воздействиям. Плотность отделочных стежков — 3–4 стежка/1 см. Ткань должна быть переплетена в рипстоп. Карманные сумки — основная ткань.  Упаковка: в картонных коробках или прозрачных полиэтиленовых пакетах, до 20 штук в коробках (пакетах), ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, габариты, наименование предприятия-изготовителя, месяц и год изготовления.  Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 30000000 | 15000 | 2000 | Центральный склад Войск Полиции РА  (г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца). | 2000 | С момента вступления соглашения в силу,  В течение 50 дней - 2000 штук. |

\* *մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\* срок поставки товара не может быть больше 25-ого декабря текущего года.