**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**ՀՀ ԱՍՀՆ կարիքների համար ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալության /վարորդի հետ միասին/ ծառայությունների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծառայության | | | | | | | | | |
| N | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը | ընդհանուր գինը  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
| 1 | 60171100 | Ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն՝ վարորդի հետ միասին | Ներկայացվում է ստորև | րոպե |  |  | 18000 | Ըստ անհրաժեշտության՝ ք. Երևան և ՀՀ մարզեր | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչև 25.12.2019թ. |

Ծառայությունների մատուցման համար ուղևորափոխադրող թեթև մարդատար ավտոմեքենան պետք է լինի գործարանային պայմաններում կառուցված և համալրված սայլակի անվտանգ տեղափոխման համար նախատեսված սարքավորումներով, ունենա սայլակից օգտվող ուղևորի համար անհրաժեշտ անվտանգության գոտիներ, սրահի հատակին սայլակի կոշտ և անվտանգ 4 կետից ամրացման անհրաժեշտ մեխանիզմներ: / Տես կից նկար/: Պարտադիր պետք է առկա լինի կարգավորվող և կառավարվող թեքահարթակ, ,որը հնարավորություն կտա հաշմանդամի սայլակից օգտվող ուղեվորին առանց կողմնակի օգնության բարձրանալ և հարմարավետ տեղավորվել ավտոմեքենայի սրահում, ինչպես նաև ինքնուրույն իջեցել սրահից առանց ավելորդ լարվածության: Մեքենայում պետք է առկա լինի առնավազն մեկ ուղեկցողի համար նախատեսված նստատեղ: Թեքահարթակի՝լայնությունը ոչ պակաս - 730մմ ՝ Սրահի Բարձրությունը ՝ Սուտքի հատվածում ոչ պակաս 1320մմ ՝ Սայլակի տեղակայման հատվածում ոչ պակաս- 1310 մմ ՝ Ավտոմեքենայի ՝վարորդի հետ միասին վարձակալության ծառայությունները մատուցվում եմ աշխատանքային օրերին՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատուցված ծառայությունների հաշվարկն իրականացվում է ծառայության մատուցման ողջ ժամանակահատվածի համար րոպեներով: Փոխադրումն պետք է իրականացվի ավտոմոբիլային տրանսպորտի երթևեկության համար գործող ճանապարհային ցանցի ամենակարճ ուղեգծով, եթե պատվիրատուն այլ ուղեգծով երթևեկելու ցանկություն չի հայտնում, բացի այնպիսի դեպքերից, երբ ճանապարհային պայմաններից ելնելով, նախընտրելի է հավելյալ վազքով արդյունավետ փոխադրումը, ինչի մասին նախապես տեղեկացվում է պատվիրատուին: Տեղափոխման ընթացքում պետք է պահպանի անհրաժեշտ անվտանգության պայմանները, վարման արագությունը` սայլակով տեղաշարժվող անձին առանց ավելորդ ցնցումների տեղափոխելու համար:

