*Հավելված N1*

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |
| --- |
| **3. Ձմեռային բաճկոն** – Գործվածքի մակերեսային խտությունը 210**±**5 գրամ/մ2, բաղադրությունը` 65**±**2% պոլիէսթեր, 35%**±**2% բամբակ, գործվածքի տեսակը՝ <TWILL>, ներկման մեթոդը՝ <Ռեակտիվ> անջրաթափանց ծածկույթով, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն):  Բաճկոնի առաջամասի և թիկունքի ներդիրը մշակվում է³Ýçñ³Ã³÷³Ýó Ïïáñáí »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ù·¹³Ï³ñí³Í 300 գրամ/մ2 ËïáõÃÛ³Ùµ ëÇÝï»åáÝáí, իսկ թևքերը և գլխանոցը` ³Ýçñ³Ã³÷³Ýó Ïïáñáí »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Ù·¹³Ï³ñí³Í 200 գրամ/մ2 ËïáõÃÛ³Ùµ ëÇÝï»åáÝáí: ²ëï³é³óáõÝ Ùß³ÏíáõÙ ¿ 70 գրամ/մ2 ËïáõÃÛ³Ùµ սև կտորից: ´³×ÏáÝÇ ÃÇÏáõÝù³Ù³ëÁ Ùß³Ïí³Í ¿ íñ³Ï³ñí³Í ÏáÏ»ïÏ³Ûáí, իսկ կտրված կանգունակով ûÓÇùի ÙÇ³óÙ³Ý Ï³ñáõÙ Ùß³Ïí³Í ¿ Ï³ËÇã: Բաճկոնին 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճգամներով ամրանում է գլխանոցը: Գլխանոցի ստորին հատվածում լայնացող վերջավորություններին մշակված են սև կպչուն ժապավեններ՝ որոնք կպչում են իրար բաճկոնի կենտրոնական կոճկվածքի ուղղությամբ: Բաճկոնը կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ երկկողմանի սև երիզաշղթայով և երեքական կպչուն ժապավեններով: Կպչուն ժապավենները ձախ լանջափեշին մշակվում են ներսի կողմից, իսկ աջ լանջափեշին արտաքին կողմից՝ եզրակարից 1սմ հեռավորությամբ: Ստորին եզրաշերտի կողային մասերով անցնում են ռետինե էլաստիկ ժապավեններ:  Կրծքամասում մշակված են երկու վրադիր ծավալուն գրպաններ 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ, կափույրներով: Կափույրների վրա` ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով սև գույնի՝ վրան սպիտակ գույնով ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը, իսկ աջ գրպանի կափույրի վրա «MES OF ARMENIA» տարբերանշանը: Կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում` ստորին եզրակարից 2սմ բարձրության վրա ասեղնագործված է ՀՀ ԱԻՆ խորխրդանշանը՝ շրջանաձև, 8սմ տրամագծով: ´³×ÏáÝÇ ³ëï³éÇ ³ç և ձախ ÏñÍù³Ù³ëերáõÙ Ùß³Ïí³Í են 14սմ լայնությամբ և 16սմ երկարությամբ ծոցագրպաններ՝ շերտիկով:  Առաջամասում մշակված են թեք կողային գրպաններ՝ երկկողմանի սև երիզաշղթայով փակվող: Երիզաշղթան մշակվում է գրապնի եզրից 1-1,5սմ խորությամբ՝ ներսի կողմից:  **Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա` í»ñ¨Çó 15 ëÙ Ý»ñù¨, ³Ùñ³óíáõÙ ¿ Ï³Ùñç³ÏÇ ÙÇçáí ³ÝóÝáÕ 4,5ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ å³ï³ª 7սմ X 5սմ ÏáãÙ³Ý ï³ñµ»ñ³Ýß³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñù¨Ç Í³ÛñÁ »½ñ³ß»ñïÇÝ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ սև գույնի ÏåãáõÝ Å³å³í»Ýáí:**  Աջ թևքին՝ ուսագլխից 8սմ ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ թևքանշանը, ձախ թևքին՝ ուսամասից 3 սմ ներքև, ՀՀ եռագույնը կիսակլոր` ներքևում «ՀԱՅԱՍՏԱՆ», որից 1 սմ ներքև ՀՀ ԱԻՆ խորհրդանշանը: Բազկակալերը մշակված են եզրաշերտերի միջով անցնող ռետինե էլաստիկ ժապավեններով: Օձիքի մորթու 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 730+/-50 գ/մ2, խավի բարձրությունը` 12մմ ոչ պակաս, գույնը սև, կոճկվում է բաճկոնին լրացուցիչ շերտին մշակված 5 օղակներով և բաճկոնին կարված 5 հատ 15մմ տրամագծով կոճակներով: Մորթե օձիքի վզատեղի եզրը եզրակարված է երեսացուի կտորի եզրաշերտով: **Բաճկոնի չափսերը կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:**  **Բաճկոնի կոչման տարբերանշանը ա**րտադրվում է համազգեստի գործվածքից՝ **հանովի օղագոտու տեսքով:** Արտաքին չափսերը՝ 7X5սմ: Թույլատրելի շեղումը +/- 2%: Վրան **դեղին** գույնի թելով ասեղնագործված աստղերով՝  Գնդապետ, փոխգնդապետ, մայոր – 20մմ հնգաթև աստղեր  Կապիտան, ավագ լեյտենանտ, լեյտենանտ, ավագ ենթասպա, ենթասպա 13մմ հնգաթև աստղեր:  **Աստղերը պետք է տեղակայվեն հետևյալ կերպ՝**  Գնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:  Փոխգնդապետ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ, երկու աստղ իրար կողքի:  Մայոր – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղի կենտրոնը 45մմ:  Կապիտան – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 20մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից, չորրորդ աստղը 20մմ հեռավորությն վրա՝ երրորդի կենտրոնից:  Ավագ լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ երկու աստղ իրար կողքի, երրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին շարքի աստղերի կենտրոնից:  Լեյտենանտ – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև աստղերի կենտրոնը 25մմ հեռավորության վրա երկու աստղ իրար կողքի:  Ավագ ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 20մմ, երկրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից, երրորդ աստղը 20մմ հեռավորության վրա երկրորդ աստղի կենտրոնից:  Ենթասպա – տարբերանշանի ներքևի եզրից մինչև առաջին աստղի կենտրոնը 25մմ, երկրորդ աստղը 25մմ հեռավորության վրա առաջին աստղի կենտրոնից:  Ավագ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ վերին և ստորին եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն ուղղահայց դիրքով:  Ավագ սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, 12մմ լայնությամբ կարվում է մեկ ժապավեն հորիզոնական դիրքով:  Սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երեք ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  Կրտսեր սերժանտ - տարբերանշանի մեջտեղով՝ աջ և ձախ եզրերից 5-ական մմ հեռավորության վրա, բաց շագանակագույն /բեժ/ գույնի թելով, կարվում են 5մմ լայնությամբ երկու ժապավեններ հորիզոնական դիրքով՝ իրարից 3մմ հեռավորության վրա:  Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով, ըստ տեսականու: Արկղերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշված՝ տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  ö³Ã»Ã³íáñáõÙÁ` åáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ã³÷³ÝóÇÏ å³ñÏ»ñáí, Ù»Ï å³ñÏÇ Ù»ç` 1 Éñ³Ï³½Ù: Պարկ»ñÁ` åÇï³Ï³íáñí³Í, åÇï³ÏÝ»ñÇ íñ³ å»ïù ¿ Ýßí³Í ÉÇÝÇ ï»ë³Ï³Ýáõ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ù³Ý³ÏÁ, ã³÷ë»ñÁ, ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙը: |