***Հավելված N 1***

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ 24/1**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Նաիրի համայնքի կարիքների համար Ռեգուլյար տեսակի բենզինի ձեռքբերման**

**Գնումն իրականացվում է «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա:**

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| **1** | **09132200** | **Բենզին Ռեգուլյար** | **Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100ԿՊԱ, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը` 150C ջերմաստիճանում` 720-ից մինչև 775կգ/մ3, ծծնբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթոնոլ-3%, էթանոլ 5%, իզոբուտիլ սպիրտ 10%, եռաբութիլ սպիրտ -7%, եթերներ (C5և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ -10%,անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N1592 որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>>:** | **լիտր** | **540** | **9 501 300** | **17 595** | **ք. Եղվարդ, Երևանյան 1** | **17 595** | **Պայմանագրի կնքումից 20 օր հետո և պարբերաբար ամբողջ 2024 թ․ ընթացքում** |

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար՝

**Նաիրիի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ** \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ **Կ. Հարությունյան**

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ `

**Նաիրիի համայնքապետարանի համայնքի ղեկավարի խորհրդական՝** \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ **Է․ Նիկոլյան**

*<<12>> դեկտեմբեր 2023թ.*