**Թալին ԲԿ կողմից հայտարարված ՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/1 ծածկագրով 2019թ համար Վառելիքի ձեռքբերում 2 չափաբաժին**

**Արձանագրություն N2**

**Հրապարակվել է՝ 2018-12-20 11:18:38**

**Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2018-12-28 10:00:00**

**Հակադարձ Աճուրդ՝ 2019-01-08 10:00:00**

| **Համար** | **Cpv** | **Անվանում** | **Քանակ** | **Տեխնիկական առաջարկ** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09132400/502 | 1. բենզին, ռեգուլյար | 11.11 տոննա | Արտաքին տեսքը` մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը` 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» չեկով |  |
| 2 | 09134200/502 | 2. դիզելային վառելիք, ամառային | 2220 լիտր | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550 C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400 C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00 C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: չեկով |  |

**Գնառաջարկներ**

| **Հ/հ** | **Չափաբաժնի համար** | **Չափաբաժնի անվանում** | **Աճուրդի մեկնարկային գին** | **Մեկնարկ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24499 | 1 | 1. բենզին, ռեգուլյար | Ոչ մի գին չի առաջարկվել | Չկայացած ԳՄՕ 37-1-3 |
| 24500 | 2 | 2. դիզելային վառելիք, ամառային | 810300 AMD | 2019-01-08 10:00:00 |