**О внесении изменений в приглашение**

**Этот текст заявления подтвержден оценочной комиссией**

**31.07.2025 г.постановлением № 2 от и публикуется**

**В соответствии со статьей 29 Закона РА " О закупках»**

**Код процедуры «**ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15**»**

**Комиссия по оценке процедуры закупки под кодовым названием «**ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1504**», организованной ЗАО МАРАЛИКСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ, ниже представляет причины изменений, внесенных в приглашение с тем же кодом, и краткое описание внесенных изменений**

**Причина возникновения изменений-необходимость внесения изменений в технические характеристики:**

**Описание изменения: в приглашении: в технических характеристиках изменение: доза 1 Приложение 1 / ниже/․**

**Обоснование изменения: изменение было внесено в соответствии с требованиями статьи 29 Закона РА " О закупках:**

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии под кодовым названием " ՇՄՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15" Лиане Саакян:

Телефон +374 44 993331

Эл.адрес: smartbidcons@gmail.com

Заказчик: ЗАО МАРАЛИКСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Товар*** | | | |
| ***Номер предусмотренного приглашением лота*** | ***Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)*** | ***Полное название*** | ***Техническая характеристика*** |
| ***1*** | ***33111340/502*** | ***Аппарат ультразвуковой терапии*** | ***Уважаемый заявитель! В ответ на Ваш запрос сообщаем о необходимости внесения изменений в технические характеристики. Вы можете ознакомиться с изменениями, внесенными в новое приглашение. Также сообщаем, что технические характеристики будут выглядеть следующим образом: прибор предназначен для использования в лечебно-профилактических учреждениях и косметологических учреждениях. Применяется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Технические характеристики • Режимы работы: непрерывный, импульсный • Рабочая частота: 0,88–1 МГц • Частота импульсов: 50 Гц • Количество ультразвуковых излучателей: 1–2 шт. • Длительность импульса: в импульсном режиме: 2 / 4 / 10 мс • В непрерывном режиме: непрерывный • Эффективная интенсивность: 0,05–1,0 Вт/см² • Время установки режима работы: 30 с • Длительность непрерывной работы: до 6 ч • Диапазон установки таймера: 1–30 мин • Способ управления: электромеханический • Контактное управление: есть • Защита излучателей от перегрева: есть • Световая индикация рабочего тока: есть • Габариты: электронный блок: 260×218,5×108,5 мм • Габариты излучателей: 3,5 см x 2,150 x 86 x 40 мм • Вес: электронный блок: 2 кг • Комплекс: 0,4 кг • Питание: 220 В, 50 В Гц • Мощность: 45 Вт Изделие должно быть новым, неиспользованным. Транспортировка и установка осуществляется поставщиком.*** |

1. [↑](#footnote-ref-1)