ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/22 ծածկագրով հայտարարված մրցույթի 1-ին չափաբաժնի (ամոնիակաջուր) վերաբերյալ: Պահանջվող ամոնիակաջուրը պետք է համապատասխանի ԳՕՍՏ 3760-79 մաքուր տեսակին՝

ГОСТ 3760-79, чистый

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аименование показателя | Норма | | |
|  | Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 1141 0013 09 | Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 1141 0012 10 | Чистый (ч.) ОКП 26 1141 0011 00 |
| 1. Массовая доля аммиака (NH), %, не менее | 25 | 25 | 25 |
| 2. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| 3. Массовая доля углекислых солей (СО), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 4. Массовая доля общей серы (SО), %, не более | 0,0002 | 0,0003 | 0,001 |
| 5. Массовая доля фосфатов (РО), %, не более | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 |
| 6. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,00005 | 0,0001 | 0,0002 |
| 7. Массовая доля железа (Fе), %, не более | 0,00001 | 0,00002 | 0,00005 |
| 8. Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,0001 |
| 9. Массовая доля суммы кальция и магния (Са), %, не более | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 |
| 10. Массовая доля веществ, восстанавливающих КМnО (в пересчете на 0), %, не более | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

04.02.22թ.

ՔԱ պետ

Ա. Խաչատրյան