***Հավելված N 1***

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ ԷԱՃ 23/10**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Նաիրի համայնքի կարիքների համար գույքի ձեռքբերման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 2 | 39111290 | Աթոռ աշակերտական | Աթոռի հիմնակմախքը մետաղական է , պատրաստված է 25մմX25մմ և 20մմX20մմ քառակուսի կտրվածքով 2մմ հաստությամբ խողովակից: Թիկնակի մետաղական անկյունները լինեն ճկված, առանց զոդման: Աթոռի նստատեղը և թիկնակը պատրաստված են 9 մմ-ոց նրբատախտակից: Նստատեղի չափսերն են՝ 45 սմ խորություն և 45 սմ լայնությամբ: Աթոռի նստատեղի բարձրությունը հատակից 45 սմ: Թիկնակի չափսերն են 13սմX37սմ: Նստատեղը և մեջքի հատվածը լաքապատված են եռաշերտ լաքով: Մետաղական մասի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցանով : Աթոռի մետաղական մասերը ներկված են ջերմային փոշեներկմամբ: Թիկնակը և նստատեղը մետաղական կմախքին ամրացվում է կլորացված գլխիկով հեղյուս մանեկային միացմամբ: Գույնը համաձայնեցնել պտվիրատուի հետ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված։ Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից սկսած առնվազն 1 տարի։ | հատ | 8 000 | 320 000 | 40 | Նաիրի համայնք, գ․ Քասախ | 40 | Պայմանագրի կնքելուց հետո 20 օրացուցային օր |

Առևտրային նշանը, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումների դեպքում հասկանալ <<կամ համարժեք>> բառերը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված։ Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի առաջին նմուշը ներկայացնել հավանության՝ մինչև հետագա խմբաքանակի արտադրելը։

*․*