### **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

\_\_\_\_ наименование участника \_\_\_\_\_\_\_, в качестве участника в рамках процедуре закупки под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25-26/8 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | | | | |
| **N°** | **Наименование** | **Технические характеристики и стандарты** | | |
| Определяется приглашением на процедуру | предложенной от \_\_\_\_\_наименование участника\_\_\_\_ | |
| “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Учительский стул | Размер. 460 (Д) X 460(в) x 470(в) x 910 (в). каркас. d=25 мм x 2 мм (толщина стенки) из устойчивой металлической трубы круглого сечения, окрашенной порошковой краской. 2 мм, нижняя часть 4 мм, сиденье и опора полумягкие, изготовлены из гибких фанер, поролон, обтянуты тканевой подкладкой. соединения с помощью винтов.  Цвет. черный.  Стул мягкий |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2026 год** | | | | |
| **N°** | **Наименование** | **Технические характеристики и стандарты** | | |
| Определяется приглашением на процедуру | предложенной от \_\_\_\_\_наименование участника\_\_\_\_ | |
| “Модель”, “Торговая марка”, “Бренд”, “Производитель”, “Страна производитель” продукции | технические характеристики продукции |
| 1 | Учительский стул | Размер. 460 (Д) X 460(в) x 470(в) x 910 (в). каркас. d=25 мм x 2 мм (толщина стенки) из устойчивой металлической трубы круглого сечения, окрашенной порошковой краской. 2 мм, нижняя часть 4 мм, сиденье и опора полумягкие, изготовлены из гибких фанер, поролон, обтянуты тканевой подкладкой. соединения с помощью винтов.  Цвет. черный.  Стул мягкий |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя) подпись

М. П․