Հոլովակավոր աթոռ՝ 5 թևանի պլաստմասե խաչուկով, սիլիկոնե՝ հոլովակներով, պլաստմասե արմնկակալերով: Թիկնակը և արմնկակալերը ամրացված են նստատեղի տակից։

Թիկնակը պլաստմասե՝ էրգոնոմիկ գոտով։

Թիկնակի պաստառը՝ ցանցապատ կտոր, գույնը սև, իսկ նստատեղինը՝ ամուր խիտ սև կտոր։ Նստատեղը պատրաստված 1,5սմ հաստության ֆաներայով, երեսպատված 5սմ հաստության սպունգով: Մեխանիզմը բարձրացող իջնող թիկնակը ճոճելու հնարավորությամբ։

Նստատեղի խորությունը մինջև թիկնակ 53 ± 2սմ, լայնությունը 49 ± 2 սմ մեջքի բարձրությունը նստատեղից 62 ± 2սմ,լայնությունը 46 ± 2սմ։ Ապրանքի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, իսկ դիզայնը համապատասխանի ստորև ներկայացված էսքիզին: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի։

****