З

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товара | | | | | |
| номер лота, предназначенного по приглашению | предусмотрено планом закупок код доступа в соответствии с классификацией GSA (CPV) | техническая характеристика | единица измерения | общее количество: | доставка | |
| Адрес и срок | |
| 1 | Ушные бирки  для идентификациикмелкого рогатого скота  03341200 | **1.Требования к параметрам и характеристикам ушных бирок:**   1. Одна пара (одна штука) ушных бирок может быть квадратным или прямоугольным: длина «женской» и «мужской» части должна быть от 30 до 50 мм, ширина-от 30 до 45 мм, 2. «женская» часть должна быть помечена с двумя строками: высота первой строки (считая с верху) должна быть минимум 5 мм, высота второй строки - минимум 7 мм., и ширина каждого символа – минимум 3 мм, межсимвольное расстояние-минимум 1 мм, 3. На правой или левой стороне первой строки каждой «женской части» должен быть QR код (Быстрого реагирования), 4. QR код каждой бирки должен содержать ссылку <https://anipas.am/t/xxxxxxxxx>, где xxxxxxxxx-это идентификационных номер данной ушной бирки, 5. «мужская» часть должна быть помечена с тремя строками: высота первой строки (считая с верху) должна быть минимум 4 мм, высота второй строки доллжна быть минимум 6 мм, в третьей строке должны быть напечатаны слова «Republic of Armenia» a высота строки (третьей) должна быть минимум 3 мм и ширина каждого символа должна быть минимум 3 мм, межсимвольное расстояние должно быть минимум 1 мм. 6. цвет ушной бирки должен быть желтым, 7. термостойкость: от -55 C до +55 C, 8. ушные бирки должны быть упакованы в первичную и вторичную упаковку, соответственно количествами 200 пар и до 2000 пар, очередными, помечеными неповторяющимися цифрами в интервале от AM XXX XXXXXX до AM XXX XXXXXX, 9. на вторичной упаковке должны быть помечены наименования страны-производителя, организации, количество и диапазон номеров, дата производства, размеры, цвет и параметр термостойкости частей ушных бирок.   **2.** Требования к продукции:  Ушные бирки одноразового пользования для мелкого рогатого скота, напечатанные двусторонно (маркированные) лазерным способом должны:   1. быть эластичными, изготовленными из термопластичного полиуретанового материала (или может содержать неагрессивные металлические вставки или наконечники), 2. на «женской» и «мужской» части обеих пар (правого и левого уха) ушных бирок животного должен быть указан код Республики Армения из двух букв - «АМ» и 9-значный индивидуальный идентификационный номер, последняя цифра которого представляет из себя контрольный номер, 3. идентификационные номера ушной бирки должны быть организованы максимум в двух рядах, 4. размер контрольного цифра может быть на 25% меньше чем остальные цифры, 5. формулу генерализации контрольного цифра покупатель представит поставщику после признания победителя тендера, 6. данные на внешних поверхностях как «мужской», так и «женской» части обеих пар (правого и левого уха) ушных бирок должны быть идентичны и напечатаны черным цветом, доплжны не стираться, иметь толщину минимум 2 мм и легкочитаемыми на протяжении всей жизни животного.   **3. Требования к регистрации, организации-изготовителю и к другим документам:**   1. указанияия о максимально эффективном употреблении ушных бирок, 2. обязательство со стороны производителя, согласно которой он обязуется не производить ушные бирки с идентичными неповторяющимися идентификационными номерами.   4. **Требования к качеству:**   1. поставленный товар должен соответствовать техническим требованиям представленными заявкой тендера, 2. данные об ушных бирок должны быть размещены на официальном веб-сайте ICAR /Международный комитет по регистрации животных/ <http://www.icar.org/>, 3. поставщик, получив заявку электронной почтой о наличии бракованной ушной бирки, который будет обосновываться со стороны покупателя, в течение 7 рабочих дней обязан предоставить новую ушную бирку с идентификационным номером той которая была выбракована.   **5. Общая информация:**   1. **одна штука ушных бирок считается как одна пара,** общее количество: 2 316 328 пар, (для 1 158 164 поголовья), 2. **в случае 3-ого подпункта пункта 4 восстановленные бирки не будут учтены в общее количество заказанных ушных бирок,** 3. **требование 3-ого подпункта пункта 4 действует на стадии исполнения договора,** 4. поставщик объязан перевозить товар на место поставки и разгрузить на складе. 5. По итогам тендера победителю будут предоставлены порядковые номера ушных бирок. | штука | 2 316 328 | 2 316 328 штук (2 316 328 пар– для 1 158 164 голов) на 50-й день после вступления в силу соглашения в случае предусмотрения соответствующих финансовых средств.  /РА г.Ереван,  Эребуни 12/ | |
| Другие условия: | | *Наряду с этим, участник должен предъявить информацию о торговой марке, производителе, страны происхождения, а так же сертификат соответствия в стадии исполнения контракта.* | | | |

***\*Организовать процедуру закупки на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».***