|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ապրանքներ | | |  | |  |  | |  |  |  |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը[[1]](#footnote-1) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | | չափման միավորը[[2]](#footnote-2) | ընդհանուր քանակը | |  | | | մատակարարման | | | |
|  |  |  | |  |  | | հասցեն | | | Ժամկետը\*\* | | | |
| **1.** | Դիզելային վառելիք, ամառային | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս:  Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս:  Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3:  Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի:  Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր:  Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ:  Պղտորման ջերմաստիճանը` 5 0C-ից ոչ բարձր:  Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում։ | | լիտր | 2000 | | Ալեք Մանուկյան 1 | | | Պայման ագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչեւ 21- րդ օրացուց ային օրը: | | | |
| **2.** | Դիզելային վառելիք, ձմեռային | 1. Դիզելային վառելիք, ձմեռային, /2-րդ դասի/   Ցետանային թիվը 48-ից ոչ պակաս:  Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս:  Խտությունը 15 0C ջերմաստիճանում 800-840 կգ/մ3:  Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը 11 %-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի:  Բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C-ից ոչ ցածր:  Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի:  Մածուցիկությունը 40 0C-ում` 1,5-ից մինչև 4,0 մմ2/վ:  Պղտորման ջերմաստիճանը` մինուս 22 0C-ից ոչ բարձր:  Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզկենտրոններում։ | | լիտր | 1000 | | Ալեք Մանուկյան 1 | | | Պայման ագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչեւ 21- րդ օրացուց ային օրը: | | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)