**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *չ/բ*  *համարը* | *Ապրանքի* | | | | | | | |
| *գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)* | *անվանումը* | *տեխնիկական*  *բնութագիրը* | *չափման միավորը* | *Ընդհա*  *նուր քանակը* | *մատակարարման* | | |
| *հասցեն* | *ենթակա քանակը* | *Ժամկետը* |
|  | 44531260 | Բեռի ամրացման պարան  Веревка для крепления груза | Նյութը՝պոլիեսթեր, ժապավենի չափսերը՝  Երկարություն 4000մմ, լայնություն 45մմ բեռնաբարձությունը՝ ոչ պակաս 350 կգ ծայրակալը պողպատյա եռականջ կեռիկ 8մմ տրամաչափով,  Материал: полиэстер, размеры ленты: длина 4000мм ширина 45мм, нагрузка: не менее 350 кг, конец: стальной трехконечный крюк диаметром 8 мм. | լրակազմ  комплект | 1060 | ք. Եղվարդ, Երևանյան խճ. 40 «Գառնի-Լեռ» ԳԱՄ ԲԲԸ  ОАО НПО «Гарни-Лер», г. Егвард, шоссе Ереванская 40 | 1060 | Համաձայնագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 20 календарных дней после заключения Соглашения |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**Ապրանքները լինեն նոր, չօգտագործված:**

***Дополнительная условия***

Товары должни быть новыми, не употреблении,