|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 30211200/ | Դյուրակիր համակարգիչ | CPU/պրոցեսոր՝ առնվազն Intel Core i7-13xxx, առնվազն 12 MB Cache, Total Cores առնավազն 10, up to 5.0 GHz, օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 32 GB (2x16GB) DDR4-3200 MHz, SSD/  Կոշտ սկավառակ՝ առնվազն 500-512GB PCIe, NVMe, Տեսաքարտ Integrated: առնվազն Intel® Iris® XeGraphics/Intel® UHD Graphics կամ ավելի Էկրանի անկյունագիծ՝ 15.6-16", առնվազն FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC Այլ առանձնահատկություններ՝ վեբ տեսախցիկ՝ առնվազն 720p HD, առնվազն՝ 2xUSB 3.2 Gen1, 2xUSB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPortTM 1.4), 1x HDMI 2.1, 1xRJ-45 Ethernet, headphone/microphone combo, Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.3 կամ ավելի, առանձնացված թվային ստեղնաշար, ստեղնաշարի լուսավորության առկայություն Մարտկոց ՝ առնվազն 3-cell, 42 Wh polymer ։ Երաշխիքային սպասարկում առնվազն 1 տարի: Արտադրողի կողմից լիազորման ձեւի առկայություն (MAF): Առնվազն մեկ պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Մատակարարումը կիրականացվի կողմերի միջև պայմանագրի կնքման օրվանից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում |
| 2 | 30237112/5 | Սնման  աղբյուր | Սնման աղբյուր՝ ելքային լարումը և հոսանքը  կարգավորվող։ Լարման կարգավորման ճշտությունը՝  առավելագույնը 10մՎ, հոսանքի կարգավորման  ճշտությունը՝ առավելագույնը 1մԱ։ Լարման  կարգավորման միջակայքը՝ 0-ից մինչև առնվազն 300  Վոլտ, հոսանքի կարգավորման միջակայքը՝ 0-ից մինչև  10 Ամպեր։  Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված,  գործարանային փաթեթավորմամբ։  Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի։ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ պահեստ | Մատակարարումը կիրականացվի կողմերի միջև պայմանագրի կնքման օրվանից 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | техническая характеристика | Единица  измерения | Общий объем | поставка | |
| адрес | Срок |
| 1 |  | Ноутбук | ЦП/процессор: не менее Intel Core i7-13xxx, 12 MB Cache кэш-памяти, 10 ядра, до 5,0 ГГц,  Оперативная память: не менее 32 GB (2x16GB) DDR4-3200 MHz,  SSD/жесткий диск: не менее 500-512 ГБ PCIe, NVMe,  встроенная видеокарта как минимум Intel® Iris® XᵉGraphics/Intel® UHD Graphics  Размер экрана: 15,6-16", не менее ), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC  Другие характеристики: Веб-камера не менее 720p HD, не менее 2xUSB 3.2 Gen1, 2xUSB Type-C (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4), 1x HDMI 2.1, 1xRJ-45 Ethernet, наушники/ комбинированный микрофон, Wi-Fi 6E and Bluetooth®️ 5.3 или более, выделенная цифровая клавиатура, наличие подсветки клавиатуры  Батарея: не менее 3-cell, 42 Wh polymer.  В комплект сумка для данного ноутбука.  Гарантийное обслуживание не менее 1 года. Наличие формы авторизации производителя (MAF).  Наличие хотя бы одного официального гарантийного сервисного центра в РА. | шт | 1 | Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | Поставка будет произведена в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора между сторонами. |
| 2 |  | Источник питания | Источник питания, выходное напряжение и  ток регулируются. Точность  регулирования напряжения: максимум  10мВ, точность регулирования тока:  максимум 1мА. Диапазон регулирования  напряжения: от 0 до не менее 300 Вольт,  диапазон регулирования тока: от 0 до не  менее 10 Ампер.  Товар должен быть новым и  неиспользованным, в заводской упаковке.  Гарантийный срок: не менее одного года. | шт | 2 | Ал. Манукян 1, склад ЕГУ | Поставка будет произведена в течение 80 рабочих дней с момента заключения договора между сторонами. |