**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### **Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի**

### 2024 թվականի **սեպտեմբերի 30-ի** **թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է**

### **“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն**

### **Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/155**

### **«ԵՊՀ» հիմնադրամի կարիքների համար համակարգչային և ցանցային պարագաների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/155** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 **8, 9, 10, 11, 25, 27-րդ չափաբաժինների** տեխնիկական բնութագրերում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն.

Փոփոխության նկարագրություն N 1 գնման ենթակա ապրանքների տեխնիկական բնութագրերով սահմանվել են՝

**ՀԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
|
| 8 | **32421200/1** | **SFP+ մոդուլ 1** | SFP+ մոդուլ, LC-LC duplex, 10G, MMF, 850nm, DDM, առնվազն 300m, OM3/OM4 UPC fiber cables support, MSA Compliant, առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Lenovo SR650 սերվերի և D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 10 |
| 9 | **32421200/2** | **SFP+ մոդուլ 2** | SFP+ module, RJ45 ինտերֆեյսով, 10G, Cat7 cable support, առնվազն 30m աշխատանքային հնարավորություն, MSA Compliant։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Synology SA3200D NAS storage սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 2 |
| 10 | **32421200/3** | **SFP+ մոդուլ 3** | SFP+ BiDi մոդուլ, 10G, LC single-mode, DDM, 1330/1270nm, UPC fiber cables support, MSA Compliant, առնվազն 2km աշխատանքային հնարավորություն։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Mikrotik և D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 5 |
| 11 | **32421200/4** | **SFP+ մոդուլ 4** | SFP BiDi module, SC interface, single-mode, 1.25Gbps, DDM, 1310nm/1550nm WDM, UPC fiber cables support, MSA Compliant, առնվազն 2km աշխատանքային հնարավորություն։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 2300 սարքի հետ, իսկ մյուսը D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 3 |
| 25 | **44322100/3** | **Մալուխ Cat6 FTP** | 6 UTP, 305 մետր, գույն- մոխրագույն/սպիտակ, awg 24, հաղորդալարերի քանակը 8, յուրաքանչյուր հաղորդալարի տրամագիծը որ պակաս քան 0,5մմ, մալուխի նյութը պղինձ | մետր | 1 525 |
| 27 | **30232231/6** | **Կոշտ սկավառակ SSD 2** | Պինդ մարմնային կուտակիչ առնվազը 240-256GB, SATA3, 2.5”, կարդալու արագությունը առնվազն 500MB/s գրելու արագությւոնը առնվազն 350MB/s. TLC  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 50 |

**Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքի համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որոնք ներկայացված են ստորև**

**ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
|
| 8 | **32421200/1** | **SFP+ մոդուլ 1** | SFP+ մոդուլ, LC-LC duplex, 10G, MMF, 850nm, DDM, առնվազն 300m, OM3/OM4 UPC fiber cables support, MSA Compliant, առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Lenovo SR650 սերվերի և D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:  Արտադրողի հետ կապված նախապատվություններ չունենք, սակայն անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր առաջարկվող մոդուլ աշխատի տվյալ չափաբաժնում նշված սարքավորումների հետ: | հատ | 10 |
| 9 | **32421200/2** | **SFP+ մոդուլ 2** | SFP+ module, RJ45 ինտերֆեյսով, 10G, Cat7 cable support, առնվազն 30m աշխատանքային հնարավորություն, MSA Compliant։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Synology SA3200D NAS storage սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:  Արտադրողի հետ կապված նախապատվություններ չունենք, սակայն անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր առաջարկվող մոդուլ աշխատի տվյալ չափաբաժնում նշված սարքավորումների հետ: | հատ | 2 |
| 10 | **32421200/3** | **SFP+ մոդուլ 3** | SFP+ BiDi մոդուլ, 10G, LC single-mode, DDM, 1330/1270nm, UPC fiber cables support, MSA Compliant, առնվազն 2km աշխատանքային հնարավորություն։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 4500 սարքի հետ, իսկ մյուսը Mikrotik և D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:  Արտադրողի հետ կապված նախապատվություններ չունենք, սակայն անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր առաջարկվող մոդուլ աշխատի տվյալ չափաբաժնում նշված սարքավորումների հետ: | հատ | 5 |
| 11 | **32421200/4** | **SFP+ մոդուլ 4** | SFP BiDi module, SC interface, single-mode, 1.25Gbps, DDM, 1310nm/1550nm WDM, UPC fiber cables support, MSA Compliant, առնվազն 2km աշխատանքային հնարավորություն։  Առաջարկվող ապրանքը պետք է լինի զույգով, որոնցից մեկը համատեղելի Juniper EX 2300 սարքի հետ, իսկ մյուսը D-Link սարքերի հետ։  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:  Արտադրողի հետ կապված նախապատվություններ չունենք, սակայն անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր առաջարկվող մոդուլ աշխատի տվյալ չափաբաժնում նշված սարքավորումների հետ: | հատ | 3 |
| 25 | **44322100/3** | **Մալուխ Cat6 FTP** | 6 FTP, 305 մետր, գույն- մոխրագույն/սպիտակ, awg 24, հաղորդալարերի քանակը 8, յուրաքանչյուր հաղորդալարի տրամագիծը որ պակաս քան 0,5մմ, մալուխի նյութը պղինձ | մետր | 1 525 |
| 27 | **30232231/6** | **Կոշտ սկավառակ SSD 2** | Պինդ մարմնային կուտակիչ առնվազը 500-512GB, SATA3, 2.5”, կարդալու արագությունը առնվազն 500MB/s գրելու արագությւոնը առնվազն 350MB/s. TLC  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի | հատ | 50 |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2024թ. Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 10։00-ին:

Փոփոխության հիմնավորում Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լուսինե Այվազյանին

Հեռ․՝ 060710009,

Էլ. Փոստ՝ gnumner@ysu.am

**Պատվիրատու՝** «ԵՊՀ» հիմնադրամ