ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Չափաբաժին՝ 5: Հեռախոսային սարքեր

IP հեռախոս, պետք է ունենա առնվազն՝ 2 SIP հաշիվներ, 2 տող ստեղներ, 3-ճանապարհային կոնֆերանս, 3 XML ծրագրավորվող համատեքստի զգայուն ծրագրային ստեղներ, Dual-switched 10/100 mbps port, ինտեգրված PoE վրա HD աուդիո խոսիչի և հեռախոսի վրա, EHS աջակցություն Plantronics ականջակալների համար, առնվազն 1000 կոնտակտ և զանգահարելու 200 գրառում:

Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:

Лот:5 Телефонные устройства

IP-телефон, должен иметь как минимум: 2 учетные записи SIP, 2 линейных ключа, 3-полосную конференцию, 3 программируемых программных ключа с учетом контекста XML, порт с двойной коммутацией 10/100 Мбит / с, встроенный PoE на HD аудио динамик и телефон, Я поддержка гарнитуры Plantronics, не менее 1000 контактов и 200 записей вызовов: Гарантийный срок: не менее 1 года: