ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Չափաբաժին՝ 3: Դյուրակիր համակարգիչներ

Դյուրակիր համակարգիչ` Էկրանը (Monitor) - առնվազն 15.6”, FHD 1920 x 1080, anti-glare, 250 cd/m²։ Պրոցեսսորը Միջուկների քանակը` ոչ պակաս 10 հատ, հոսքերի քանակը ոչ պակաս 12 հատ, հաճախականությունը` մաքսիմալը 4.6 GHz, հիշողությունը՝ ոչ պակաս 12Mb, Intel Iris Xe Graphics կամ համարժեք:

Օպերատիվ hիշողությունը (RAM)՝ ոչ պակաս 16Gb (1x16Gb) DDR4 3200Mhz, օպերատիվ hիշողության 2 բնիկի հնարավորութւոն: Ներքին հիշողության սարք (SSD) ՝ առնվազն 512Gb PCIe NVMe™ : Արտաքին միացումների հնարավորություններ առնվազն` 2 x USB Type-A 5Gbps; 1 x USB Type-C 10Gbps, 1 x HDMI 2.1; 1 x RJ-45; 1 x headphone/microphone combo, ցանցային կապ՝ LAN 10/100/1000 GbE, WLAN Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) ve Bluetooth 5.2: Բարձրախոս՝ ներկառուցված Stereo speakers, microphone: ՎԵԲ տեսախցիկ՝ Integrated 720p FHD: Հոսանքի սնուցման սարք արտաքին՝ առնվազն 45W հզորությամբ։ Մարտկոցը ներկառուցված (փոխարինման հնարավորությունով)՝ առնվազն 3-cell, 41 Wh Li-ion:, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում, Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները):

Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի

Лот:3 Ноутбукы

Ноутбук: экран (монитор)-не менее 15,6”, FHD 1920 x 1080, антибликовый, 250 кд/м2. Процессор количество ядер: не менее 10 штук, количество потоков: не менее 12 штук, частота: максимальная 4,6 ГГц, объем памяти: не менее 12 МБ, Intel Iris XE Graphics или аналогичный: Объем оперативной памяти (ОЗУ): не менее 16 ГБ (1x16 ГБ) DDR4 3200 МГц, 2 слота оперативной памяти. внутреннее запоминающее устройство (SSD): не менее 512 ГБ PCIe NVMe™. возможности внешних подключений: 2 x USB Type-A 5 Гбит / с; 1 x USB Type-C 10 Гбит / с, 1 x HDMI 2.1; 1 x RJ-45; 1 комплект наушников/микрофона, подключение к сети: LAN 10/100/1000 Гб, беспроводная сеть Intel Wi-Fi 6 AX201 (2x2) ve Bluetooth 5.2. динамик: встроенные стереодинамики, микрофон. веб-камера: встроенная 720p FHD. внешний источник питания мощностью не менее 45 Вт. Встроенный аккумулятор (с возможностью замены): не менее 3 ячеек, литий-ионный на 41 Втч., предоставление сертификата производителя (MAF), Обеспечение гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных приглашением, также предоставляются данные сервисного центра): Гарантийный срок: не менее 1 года