**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափ. Միավորը  Измер | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 38411400 | Թվային ջերմախոնավաչափ  Термогигрометр | Թվային ջերմախոնավաչափ արտադրական կլիմայական պայմանների չափումների համար; Ջերմաստիճանի չափման տիրույթ` -20÷+50⁰С; Ճշտություն` ±0,5⁰С( t=25⁰С դեպքում); Բաժանքի արժեք (թույլտվությունը)` 0,1⁰С; Խոնավության չափման տիրույթ` 10÷95%; Ճշտություն` ±3% (10÷95%); Թույլտվությունը` 0,1%:  Գործող ստուգաչափման վկայականով, տրված ոչ ուշ քան 2024թ․ երկրորդ կեսը։ Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի։  Цифровой термогигрометр для измерения промышленных климатических условий.  Диапазон измерений температуры: -20÷+50⁰С;  Точность: ±0,5⁰С(при t=25⁰С);  Цена деления (Разрешение): 0,1⁰С; Диапазон измерения влажности: 10÷95% относительной влажности; Точность: ±3% относительной влажности (от 10÷95% относительной влажности);  Разрешение: 0,1% относительной влажности. С действующим сертификатом калибровки, выданным не позднее второй половины 2024г. Гарантийный срок не менее 1 года. | Հատ  Шт. | 5 | 12700 | 63500 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **РА, Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացում/**  **В течение 30 дней с момента заключения договора** |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 5 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գ.Բալումյան հեռ. 010-28-29-60, email gegham.balumyan

**Дополнительные условия։**

1. Товары должны быть новыми, иметь сертификат качества или паспорт с указанием результатов испытаний, гарантийных обязательств и срока годности, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык
2. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе – не требуется
3. Срок предоставления участнику подписанного протокола сдачи-приемки-10 рабочих день
4. Срок предоставления участнику подписанного протокола сдачи-приемки-5 рабочих день
5. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующего в ЗАО «ААЭК»
6. Поставщик обязан проинформировать контрактного управляющего о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки товара, поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30
7. Представител ответственного подразделения Г. Балумян тел. 010 28 29 60, email- [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| XI | XII | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
| 1 | 38411400 | Թվային ջերմախոնավաչափ  Термогигрометр | Հատ Шт. | 5 | 12700 | 100% | 100% | 63500 |