**Թուղթ մանրացնող (ոչնչացնող) սարքի տեխնիկական բնութագիր**

**Թուղթ մանրացնող սարքավորում՝ մանրացնելու ձևը խաչաձև, կտրման չափը 4 x29 մմ, (թույլատրելի շեղումը՝ +- 2%), անվտանգությունը P-4․։ Քաշը 4.4 կգ (թույլատրելի շեղումը՝ +- 3%), զամբյուղի տարողությունը առնվազն 18 լ , միաժամանակ թերթերի տեղադրում առնվազն 10 թերթ, մանրացնում է նաև՝ կրեդիտային քարտեր, ամրակներ, կարիչի ասեղներ, զամբյուղի լցման և սարքավորման գերտաքացման ինդիկատոր, աշխատանքի առավելագույն ժամանակը առնվազն 5-6 րոպե, չափերը առնվազն 334x113x280մմ (թույլատրելի շեղումը՝ +- 3%): Սարքի սնուցումը՝ 220-240Վոլտ/50-60Հերց, խրոցները` երկբևեռ: Պարտադիր պայման ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված , առանց ապրանքի արտաքին և նրքին վնացվածքների կամ թերությունների, ապրանքի տեսքն ու որակը վատթարացնող ցանկացած թերության։ Այլ պայմաններ՝ Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից՝ իր հաշվին և իր միջոցներով: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը` ապրանքը ընդունվելու օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացույցային օր:**

**Технические характеристики устройства уничтожителя бумаги (уничтожителя)**

**Уничтожитель бумаги, форма измельчения крестовая, размер резки 4 х 29 мм, (допустимое отклонение: +- 2%), безопасность Р-4 . . Вес 4,4 кг (допустимое отклонение: +- 3%), объем корзины не менее 18 л, одновременная загрузка не менее 10 листов, также измельчает: кредитные карты, скоросшиватели, иглы-степлеры, индикатор наполнения корзины и перегрева оборудования, максимальное время работы не менее 5 -6 минут, размеры не менее 334х113х280мм (допустимое отклонение: +- 3%). Питание устройства: 220-240В/50-60Гц, вилки: биполярные. Обязательным условием является то, что товар должен быть новым, неиспользованным, без внешних и внутренних повреждений и дефектов, любых дефектов, ухудшающих внешний вид и качество товара. Иные условия: Транспортировка и обработка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет и за свой счет. Гарантийный срок поставляемого товара составляет не менее 365 календарных дней со дня получения товара.**