|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 34351200/2 | Ձմեռային անվադողեր | 215.60.16 Օդաճնշական դող թեթև մարդատար ավտոմեքենայի համար, Ձմեռային, 90% ռեզին, անխուց: Անվադողերի արտադրության կամ թողարկման տարեթիվը պետք է լինի առնվազն 2024թ-ի: Անվադողերի վրա անպայման պետք է գրված լինեն նշված չափսերը, արտադրող երկիրը և ընկերության անունը, ինչպես նաև արագության (TUBELESS/Speed index T կամ H ) և առավելագույն բեռնվածության (Load index/ Max. Load 94 -ից 100) ինդեքսները:  Անվադողերի հավասարակշռումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից ք. Երևանում, պայմանագրի կնքման հաջորդող 20 օրվա ընթացքում: | հատ | Կոմիտաս 49/4 | 4 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 20 օրվա ընթացքում |
|  | 34351200/2 | Зимние шины | 215.60.16 Пневматические шины для легкового автомобиля, зимние, 90% резины, бескамерные. Дата изготовления или выпуска шин должна быть не ниже 2024 года. На шинах должны быть указаны указанные размеры, страна- производитель и название компании, а также индексы. скорости (TUBELESS/Speed ​​index T или H) и максимальной нагрузки (Load index/Max. Load 94 to 100 ) Балансировка и установка шин поставщиком в г Ереване. | шт | г. Ереван, ул. Комитаса 49/4 | 4 | В течение 20 дней после вступления договора в силу |