**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | общее кол-во | поставка | | | | |
| адрес | срок\* | | | |
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|  | Бензин  (супер) | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число определенное исследовательским методом-не менее 97, моторным методом- не менее 87, содержание свинца не более 5мг/дм3, объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 150C- 720-775 кг/м3,содержание серы- не более 10 мг/кг, объемная доля кислорода- не более 2,7 %, объемная доля окислителей – не более - метанол-3 %, этанол-5 %, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, трет-бутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%․  Поставка։ чековая․ Участник должен Обеспечить возможность заправки чековым вариантом в г. Ереване и во всех регионах Армении. Участник также должен предоставить сертификат соответствия товара (продукции). | Литр | 10000 | г. Ереван, Пр. Баграмяна 19 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

*\** Договор заключается на основе ч.6 ст.15 закона РА “О закупках” иСрок для I этапа поставки, устанавливаеться максимум 22-օго календарнօго дня с даты вступления в силу договора, за исключением случая когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.