Թիվ 2025-ՄԿ-8 Զեկուցագրով ներկայացված գնման առարկայի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակար-գման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 39221460 | Վրձին Кисть | Ներկարարական, տափակ, բնական մազից, լայնությունը – 50մմ Малярная, плоская, из натурального ворса, ширина 50мм | հատ | 7 | 1200 | 8400 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  **РА, Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | 7 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացույցային օրվա ընթացում  **В течение 60 дней с момента заключения договора** |
| 2 | 39221450 | Վրձին Кисть | Գեղարվեստական, բնական մազից, աշխատող մասը կլոր – d=2÷10 մմ, բռնակի երկարությունը- 20սմ Художественная, натуральная щетина, рабочая часть круглая– d=2÷10 мм, длина рукоятки - 20см | հատ | 2 | 800 | 1600 | 2 |
| 3 | 39221450 | Վրձին Кисть | Գեղարվեստական, բնական մազից, աշխատող մասը տափակ՝ 2÷10 մմ, բռնակի երկարությունը- 20սմ  Художественная, натуральная щетина, рабочая часть плоская -2÷10 мм, длина рукоятки - 20см | հատ | 2 | 800 | 1600 | 2 |
| 4 | 31221242 | Դյուբել մեխ Дюбель гвоздь | Մետաղական, մոնտաժային, ցինկապատ, տրամագիծը՝ 4,5 մմ, երկարությունը՝ 50 մմ, տափօղակի տրամագիծը՝ 12 մմ։  Стальной, монтажный, оцинкованный, диаметр-4,5 мм, длина-50 мм, диаметр шайбы-12 мм. | հատ | 1000 | 24 | 24000 | 1000 |
| 5 | 44531130 | Պտուտակ  Саморез | 4x50, ցինկապատ, սուր ծայրով, գալարները մինչև վերջ, կոնուսով, տափակ գլխիկով, խաչաձև շլիցով 4x50, оцинкованный, острым концом, резьба до головки, с конусом, головка плоская, крестообразный шлиц | հատ | 1500 | 9 | 13500 | 1500 |
| 6 | 44531130 | Պտուտակ  Саморез | 3x35, ցինկապատ, գայլիկոն ծայրով, գալարները մինչև վերջ, կոնուսով, տափակ գլխիկով, խաչաձև շլիցով 3x35, оцинкованный, со сверлом, резьба до головки, с конусом, головка плоская, крестообразный шлиц | հատ | 4000 | 9 | 36000 | 4000 |
| 7 | 31221241 | Պտուտակ դյուբելով Дюбель с шурупом | Ցինկապատ, սուր ծայրով, գալարները մինչև վերջ, կոնուսով, տափակ գլխիկով, խաչաձև շլիցով Պտուտակ 3x25 իր համապատասխան դյուբելով (5x25)  Оцинкованный, острым концом, резьба до головки, с конусом, головка плоская, крестообразный шлиц  Шуруп 3x25 в своем соответствующем дюбеле (5x25) | հատ | 12000 | 12 | 144000 | 12000 |
| 8 | 31221241 | Պտուտակ դյուբելով Дюбель с шурупом | Ցինկապատ, սուր ծայրով, գալարները մինչև վերջ, կոնուսով, տափակ գլխիկով, խաչաձև շլիցով Պտուտակ 6x40 իր համապատասխան դյուբելով (8÷10x40)  Оцинкованный, острым концом, резьба до головки, с конусом, головка плоская, крестообразный шлиц  Шуруп 6x70 в своем соответствующем дюбеле (8÷10x40) | հատ | 1500 | 20 | 30000 | 1500 |
| 9 | 44531130 | Պտուտակ  Саморез | 5х50 մմ խաչաձև գլխիկով  5х50 мм крестообразной головкой | հատ | 1000 | 12 | 12000 | 1000 |
| 10 | 44531130 | Պտուտակ  Саморез | 6х50 մմ խաչաձև գլխիկով  6х50 мм крестообразной головкой | հատ | 1000 | 18 | 18000 | 1000 |
| 11 | 44531130 | Պտուտակ  Саморез | 7х60 մմ խաչաձև գլխիկով  7х60 мм крестообразной головкой | հատ | 1000 | 22 | 22000 | 1000 |
| 12 | 31221242 | Դյուբել  Дюбель | 8x28, դյուբել-թիթեռ,գիպսաստվարաթուղթի համար, նյութը պոլիպրոպիլեն  8x28, дюбель-бабочка, дла гипсокартона, материал полипропилен | հատ | 1000 | 18 | 18000 | 1000 |
| 13 | 31221242 | Դյուբել  Дюбель | 10x50, դյուբել-թիթեռ, գիպսաստոարաթուղթի համար, նյութը պոլիպրոպիլեն  10x50, дюбель-бабочка, дла гипсокартона, материал полипропилен | հատ | 1000 | 25 | 25000 | 1000 |
| 14 | 31221242 | Դյուբել  Дюбель | Պլաստիկե 8x50  Пластиковый 8x50 | հատ | 3000 | 5 | 15000 | 3000 |
| 15 | 31221242 | Դյուբել  Дюбель | Պլաստիկե 10x60  Пластиковый 10x60 | հատ | 1000 | 8 | 8000 | 1000 |
| 16 | 31221242 | Դյուբել  дюбель | 8х60 մմ դյուբել-տարահրումային, մետաղական  8х60 мм дюбель-распорный, металлический | հատ | 200 | 100 | 20000 | 200 |
| 17 | 31221242 | Դյուբել (дюбель) | 10х60 մմ դյուբել-տարահրումային, մետաղական  10х60 мм дюбель-распорный, металлический | հատ | 200 | 200 | 40000 | 200 |
| 18 | 31221242 | Դյուբել (дюбель) | 12х80 մմ դյուբել-տարահրումային, մետաղական  12х80 мм дюбель-распорный, металлический | հատ | 200 | 500 | 100000 | 200 |
| 19 | 31221242 | Դյուբել-մեխ  Дюбель-гвоздь | 6х40 մմ  6х40 мм | հատ | 2000 | 15 | 30000 | 2000 |
| 20 | 14211100 | Ավազ  Песок | Շինարարական գետի (գույնը կապույտ)  Строительный, речной (цвет синий) | մ³ | 8 | 9000 | 72000 | 8 |
| 21 | 44117200 | ԴՎՊ  ДВП | Լամինատապատ վենգե, չափերը՝ 2745х1700х3.2մմ  Ламинированный венге, размер - 2745х1700х3.2мм | հատ | 20 | 8000 | 160000 | 20 |
| 22 | 44423600 | Թղթե ժապավեն  Лента бумажная | Ներկարարական, ինքնակպչող, երկարությունը՝ 50մ, լայնությունը՝ 50մմ:  Малярная, самоклеющая, длина 50м, ширина 50мм. | հատ | 50 | 1000 | 50000 | 50 |
| 23 | 44119100 | Եզրահատված տախտակ Доски обрезные | Հաստ.՝ 5 սմ, երկար.՝ 6 մ, լայն. 18÷20 սմ, սոճի I կամ II տեսակի, խոնավությունը մինչև 12% Толщ. 5 см, длина 6 м, ширина 18÷20 см, сосна I или II сорта, влажность до 12% | մ³ | 2 | 150000 | 300000 | 2 |
| 24 | 24911600 | Սոսինձ Клей | Նաիրիտ, կամ ATS 440 PH  Հիմքը՝ պոլիքլորոպրեն, չցնդող բաղադրիչների պարունակությունը՝ 20÷24%, խտությունը՝ 0,83÷0,85 գ/սմ3, շերտազատման ցուցանիշը՝ 62 Ն/սմ օրվա ընթացքում, բացման առավելագույն ժամանակը՝ մինչև 35÷65 րոպե, սոսնձվող շերտի առավելագույնի ամրության հասնելը` 90÷190 րոպե, ջերմակայունությունը` 75 °C, բաց դեղին գույնի, ջրակայուն, սոսնձման համար՝ ռետին, փայտ, մետաղ, թաղիք, ապակի, կերամիկա, 0,5÷1 կգ տարաներով, առնվազն 1 տարի պահպանման ժամկետով:  Наирит, или ATS 440 PH  Основа - полихлоропрен, содержание нелетучих компонентов – 20÷24%, плотность – 0,83÷0,85 г/см3, показатель расслаивания – 62 Н/см в течение суток, предельное время открытия – до 35÷65 минут, достижение максимальной прочности клеевого слоя – 90÷190 минут, термостойкость – 75 °С, цвет светло-желтый, водостойкий, для склеивания: резины, дерева, металла, войлока, стекла, керамики, в таре 0,5÷1 кг, со сроком годности не менее 1 года: | կգ | 8 | 5000 | 40000 | 8 |
| 25 | 24951130 | Սիլիկոն Силикон | Սպիտակ, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ, ծավալը` 280մլ (325գ) , պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 1 տարի  Белый, обеспечивает герметичность также на влажных местах, имеет специальную головку для равномерного и экономичного нанесения при сдавливании, объем: 280мл (325г), с наличием срока годности не менее 1 года | կգ | 119 | 5500 | 654500 | 119 | 28-ը փետրվարի  2025թ.մատակարարել 80կգ  28 февраля В 2025 году доставьте 80 кг. |
| 30-ը օգոստոսի  2025թ. մատակարարել 39կգ  30 марта  2025 год поставка 39 кг |
| 26 | 24951130 | Սիլիկոն  Силикон | Հիմքը՝ սիլիկոնային պոլիմեր, պնդացման համակարգ՝ թթվային (ացետոքսի),խտությունը՝ 0,96÷0,98գ/մլ (ASTM D 792), անգույն, 280մլ, (325գ) ամրության սահմանը՝ ≥ 0,7 Ն/մմ (ASTM D 412), թաղանթի ձևավորման ժամանակը՝ 8÷20 րոպե (23°C-ում և 50% R.H), պնդացման արագությունը՝min.2,5մմ/օր (23°C-ում և 50% R.H), առաձգականության վերականգնումը՝100% (ISO 7389), կախ ընկնելը՝ 0մմ (ISO 7390), կիրառման ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից +40°C, ապահովում է հերմետիկացում նաև խոնավ վայրերում, հավասարաչափ և խնայողաբար ճզմելու համար ունի հատուկ գլխիկ:  Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 1 տարի  Основа -силиконовый полимер, система от верждения - кислотная (ацетоксильная), плотность- 0.96 ÷0.98 г/мл (ASTM D 792), безцветный, 280 мл, (325г) предел прочности- ≥ 0,7 Н/мм (ASTM D 412), время образования поверхностной пленки - 8÷20мин (при 23°C и 50% R.H), скорость отверждения- min. 2.5 мм/сутки(при 23°C и 50% R.H), упругое восстановление-100% (ISO 7389), провисание-0 мм (ISO 7390), температура применения- от +5°C до +40°C, обеспечивает герметичность также на влажных местах, имеет специальную головку для равномерного и экономичного нанесения при сдавливании.  С наличием срока годности не менее 1 года | կգ | 14 | 5500 | 77000 | 14 | 30-ը մարտի  2025թ. |
| 27 | 44831300 | Հերմետիկ Герметик | Գույնը` ցանկացած, քաշը 85÷95գր, ջերմաստիճանի միջակայքը -50°С-ից մինչև +300°С, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի:  Цвет любой, вес 85÷95гр, рабочая температура с -50°C до +300°C, с наличием срока годности не менее 1 года | կգ | 1.75 | 20000 | 35000 | 1.75 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
| 28 | 44192400 | Գիպսոնիտ Гипсонит | 30 կգ պարկերով, շերտի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 1 սմ, շաղախի առնուրդի պիտանելիության ժամանակը՝ ոչ ակաս քան 10 րոպե, նստվածքը՝ ոչ ավելի քան 0,8 մմ/մ, չոր խառնուրդի ծախսը 1սմ շերտի հաստության համար 11կգ/1մ² շերտի հաստությամբ,:Мешках по 30 кг, толщина слоя не менее 1см, время пригодности растворной смеси не менее 10 минут, усадка не более 0.8мм/м, расход сухой смеси при толщине слоя 1см-11кг/1м², должны иметь сертификат качества или паспорт. | տ | 3 | 85000 | 255000 | 3 |
| 29 | 44112450 | Տանիքի ծածկ  Кровля | Վերին շերտ, նյութը փաթեթային, ջերմամեկուսիչ բիտումային, բիկրոստ ЭКП (Э-հիմքը պատրաստված է պոլիէսթերից, K-շերտը խոշոր հատիկավոր լցանյութից, П -շերտը պատված է պոլիմերային թաղանթով), ավազի հատիկները մոխրագույն, 1.0х10м (10մ²):  Верхный слой, материал рулонный, гидроизоляционный битумный, бикрост ЭКП (Э-основания из полиэстера, К-слой из крупнозернистой посыпки, П-слой покрыт полимерной пленкой), гранул серый, размер 1.0х10м (10м²). | մ2 | 1500 | 1300 | 1950000 | 1500 |
| 30 | 44112450 | Տանիքի ծածկ  Кровля | Ներքին շերտ, նյութը փաթեթային, ջերմամեկուսիչ բիտումային, բիկրոստ ХПП-3, (X-հիմքը պատրաստված է ապակեպլաստիկից, П-շերտը պատված պոլիմերային թաղանթով), չափսը՝ 1.0х15м:  Нижный слой, материал рулонный, гидроизоляционный битумный, бикрост ХПП-3(Х-основания из стеклохолоста, П-слой покрыт полимерной пленкой), размер 1.0х15м. | մ2 | 1500 | 1300 | 1950000 | 1500 |
| 31 | 44831300 | Փրփուր մոնտաժային  Пена монтажная | Տեսակը՝ պրոֆեսիոնալ, խողովակով, հատկությունը՝ տարբեր եղանակների համար, 750մլ: Առնվազն 1 տարի պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ  Вид - профессиональная, с трубочкой, свойство- всесезонная, 750мл. С наличием срока годности не менее 1 года | կգ | 45 | 3.734 | 168030 | 45 |
| 32 | 44531130 | Փամփուշտ մոնտաժային  Патрон монтажный | Մոնտաժային, չափը՝ 6.8х18, գույնը՝ կարմիր, նյութը՝ լատուն, ձևը՝ կլոր քիթ, քաշը՝ 3,84 ունցիա: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 1 տարի  Размер 6.8х18, цветкрасный, материал-латунь форма-круглый нос, вес-3.84 унцы. С наличием срока годности не менее 1 года | հատ | 1000 | 90 | 90000 |  | 1000 |
| 33 | 44191700 | Ասբեստի փոշի  Асбопорошок | A-6K-30 ԳՕՍՏ 12871-2013, ТУ 5221-010-00281476-2015, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +500˚C, հալման ջերմաստիճանը՝ +1500˚C, 10÷50կգ պարկերով:  А-6К-30 ГОСТ 12871-2013, ТУ 5221-010-00281476-2015, температура рабочей среды: +500˚C, температура плавления +1500˚C, 10÷50кг мешками. | կգ | 500 | 1000 | 500000 | 500 |
| 34 | 44921500 | Ծեփամածիկ  Шпаклёвка | Նախատեսված է պատերի և առաստաղների ծեփամածման համար, գիպսային հիմքով և ցելյուլոզային հավելումներով, խառնուրդի կենսունակությունը 2 ժամ, ծախսը՝ 1մ²-0.5÷1կգ, 1մմ շերտի հաստության համար, 25÷30 կգ պարկերով: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 6 ամիս պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր  Предназначен для оштукатуривания стен и потолков, гипсовая основа и с целюлезовой добавкой , жизнеспособность гипсовой смеси 2 часа, расход: 1м²- 0,5 ÷1 кг, на толщину слоя 1 мм, мешки по 25 ÷ 30 кг. С наличием срока годности не менее 6 месяц. | կգ | 2000 | 165 | 330000 | 2000 |
| 35 | 24911200 | Ջրադիսպերսիոն ներկ  Водоэмульсия | գույնը- սպիտակ, անփայլ, կապակցող նյութերն են` ցելյուլոզա և դիսպերսիյա, խտությունը-1.0÷1.3կգ/լ, չոր նստվածքը մինչև 45%, չորացման ժամանակը-1.0÷1.5 ժամ, ծախսը- 120-130գ/մ²- 1 շերտի համար,տարան` 25կգ: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 6 ամիս  цвет - белый, без блеска, соединяющие материалы: целлюлеза и дисперсия, плотность-1.0÷1.3 кг/л, сухая осадок- до 45%, время высыхания 1.0÷1.5час, расход -120-130г/м² - 1 слой, тара 25кг. С наличием срока годности не менее 6 месяц. | կգ | 1000 | 520 | 520000 | 1000 |
| 36 | 44111414 | Ներկ լատեքսային Латекс | ծածկողականությունը- 15լ -90մ², ծախսը-1կգ-10÷12մ², ջրադիմացկուն- I կարգի 5-30°C ջերմաստիճանում պահպանման դեպքում, տարան` 25կգ: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 6 ամիս  Пакрываемый слой: 15л-90м²,расход-1кг 10÷12м², водостойкость - I категории, при хранение- 5÷30°C температуре, тара - 25кг.  С наличием срока годности не менее 6 месяц. | կգ | 1000 | 640 | 640000 | 1000 |
| Ընդամենը | | | | | | | **8 358 630** |  | | |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, 25, 26 չ/բ մատակարարման ժամանակ պիտանելիության ժամկետը առնվազն 1 տարի:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными, для лотов 25 и 26 срок годности, при доставке, не менее 1 года.
2. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней
3. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режима, действующего в ЗАО «ААЭК»
5. Поставщик обязан проинформировать контрактного управляющего о поставке не менее чем за один рабочий день до поставки товара, поставка может осуществляться в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30
6. Представител ответственного подразделения Карапетян М., тел. 010280035, email- [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | | | | | |
| I | II | III | IV | VIII | IX | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
| 1 | 39221460 | Վրձին | հատ | 7 | 1200 | 100% | 100% | - | - | - | - | 8400 |
| 2 | 39221450 | Վրձին | հատ | 2 | 800 | 100% | 100% | - | - | - | - | 1600 |
| 3 | 39221450 | Վրձին | հատ | 2 | 800 | 100% | 100% | - | - | - | - | 1600 |
| 4 | 31221242 | Դյուբել մեխ | հատ | 1000 | 24 | 100% | 100% | - | - | - | - | 24000 |
| 5 | 44531130 | Պտուտակ | հատ | 1500 | 9 | 100% | 100% | - | - | - | - | 13500 |
| 6 | 44531130 | Պտուտակ | հատ | 4000 | 9 | 100% | 100% | - | - | - | - | 36000 |
| 7 | 31221241 | Պտուտակ դյուբելով | հատ | 12000 | 12 | 100% | 100% | - | - | - | - | 144000 |
| 8 | 31221241 | Պտուտակ դյուբելով | հատ | 1500 | 20 | 100% | 100% | - | - | - | - | 30000 |
| 9 | 44531130 | Պտուտակ | հատ | 1000 | 12 | 100% | 100% | - | - | - | - | 12000 |
| 10 | 44531130 | Պտուտակ | հատ | 1000 | 18 | 100% | 100% | - | - | - | - | 18000 |
| 11 | 44531130 | Պտուտակ | հատ | 1000 | 22 | 100% | 100% | - | - | - | - | 22000 |
| 12 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 1000 | 18 | 100% | 100% | - | - | - | - | 18000 |
| 13 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 1000 | 25 | 100% | 100% | - | - | - | - | 25000 |
| 14 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 3000 | 5 | 100% | 100% | - | - | - | - | 15000 |
| 15 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 1000 | 8 | 100% | 100% | - | - | - | - | 8000 |
| 16 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 200 | 100 | 100% | 100% | - | - | - | - | 20000 |
| 17 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 200 | 200 | 100% | 100% | - | - | - | - | 40000 |
| 18 | 31221242 | Դյուբել | հատ | 200 | 500 | 100% | 100% | - | - | - | - | 100000 |
| 19 | 31221242 | Դյուբել-մեխ | հատ | 2000 | 15 | 100% | 100% | - | - | - | - | 30000 |
| 20 | 14211100 | Ավազ | մ³ | 8 | 9000 | 100% | 100% | - | - | - | - | 72000 |
| 21 | 44117200 | ԴՎՊ | հատ | 20 | 8000 | 100% | 100% | - | - | - | - | 160000 |
| 22 | 44423600 | Թղթե ժապավեն | հատ | 50 | 1000 | 100% | 100% | - | - | - | - | 50000 |
| 23 | 44119100 | Եզրահատված տախտակ | մ³ | 2 | 150000 | 100% | 100% | - | - | - | - | 300000 |
| 24 | 24911600 | Սոսինձ | կգ | 8 | 5000 | 100% | 100% | - | - | - | - | 40000 |
| 25 | 24951130 | Սիլիկոն | կգ | 119 | 5500 | - | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 654500 |
| 26 | 24951130 | Սիլիկոն | կգ | 14 | 5500 | - | - | 100% | 100% | - | - | 77000 |
| 27 | 44831300 | Հերմետիկ | կգ | 1.75 | 20000 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 35000 |
| 28 | 44192400 | Գիպսոնիտ | տ | 3 | 85000 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 255000 |
| 29 | 44112450 | Տանիքի ծածկ | մ2 | 1500 | 1300 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 1950000 |
| 30 | 44112450 | Տանիքի ծածկ | մ2 | 1500 | 1300 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 1950000 |
| 31 | 44831300 | Փրփուր մոնտաժային | կգ | 45 | 3.734 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 168030 |
| 32 | 44531130 | Փամփուշտ մոնտաժային | հատ | 1000 | 90 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 90000 |
| 33 | 44191700 | Ասբեստի փոշի | կգ | 500 | 1000 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 500000 |
| 34 | 44921500 | Ծեփամածիկ | կգ | 2000 | 165 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 330000 |
| 35 | 24911200 | Ջրադիսպերսիոն ներկ | կգ | 1000 | 520 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 520000 |
| 36 | 44111414 | Ներկ լատեքսային | կգ | 1000 | 640 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | 640000 |

Ծանոթություն**.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ -ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի Պատվիրատուի պահանջով փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա: