|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Չափաբաժին** | **Անվանում** | **Բնութագիր** |
| 1 | ***տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ*** | 1. Տրամադրել ստատիկ IP հասցեներ mask /30  2. Ապահովել օպտիկամանրաթելային միացմամբ անսահմանափակ սիմետրիկ ինտերնետային կապ 100 Մբ/վ արագությամբ՝ 1:1 հարաբերակցությամբ, Ալեք Մանուկյան 5 հասցում:  **Ծառայության ամսական սակագինը լինելու է կայուն:** |
| 2 | ***տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանցման ծառայություններ*** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **N** | Համակցման կետերը | Ծառայության տեսակ | Արագություն  Մբ/վ | | **1** | Ալեք Մանուկյան 5, Ռադիոտուն | VPN | 10 | | **2** | Նորք, Գ. Հովսեփյան 95, ՀՀՌՑ թվային հեռարձակման կայան | VPN | 10 |  1. Ապահովել տվյալների փոխանցման VPN ծառայություն նշված կետերի միջև՝ համապատասխան արագություններով և օպտիկամանրաթելային միացմամբ:     2. Ծառայություն մատուցող ընկերությունը պետք է ապահովի փոխանցվող տեղեկատվության արտահոսքի բացառում  3. Տվյալների փոխանցման համար պետք է ստեղծվի Layer 3 ստանդարտի համացանց նշված համակցման կետերի միջև:  **Ծառայության ամսական սակագինը լինելու է կայուն:** |