**-**

**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր – Գ Ն Մ Ա Ն Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց**

Ծածկագիրը` ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով  նախա  տեսված չափա  բաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը`  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր գինը`  /ՀՀ դրամ/ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը\*\* |
|  |  |
| 1 | 34351200/568 | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/50R19 ձմեռային | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 99 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 775: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Չօգտագօրծված: На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 99 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 775.год выпуска-не ранее 2024-2025 года. : Неиспользованный: Выигравшая организация должна указать сроки и нормы пробега автомобильных шин. | հատ | 80000 | 10.720.000 | 134 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 134 | Համաձայնահիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  со дня вступления Соглашения в силу  в течение 20 дней |
| 2 | 34351200/569 | Ավտոմեքենաների անիվներ 255/45R19 ձմեռային | Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 104 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 900: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024 թ. : Շահող կազմկերպությունը պետք է ներկայացնի ավտոդողերի վազքի ծառայության ժամկետների և նորմաների վերաբերյալ փաստաթուղթ Չօգտագօրծված: На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900.Год выпуска-не ранее 2024-2025 года. : Неиспользованный: Выигравшая организация должна указать сроки и нормы пробега автомобильных шин. |  | 60000 | 8.040.000 | 134 |  | 134 | Համաձայնահիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  со дня вступления Соглашения в силу  в течение 20 дней |

* **Նշեմ որ ավտոմեքենաների անիվների 1 և 2-րդ չափաբաժինները նախատեսված են միևնույն տրանսպորտային միջոցների համար, ուստի անհրաժեշտ է որ ավտոմեքենաների անիվները լինեն նույն ֆիրմային արտադրության և նույն նախշանկարով**