**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки | |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Գլանաձև պոչամասով պարույրաձև գայլիկոն, աջ, dxLxl- 9x125x81 չափսերով, բարձր ճշգրտության, միջուկի վրա Р6М5К5 նշագրմամբ (պողպատի քիմիական կազմը) կամ HSSCo (կոբալտի հավելումով արագահատ պողպատե գայլիկոն) Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, правые, повышенной точности, размеры dxLxl 9x125x81мм, с маркировкой на стержне Р6М5К5 (химический состав стали) или HSSCo (сверла из быстрорежущей стали с добавкой кобальта) | հատ | 5 | 900 | 4500 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում**  В течение 60 дней с момента заключения договора | |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Գլանաձև պոչամասով պարույրաձև գայլիկոն, ձախ, dxLxl- 10x133x87մմ չափսերով, բարձր ճշգրտության, միջուկի վրա Р6М5К5 նշագրմամբ (պողպատի քիմիական կազմը) կամ HSSCo (կոբալտի հավելումով արագահատ պողպատե գայլիկոն) Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, левые, повышенной точности, размеры dxLxl- 10x133x87мм, с маркировкой на стержне Р6М5К5 (химический состав стали) или HSSCo (сверла из быстрорежущей стали с добавкой кобальта) | հատ | 5 | 900 | 4500 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը` SDS MAX, բետոնի համար Փсв-80մմ, ℓ-550մմ Пабедитовая, патрон SDS MAX, для бетона, Փсв-80мм, ℓ-550мм. | հատ | 2 | 8500 | 17000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS MAX, բետոնի համար Փсв-22մմ, ℓ-450մմ Пабедитовая, патрон SDS MAX, для бетона, Փсв-22мм, ℓ-450мм. | հատ | 5 | 6000 | 30000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS MAX,բետոնի համար Փсв-50մմ, ℓ-520մմ Пабедитовая, патрон SDS MAX, для бетона, Փсв-50мм, ℓ-520мм. | հատ | 5 | 6000 | 30000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS PLUS, բետոնի համար Փсв-14մմ, ℓ-260մմ Пабедитовая, патрон SDS PLUS, для бетона, Փсв-14мм, ℓ-260мм. | հատ | 10 | 1500 | 15000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS PLUS, բետոնի համար Փсв-12մմ, ℓ-260մմ Пабедитовая, патрон SDS PLUS, для бетона, Փсв-12мм, ℓ-260мм. | հատ | 15 | 1500 | 22500 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS PLUS, բետոնի համար Փсв-10մմ, ℓ-160մմ Пабедитовая, патрон SDS PLUS, для бетона, Փсв-10мм, ℓ-160мм. | հատ | 15 | 1700 | 25500 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS PLUS, բետոնի համար Փсв-8մմ, ℓ-160մմ Пабедитовая, патрон SDS PLUS, для бетона, Փсв-8мм, ℓ-160мм. | հատ | 15 | 1000 | 15000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS PLUS, բետոնի համար Փсв-6մմ, ℓ-160մմ Пабедитовая, патрон SDS PLUS, для бетона, Փсв-6мм, ℓ-160мм. | հատ | 20 | 1000 | 20000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտից, կոթառը`SDS PLUS, բետոնի համար Փсв-16մմ, ℓ-260մմ Пабедитовая, патрон SDS PLUS, для бетона, Փсв-16мм, ℓ-260мм. | հատ | 10 | 2400 | 24000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե Փ4մմ, ℓ-150մմ  Победитовое Փ4, ℓ-150мм. | հատ | 10 | 700 | 7000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե Փ6, ℓ-100մմ  Победитовое Փ6, ℓ-100мм. | հատ | 10 | 500 | 5000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե Փ8, ℓ-150մմ Победитовое Փ8, ℓ-150мм. | հատ | 10 | 700 | 7000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե , ø10մմ, L=400÷500մմ  Победитовое, ø10мм, L=400÷500мм | հատ | 3 | 1000 | 3000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե Փ16, ℓ-150մմ  Победитовое Փ16, ℓ-150мм. | հատ | 2 | 2000 | 4000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե , պերֆորատորի համար, ø14մմ, L=400մմ  Победитовый, для перфоратора, ø14мм, L=400мм | հատ | 5 | 1700 | 8500 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե , պերֆորատորի համար ø12մմ, L=200÷250մմ  Победитовое, для перфоратора, ø12мм, L=200÷250мм | հատ | 3 | 1700 | 5100 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Պոբեդիտե, առավելագույն SDS չափի գլխիկով, ø12-20մմ, L=650÷800մմ  Победитовое, с размером головки SDS максимальное, ø12- | հատ | 3 | 2000 | 6000 |
| 20мм, L=650÷800мм |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ0,8մմ, երկարությունը` 50÷55մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ0,8мм, длина - 50÷55мм. | հատ | 8 | 400 | 3200 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ1մմ, երկարությունը` 33÷37մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ1мм, длина - 33÷37мм. | հատ | 13 | 400 | 5200 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ1մմ, երկարությունը` 50÷60մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ1мм, длина - 50÷60мм. | հատ | 8 | 400 | 3200 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ1,5մմ, երկարությունը` 50÷60մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ1,5мм, длина - 50÷60мм. | հատ | 8 | 300 | 2400 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ1,8մմ, երկարությունը` 50÷60մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ1,8мм, длина - 50÷60мм. | հատ | 8 | 300 | 2400 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ2մմ, երկարությունը` 46÷50մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ2мм, длина - 46÷50мм. | հատ | 3 | 300 | 900 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ2մմ, երկարությունը` 50÷60մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ2мм, длина - 50÷60мм. | հատ | 8 | 300 | 2400 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով ø2,2 մմ, , L=30÷60 մմ:  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, ø2,2мм, L=30÷60 мм. | հատ | 10 | 300 | 3000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն**  Сверлօ | Մետաղի, գլանական պոչով Փ3մմ, երկարությունը` 60÷64մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ3мм, длина - 60÷64мм. | հատ | 1 | 400 | 400 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ3մմ, երկարությունը` 65÷70մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ3мм, длина - 65÷70мм. | հատ | 7 | 400 | 2800 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով ø3,2 մմ, , L=60÷65 մմ:  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, ø3,2мм, L=60÷65 мм. | հատ | 10 | 500 | 5000 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ4մմ, երկարությունը` 65÷70մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ4мм, длина - 65÷70мм. | հատ | 17 | 700 | 11900 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն**   Сверлօ | Մետաղի, գլանական պոչով Փ4մմ, երկարությունը` 74÷78մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ4мм, длина - 74÷78мм. | հատ | 1 | 700 | 700 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ5մմ, երկարությունը` 85÷89մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ5мм, длина - 85÷89мм. | հատ | 11 | 900 | 9900 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ5մմ, երկարությունը` 90÷95մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ5мм, длина - 90÷95мм. | հատ | 7 | 900 | 6300 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ6մմ, երկարությունը` 92÷96մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ6мм, длина - 92÷96мм. | հատ | 1 | 900 | 900 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ8մմ, երկարությունը` 116÷120մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ8мм, длина - 116÷120мм. | հատ | 1 | 1100 | 1100 |
|  | 44511343 | **Գայլիկոն** Сверло | Մետաղի, գլանական պոչով Փ10մմ, երկարությունը` 132÷136մմ  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ10мм, длина - 132÷136мм. | հատ | 1 | 1300 | 1300 |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными.инструкцию по эксплуатации. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.).

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)