**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (Չափաբաժին 1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Տեխնիկական  բնութագրերի տարրերը** | **Նկարագրությունը** | | | |
| 1 | Ինտերնետային կապի տեսակը | Առանձնացված կապուղիով` օպտիկամանրաթելային մալուխով, վերջնակետային սարքավորումների օպտիկական մեդիափոխակերպիչներով համակցմամբ | | | |
| 2 | Ինտերնետային  կապի միացման նախապայմանները | Կապի միացման  համար անհրաժեշտ ծրագրային փաթեթների  կարգաբերում | | | |
| Անհրաժեշտ կոմունիկացիաների և սարքերի տեղադրում (Կատարողի հաշվին) | | | |
| Օպտիկամանրաթելային մալուխի անցկացում մինչև համալսարանի անհրաժեշտ կետերը /առնվազն 4 կետ՝ Խանջյան 5 և Ալ. Մանուկյան 13 հասցեներում գտնվող մասնաշենքերի սերվերայիններ, Տիգրան Մեծի 17 և Ալ. Մանուկյան 13Ա հասցեներում գտնվող մասնաշենքերի միացման հանգույցներ/ (Կատարողի հաշվին) | | | |
| 3 | Ինտերնետային  կապի երաշխավորված արագությունը օպերատորի  ցանցային հանգույցի և օգտվողի  միջև | Առանձնացված կապուղիով` օպտիկամանրաթելային մալուխով` 500 Մբիթ/վրկ առնվազն | | | |
| 4 | Ինտերնետային  կապի սպասարկման նախապայմանները | Առանձնացված կապուղիով` օպտիկամանրաթելային մալուխով | 500 Մբիթ/վրկ | երաշխավորված երկկողմանի սիմետրիկ կապի արագություն  (ՀՀ և ՀՀ տարածքից դուրս այցելած կայքերի համար) | անսահմանափակ |
| ըստ կապի օգտագործված  տրաֆիկի (քանակի) | | |
| 5 | Այլ պահանջներ | Համալսարանի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ մասնաշենքերում (Խանջյան 5, Ալ. Մանուկյան 13, Ալ. Մանուկյան 13Ա, Տիգրան Մեծի 17) առկա UniFi Wi-Fi ցանցերի սպասարկում՝ Կատարողի վերահսկիչ համակարգի (կոնտրոլերի) տիրույթում | | | |
| Ալ. Մանուկյան 13 հասցեում գտնվող 3-րդ մասնաշենքի սերվերայինից մինչև Ալ. Մանուկյան 13Ա և Այգեստան 7-րդ փողոց 1 հասցեներում գտնվող մասնաշենքերի միացման հանգույցներ ձգվող օպտիկամանրաթելային մալուխների և մեդիափոխակերպիչներով համակցմամբ վերջնակետային սարքավորումների սպասարկում (ըստ անհրաժեշտության լարերի վերամոնտաժում և սարքերի փոխարինում` Կատարողի հաշվին) | | | |
| Անհրաժեշտության դեպքում` պահուստային միացման առկայություն ապահովելով համարժեք  արագագործությունը | | | |
| Անհրաժեշտության դեպքում` հավելյալ մուտքային կապի արագության տրամադրում | | | |
| Սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից ներքին ցանցի  անվտանգության վերլուծություն՝ անհրաժեշտության  դեպքում | | | |
| Կապի  առկայության, որակի  և մատուցած ծառայության  ծավալի «on-line» վերահսկման հարթակի պարտադիր առկայություն | | | |
| Պահանջվող քանակով (առնվազն 15)՝ ծառայությունը մատուցողի  կողմից գրանցված իրական Այ Փի հասցեների  տրամադրում (պարտադիր օգտագործման պայմանով) | | | |
| 7 | Ծառայության մատուցման ժամկետը | 01.01.2025թ.-31.12.2025թ. | | | |

Չափաբաժնի նախահաշվարկային գինը կազմում է 2.200.000դ.: