**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի  товар | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 31221120 | Ռելե  Реле | Միջանկյալ РТ270220 220Վ DC, 2 զույգ հպակներ կամ համարժեքը  Промежуточное РТ270220 220В DC, 2 пара контактов или аналог | հատ  шт | 20 | 23940 | 478800 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացում**  В течение 60 дней с момента заключения договора |
| 2 | 31221120 | Ռելե  Реле | FINDER 220ՎDC. 4 C/O կամ համարժեքը  FINDER 220VDC. 4 C/O или аналог | հատ  шт | 10 | 6500 | 65000 |
| 3 | 31221100 | Ռելե  Реле | Լարման РСН14-25-1-УХЛ4 կամ համարժեքը  напряжения РСН14-25-1-УХЛ4 или аналог | հատ  шт | 10 | 73550 | 735500 |
| 4 | 31221100 | Ռելե  Реле | Լարման РСН16-28-1-УХЛ4 կամ համարժեքը  напряжения РСН16-28-1-УХЛ4 или аналог | հատ  шт | 10 | 73550 | 735500 |
| 5 | 31221160 | Ռելե  Реле | Ժամանակի ВЛ-23~220Վ, 50Հց, 1-100վրկ կամ համարժեքը  Времени ВЛ-23 ~220В, 50Гц, 1-100сек или аналог | հատ  шт | 10 | 22440 | 224400 |
| 6 | 31221160 | Ռելե  Реле | ժամանակի, ВЛ38 ~220В, 50Гц, 100 վարկյան կամ համարժեքը  времени, ВЛ38 ~220В, 50Гц , 100 cекунд или аналог | հատ  шт | 10 | 11880 | 118800 |
| 7 | 31221120 | Ռելե  Реле | Finder 24Վ/DC. 55.34.9.024.0040 կամ համարժեքը  Finder 24В/DC. 55.34.9.024.0040 или аналог | հատ  шт | 20 | 4000 | 80000 |
| 8 | 31221140 | Ռելե  Реле | Հաճախության РСГм-11-50-1-УХЛ4 կամ համարժեքը  частоты РСГм-11-50-1-УХЛ4 или аналог | հատ  шт | 10 | 147030 | 1470300 |
| 9 | 31221120 | Ռելե  Реле | ազդանշանային РУ21/0,075 0,075Ա կամ համարժեքը  сигнальное РУ21/0,075 0,075А или аналог | հատ  шт | 20 | 14940 | 298800 |
| 10 | 31211220 | Մագնիսական գործարկիչ  Пускатель магнитный | ПМЛ-2102-СО 4Ա, ~220Վ 50Հց կամ համարժեքը  ПМЛ-2102-СО 4А, ~220В 50Гц или аналог | հատ  шт | 20 | 4200 | 84000 |
| 11 | 31221170 | Գեներատորի պաշտպանիչ բլոկ  Блок защиты генератора | **БЭ1101-2702АУХЛ4**; ~220Վ նշանակումը ըստ պաշտպանության տիպի; -նոմինալ հոսանք` 5Ա; -նոմինալ հաճախականությունը` 50 Հց; -կատարումը ըստ հաստատման "А" (БЭ 1101 համար), (5-10) s; -կլիմայական կատաւրումը և տեղաբաշխման կարգը` УХЛ4 -արտաքին հաղորդիչների միացման տեսակը` հետևի (պարուրակով) կամ համարժեքը  **БЭ1101-2702АУХЛ4**; ~220В обозначение типа защиты;  • номинальный ток-5 А;  • номинальная частота 50 Гц;  • исполнение по постоянной "А" (для БЭ 1101), (5-10)s  • климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4 ;  • вид присоединения внешних проводников: заднее (винтом) или аналог | հատ  шт | 1 | 1267060 | 1267060 |
| 12 | 31221120 | Ռելե  Реле | Միջանկյալ, ≈220Վ, 50Հց, 4ПК (անդրաձիգ կոնտակտներ),կոնտակտների հոսանքը առնվազն 5Ա, DIN ռեյկային ամրացնելու համար նախատեսված վարդակով, ներսում տեղադված լուսադիոդով: կամ համարժեքը  Промежуточное, ≈220В, 50Гц, 4ПК (перекидные контакты), ток контактов не менее 5А, с розеткой для установления на DIN рейку, со встроенным светодиодом или аналог | հատ  шт | 30 | 6020 | 180600 |
| 13 | 31221120 | Ռելե  Реле | Ֆայնդեր (finder) 99.02.0.230.59  U=110…240Վ AC/DC կամ համարժեքը  Finder  99.02.0.230.59  U=110…240V AC/DC или аналог | հատ  шт | 4 | 1390 | 5560 |

Ապրանքի համարժեք տարբերակը ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որաշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի՝ մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ (հաշվի առնելով 5608 առ 13.11.2023թ. և 3721 առ 09.09.2024թ. Զեկուցագրերը):

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովվի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ապրանքների արտադրման տարեթիվը պետք է լինի սկսած 2022թ.-ից:
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գ.Բալումյան հեռ. 010-28-29-60, email [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am):

Эквивалентная версия продукта приемлема в соответствии с 2020 г. Согласно абзацу первому пункта 2 постановления № 473-А от 2 апреля участник может предложить эквивалентную продукцию, предусмотренную проектом или паспортом или техническим заданием или согласованную с компетентным органом, автором проекта. (с учетом 5608 от 13.11.2023г. и 3721 по 09.09.2024 г. Отчетов).

**Дополнительные условия:**

1. **Товары должны быть новими, не бывшей в употреблении, иметь сертификат качества или паспорт с отметкой о результатах испытаний, гарантийных обязательствах и сроке, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. начиная с 2022 года.**
2. **Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;**
3. **4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;**
4. **5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;**
5. **6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;**
6. **7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;**
7. **Менеджер по контракту Г.Балумян.Тел. 010-28-29-60, email** [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am):

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  (CPV) | Ապրանքի անվանումը  Наименование товара | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\*  Выплаты планируется произвести в 2025 году.  по месяцам в том числе\* | | |
| III | VI | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  (драм) |
|  | 31221120 | Ռելե Реле | Հատ  шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221120 | Ռելե Реле | Հատ  шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221100 | Ռելե Реле | Հատ  шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221100 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221160 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221160 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221120 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221140 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221120 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31211220 | Մագնիսական գործարկիչ  Пускатель магнитный | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221170 | Գեներատորի պաշտպանիչ բլոկ  Блок защиты генератора | Հատ  Шт | 1 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221120 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 30 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31221120 | Ռելե Реле | Հատ  Шт | 4 | 100% | 100% | 100% |

**Ծանոթություն.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:

**Примечание.**

- Необходимые для закупки финансовые средства предусмотрены соответствующими наименованиями опубликованного измененного и дополненного плана закупок ЗАО "ААЭК".

- Оплата будет осуществляться в драмах РА безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-приема в течение 30 рабочих дней.

- Суммы, подлежащие выплате, представляются в возрастающем порядке и в процентах, а при заключении договора вместо процентов необходимо указать конкретную сумму.