**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44511100 | Ներարկիչ  Шприц | Ատրճանակ՝ քսայուղի, հերմետիկի, սիլիկոնի, սրսկման համար  Пистолет. Для смазки, герметика, силикона, | հատ | 1 | 1200 | 1200 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 44112731 | Սկավառակ Круг | 125х22, թերթիկավոր, ճակատային, հատիկայնոււթյունը` Р40  125х22, лепестковый, торцевой, зернистость Р40 | հատ | 300 | 700 | 210000 | 300 |
|  | 44112731 | Սկավառակ Круг | 180х22,2; թերթիկավոր, ճակատային, հատիկայնոււթյունը` Р40  180х22,2; лепестковый, торцевой, зернистость Р40 | հատ | 150 | 1300 | 195000 | 150 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Հղկամեքենայի համար՝ 115х2,5х22.23 KRONENFLEX կամ համարժեքը 115х2,5х22.23 MAKITA, 115х2,5х22.23 BOSCH  Для шлифмашинки. 115х2,5х22.23 фирмы KRONENFLEX  или эквивалент 115х2,5х22.23 фирмы MAKITA,  115х2,5х22.23 фирмы BOSCH | հատ | 10 | 1300 | 13000 | 10 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Հղկամեքենայի համար՝ 115х1,5х22.23 KRONENFLEX կամ համարժեքը 115х1,5х22.23 MAKITA, 115х1,5х22.23 BOSCH  Для шлифмашинки. 115х1,5х22.23 фирмы KRONENFLEX  или эквивалент 115х1,5х22.23 фирмы MAKITA,  115х1,5х22.23 фирмы BOSCH | հատ | 10 | 1300 | 13000 | 10 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 115х1х22  Отрезной, для металла, 115х1х22 | հատ | 20 | 550 | 11000 | 20 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 125х0,8х22  Отрезной, для металла, 125х0,8х22 | հատ | 100 | 400 | 40000 | 100 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 125х1х22  Отрезной, для металла, 125х1х22 | հատ | 1100 | 530 | 583000 |  | 1100 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ  Круг отрезной | Կտրող սկավառակ մետաղի համար 125х1,2х22 մմ  Круг отрезной по металлу 125х1,2х22 мм | հատ | 50 | 400 | 20000 |  | 50 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 125х1,6х22  Отрезной, для металла, 125х1,6х22 | հատ | 100 | 400 | 40000 |  | 100 |  |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 150х1,6х22  Отрезной, для металла, 150х1,6х22 | հատ | 200 | 800 | 160000 |  | 200 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 180х2х22  Отрезной, для металла, 180х2х22 | հատ | 200 | 950 | 190000 |  | 200 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող, մետաղի համար, 230х2х22  Отрезной, для металла, 230х2х22 | հատ | 500 | 950 | 475000 |  | 500 |
|  | 44112730 | Ալմազի կտրող սկավառակ  Круг(Диск) алмазный | բետոնի և քարի համար, 125х1.5х22մմ, ամբողջությամբ, ալմաստե կտրող մասի խորությունը՝ 7մմ, պտտման արագությունը՝ 12200-12500 պտ/րոպե:  Для камня и бетона, 125х1.5х22мм, сплошной,высота сегмента 7мм,скорость вращения-12200-12500 об/мин. | հատ | 5 | 3400 | 17000 |  | 5 |
|  | 44112731 | Հղկումային սկավառակ  Круг абразивный | Հղկման, մետաղի համար 180х6х22  Шлифовальный, для металла, 180х6х22 | հատ | 100 | 950 | 95000 |  | 100 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Սկավառակ փայտ կտրելու համար,205x30 х2.2 մմ  Круг для дерево, 205x30 х2.2 мм | հատ | 5 | 7000 | 35000 |  | 5 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող շրջանակ մետաղի համար: А 24BF 230х3 х22մմ, արագությունը 8800-9000 պտ/րոպե, հղկանյութը 14А: Диски отрезные по металлу, 230х3 х22мм, А 24SBF , шлифматериал- (14А). Скорость вращения-8800-9000 об/мин. | հատ | 50 | 800 | 40000 |  | 50 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող շրջանակ մետաղի համար: 125х1.6х22մմ, կապի կարծրություն - S, հղկող ալյումինե օքսիդ, հղկող չափ՝ F30, ամրացումով բակելիտային կապ: Диски отрезные по металлу, 125х1.6х22мм, твердость связки –S. Абразив оксид алюминия. Размер абразива F30. Связка бакелитовая с армированием. | հատ | 50 | 400 | 20000 |  | 50 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար: Պտույտների քանակը` 6500-6600պտ/ր, արտաքին տրամագիծ` 255 մմ, ներքին տրամագիծ` 30 մմ, ատամների քանակ` 80-100 հատ, շրջանակի հաստություն` 3մմ, կարծր: Диск пильный твердосплавный для ламината , количество оборотов 6500-6600об/мин, внешная окружность 255 мм, внутренный диаметр 30 мм, количество зубов 80-100 шт, толшина круга 3 мм, победит. | հատ | 1 | 11800 | 11800 |  | 1 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | Կտրող կարծրահամահալվածքային շրջանակ լամինատի համար, պտույտների քանակը` 4000-4200պտ/ր, արտաքին տրամագիծ` 400 մմ, ներքին տրամագիծ` 50 մմ, ատամների քանակ` 60-65 հատ, շրջանակի հաստություն` 3մմ, կարծր: Диск пильный твердосплавный для ламината, количество оборотов 4000-4200об/мин, внешная окружность 400 мм, внутренный диаметр 50 мм, количество зубов 60-65 шт, толшина круга 3мм, победит. | հատ | 1 | 24000 | 24000 |  | 1 |  |
|  | 42671180 | Գլխադիր թերթիկավոր Насадка лепестковая | էլ. հղկող մեքենայի համար (թերթիկավոր ճակատային հղկող սկավառակ), սկավառակի տրամագիծը՝ 125սմ, հատիկայնությունը՝ 40, բնիկի նստեցման տեղը՝ 22.23մմ:  На эл. шлиф машинку (лепестковый торцевой абразивный диск), диаметр дисков-125см, зернистость-40, посадочное место-22.23мм. | հատ | 30 | 500 | 15000 |  | 30 |
|  | 44511370 | Հանիչ Съемник | Առանցքակալների հանիչ, ունիվերսալ, մեխանիկական, բռնիչի երկարությունը` 350-360մմ, ապամոնտաժվող մասերի տրամագիծը` 450-460մմ, հանիչի քաշը` ոչ ավելին 28կգ  Съемник для подшипников, универсальный, механический, длина захвата 350-360мм. Диаметр демонтируемых деталей 450-460мм. Масса съёмника не более- 28кг | հատ | 2 | 116000 | 232000 |  | 2 |
|  | 38311100 | Կշեռք  Весы | Լարումը՝ 220Վ:Առավելագույն բեռնվածություն 500կգՀեղուկ բյուրեղյա էկրան՝ նիշերի չափը 23-25մմ: LED էկրան՝ լուսադիոդային լուսավորություն: Մարտկոցի աշխատանքը` մինչև 10-20 ժամ:Միացնելուց ավտոմատ զրոյացում. Երաշխիքային 365օր  Напряжение-220В. Максимальная нагрузка (max) 500 кг  Жидкокристаллический дисплей с размером символов 23-25мм  Светодиодная подсветка. Продолжительность работы от аккумулятора до 10-20 часов. Авто.матическая установка нуля при включении Гарантия 365 дней | հատ | 4 | 32000 | 128000 |  | 4 |
|  | 44511220 | Ռնդա Рубанок | Ընդհանուր երկարությունը` 250-300մմ, դանակի լայնությունը` 50մմ, դանակը կարգավորող մեխանիզմով, երկու բռնակով: Общая длина 250-300мм, лист ножницы 50 мм, с механизмом управляемой ножом, с двумя ручками. | հատ | 3 | 6000 | 18000 |  | 3 |
|  | 44511220 | Ծեփիչ (մալա) Мастерок | Գաջի,սվաղ անելու համար, մալայի թիթեղի երկարությունը՝ 35-40սմ, մալայի թիթեղի լայնությունը՝ 18-20սմ, մալայի բռնակը լինի փայտից:  Для гажа, длина листа ℓ=35-40см,ширина 18-20см, деревянная ручка. | հատ | 5 | 3000 | 15000 |  | 5 |
|  | 44511360 | Արկղ գործիքների  Ящик инструментов | Պահելու և տեղափոխման համար: Լայնությունը՝ 255-260մմ, բարձրությունը՝ 185-190մմ, երկարությունը՝ 405-410մմ, նյութը-պլաստմասա: Для хранения и транспартировки. Ширина-25-260мм, высота-185-190мм, длина-405-410мм, материал-пластмасса. | հատ | 1 | 8600 | 8600 |  | 1 |
|  | 44511360 | Գործիքների պայուսակ  Сумка для инструментов | ToolBag RP360, կամ համարժեքը KRAFTOOL "INDUSTRIE", NEO Tools 84-315  ToolBag RP360, или эквивалент KRAFTOOL "INDUSTRIE" или NEO Tools 84-315 | հատ | 25 | 34000 | 850000 |  | 25 |  |
|  | 38651230 | Խոշորացույց Лупа | 7 x .ծալովի կամ բռնակով, միջին խոշորացումով,  գծային տեսադաշտը 40-10մմ, *Ф* 90÷100 մմ, պետք է ունենա պաշտպանիչ ծածկույթ: Խոշորացույցի ոսպնյակները պետք է ամուր ամրացված լինեն և չպետք է պտտվեն շրջանակների մեջ:  Խոշորացույցի շրջանակի վրա պետք է նշված լինի խոշորացույցի մեծացման վերաբերյալ:  7x складные или с ручкой, среднее увеличение,  линейное поле зрения 40-10 мм, *Ф* 90÷100мм, должны иметь защитное покрытие. Линзы луп должны быть прочно закреплены и не должны проворачиваться в оправах. На оправе лупы должна быть нанесена маркировка о увеличении лупы. | հատ | 8 | 2300 | 18400 |  | 8 |
|  | 38651230 | Խոշորացույց Лупа | 5Х, Ø 50-80մմ 5Х, Ø 50-80мм | հատ | 2 | 1000 | 2000 |  | 2 |
|  | 44511371 | Պինցետների հավաքածու Набор пинцетов | մետաղական նվազագույնը 6 հատ պինցետների հավաքածու, պատված հակաստատիկ սև ներկով (ESD):Հաղորդիչ նյութից պատրաստված տուփի մեջ, հետևյալ հատկություններով՝  • 110-115 մմ, ուղիղ, սրածայր;  • 120-125 մմ, մանգաղաձև, շատ սուր;  • 120-125 մմ, հարթ, կլորացված ծայրերով, լայնությունը 2,0 մմ;  • 120-125 մմ, ծայրը 450 անկյուն, լայնությունը 2,0 մմ;  • 120-125 մմ, կոր ծայր, լայնությունը 1,6 մմ;  • 130-135 մմ, կոնաձև, սայր, լայնությունը 1,0 մմ։  Набор пинцетов из минимум 6 штук с черным антистатическим покрытием (ESD), в пенале из проводящих материалов, с характеристиками:   * 110-115 мм, прямой, остроконечный; * 120-125 мм, серповидный, очень острый; * 120-125 мм, плоский, с закругленными концами, ширина 2,0 мм; * 120-125 мм, наконечник 450 угловой, ширина 2,0 мм; * 120-125 мм, кончик загнут, ширина 1,6 мм; * 130-135 мм, сужение, долото, ширина 1,0 мм. | լրակազմ | 4 | 5500 | 22000 |  | 4 |
|  | 39241260 | Պինցետ Пинцет | Պինցետ ճշգրիտ աշխատանքների համար: Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Հակաստատիկ ֆունկցիա: Ծայրի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ: Չափս` 14\*1.5սմ±5%  Пинцет для прецизионных работ. Материал: нержавеющая сталь  функция антистатическая. Размер 14\*1,5 см±5% | հատ | 4 | 4400 | 17600 |  | 4 |
|  | 44511290 | Մանեկապտտիչ օդաճնշական Гайковерт пневматический | Գլխիկի նստեցման չափը` 1 դյույմ, ձգման մոմենտը` 2800÷6000 Նմ, օդի ծախսը` 200÷350 լ/րոպե, պտտման, հաճախականությունը պարապ ընթացքի համար` 3500÷8500 պտ/րոպե, ճնշումը` 6,3 Բար, դարձիչով, կարգավորվող պտտման արագությամբ, կարճ լիսեռով, առավելագույն քաշը` 5÷7 կգ  Посадочный размер головки 1 дюйм, момент затяжки 2800÷6000 Нм, расход воздуха 200÷350л/мин, частота вращения на холостом ходу 3500÷8500об/мин, давление 6,3 Бар, с реверсом, с регулировкой скорости вращения, с коротким валом, максимальный вес – 5÷7 кг | հատ | 1 | 117500 | 117500 |  | 1 |
|  | 44511620 | Ալմաստե մատիտ Алмазный карандаш | 3908-0071, ԳՈՍՏ 607-80 կամ համարժեքը, տիպ` 01, տրամագիծը` 10մմ, մեկ հատիկը 0,10-0,20 կարատ ալմաստի հումքից պատրաստված  3908-0071, ГОСТ 607-80 или эквивалент, тип 01, диаметр 10мм, из алмазного сырья массой одного зерна 0,10-0,20 карата | հատ | 3 | 1600 | 4800 |  | 3 |
|  | 39812600 | Ալմաստե կտրող թագ  Коронка алмазная | Կենտրոնավորող գայլիկոնով կերամիկայի համար d=6÷50մմ նվազագույնը քանակը 15հատ, գայլիկոնման տեսակ թաց, բռնիչով, թագի պոչամասի տեսակը գլանաձև երեք կողմանի եզրագծով, թագի կտրող մասի նյութը` ալմաստե փոշեպատում, թագի պոչամասի չափը՝ 8մմ:  По керамике с центрирующим сверлом d=6÷50мм, минимум количество – 15шт, тип сверления мокрое, держатель в комплекте, тип хвостовика цилиндрический с 3 гранями, материал режущей части коронки. Алмазное напыление, размер хвостовика коронки 8мм. | լրակազմ | 1 | 10500 | 10500 |  | 1 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ հանգուցավոր СТП, Բեռնունակությունը (բեռնամբարձությունը)` 2-2.5տ; երկարությունը` 1,5 մ  Текстильный петлевой СТП . грузоподъемность 2-2.5т; длина 1,5м | հատ | 4 | 2700 | 10800 |  | 4 |
|  | 39541190 | Առասան Строп | Տեքստիլ, օղակաձև, Երկարությունը` 5մ, Բեռնունակությունը` 15տ:  Առասանի տեսակը՝ տեքստիլ: Անվտանգության գործակիցը (ամրության, դիմացկունության պաշար)՝ 7:1: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C-ից +100°C: Գոտու լայնությունը՝ 300 մմ  Շերտերի քանակը` 4: Նյութ` պոլիէսթեր  Текстильный кольцевой, Длина 5 м. Грузоподъемность 15т.  Тип строп текстильные. Запас прочности 7:1. Рабочая температура от -40°C до +100°C. Ширина ленты 300 мм  Количество слоев 4. Материал полиэстер | հատ | 2 | 60000 | 120000 |  | 2 |
|  | 39541190 | Առասան Строп | Տեքստիլ, օղակաձև, Երկարությունը` 4 մ,Բեռնունակությունը` 5 տ:  Առասանի տեսակը՝ տեքստիլ: Անվտանգության գործակիցը (ամրության,դիմացկունության պաշար)՝ 7:1:Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C-ից +100°C: Գոտու լայնությունը՝ 150 մմ  Շերտերի քանակը` 4: Նյութ պոլիէսթեր  Текстильный кольцевой, Длина 4 м. Грузоподъемность 5 т.  Тип строп Текстильные. Запас прочности 7:1.Рабочая температура от -40°C до +100°C. Ширина ленты 150 мм. Количество слоев 4  Материал полиэстер | հատ | 4 | 12600 | 50400 |  | 4 |  |
|  | 39541190 | Առասան Строп | Տեքստիլ, օղակաձև: Երկարությունը ոչ պակաս 10մ  Բեռնունակությունը` 25տ: Առասանի տեսակը՝ տեքստիլ  Անվտանգության գործակիցը(ամրության, դիմացկունության պաշար)՝ 7:1: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C-ից +100°C  Գոտու լայնությունը՝ 300 մմ: Շերտերի քանակը 4,Նյութ` պոլիէսթեր  Текстильный кольцевой, Длина, не менее 10м. Грузоподъемность 25т. Тип строп текстильные. Запас прочности 7:1. Рабочая температура от -40°C до +100°C. Ширина ленты, мм 300  Количество слоев 4. Материал полиэстер | հատ | 2 | 96000 | 192000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան Строп | 4СТ, տեքստիլ, քառաճյուղ, բեռնունակությունը` 20տ, ճյուղի երկարությունը` ոչ պակաս 2,5մ 4СТ, текстиль, четырехветвевые, грузоподъемность -20т, длина ветви не менее– 2,5м | հատ | 1 | 208000 | 208000 |  | 1 |
|  | 39541170 | Մետաղաճոպան  Трос | Նյութը` չժանգոտվող պողպատ, տրամագիծը` **Ø2,5 մմ**, ℓmin=50 մ  Материал - нержавеющая сталь, диаметр – **Ø2,5 мм,** ℓmin=50 м | մ | 50 | 200 | 10000 |  | 50 |
|  | 39541170 | Ճոպան  Канат | Կանեփաթելի Ø20մմ, Lmin=50մ  Пеньковый Ø20мм, Lmin=50м | գ.մ | 50 | 700 | 35000 |  | 50 |
|  | 31211340 | Փոխարկիչ խաչաձև Переключатель крестовой | 1М63 տիպի խառատային հաստոցի համար: ПК 12-21Д822-54 УХЛЗ ՏՈՒ 43.12-00216875-014 94: Անվանական լարումը` 50(60) Հց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի 380 Վ, հաստատուն հոսանքի՝ 220 Վ: Անվանական հոսանքը` 10 Ա: Для токарного станка марки 1М63. ПК 12-21Д822-54 УХЛЗ ТУ 43.12-00216875-014 94. Номинальное напряжение, переменного тока частотой 50(60) Гц: 380В,постоянного тока: 220В Номинальный ток 10А. | հատ | 2 | 62000 | 124000 |  | 2 |
|  | 44511240 | Աքցանաձև սեղմիչ  Струбцина клещеобразная | Մեխանիկական ձեռքի: Բռնման առավելագույն լայնությունը` 60 մմ  Երկարությունը` 150-155մմ: Սեղմող շուրթերի լայնությունը` 29-30մմ  Ручной механический. Максимальная ширина захвата-60мм  Длина -150-155мм. Ширина прижимных губ, 29-30мм | հատ | 2 | 3200 | 6400 |  | 2 |
|  | 44511220 | Մալուխի անցկացման գործիք  Инструмент для прокладки кабеля | մալուխի անցկացման գործիք` 30մ երկարությամբ, հավաքվող, լարի տրամագիծը՝ 3.5մմ  инструмент для протяжки кабеля длиной 30м собираемый в катушку, диаметр прутка՝ 3,5мм | հատ | 1 | 14000 | 14000 |  | 1 |  |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործվածփաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 23, 36-41, 43,կետերի համար պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.).

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | |
| II | III | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
|  | 44511100 | Ներարկիչ  Шприц | հատ | 1 | 1200 | 100% | 100% | 1200 |
|  | 44112731 | Սկավառակ Круг | հատ | 300 | 700 | 100% | 100% | 210000 |
|  | 44112731 | Սկավառակ Круг | հատ | 150 | 1300 | 100% | 100% | 195000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 10 | 1300 | 100% | 100% | 13000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 10 | 1300 | 100% | 100% | 13000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 20 | 550 | 100% | 100% | 11000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 100 | 400 | 100% | 100% | 40000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 1100 | 530 | 100% | 100% | 583000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ  Круг отрезной | հատ | 50 | 400 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 100 | 400 | 100% | 100% | 40000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 200 | 800 | 100% | 100% | 160000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 200 | 950 | 100% | 100% | 190000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 500 | 950 | 100% | 100% | 475000 |
|  | 44112730 | Ալմազի կտրող սկավառակ  Круг(Диск) алмазный | հատ | 5 | 3400 | 100% | 100% | 17000 |
|  | 44112731 | Հղկումային սկավառակ  Круг абразивный | հատ | 100 | 950 | 100% | 100% | 95000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 5 | 7000 | 100% | 100% | 35000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 50 | 800 | 100% | 100% | 40000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 50 | 400 | 100% | 100% | 20000 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 1 | 11800 | 100% | 100% | 11800 |
|  | 44112730 | Կտրող սկավառակ Отрезной круг | հատ | 1 | 24000 | 100% | 100% | 24000 |
|  | 42671180 | Գլխադիր թերթիկավոր Насадка лепестковая | հատ | 30 | 500 | 100% | 100% | 15000 |
|  | 44511370 | Հանիչ Съемник | հատ | 2 | 116000 | 100% | 100% | 232000 |
|  | 38311100 | Կշեռք  Весы | հատ | 4 | 32000 | 100% | 100% | 128000 |
|  | 44511220 | Ռնդա Рубанок | հատ | 3 | 6000 | 100% | 100% | 18000 |
|  | 44511220 | Ծեփիչ (մալա) Мастерок | հատ | 5 | 3000 | 100% | 100% | 15000 |
|  | 44511360 | Արկղ գործիքների  Ящик инструментов | հատ | 1 | 8600 | 100% | 100% | 8600 |
|  | 44511360 | Գործիքների պայուսակ  Сумка для инструментов | հատ | 25 | 34000 | 100% | 100% | 850000 |
|  | 38651230 | Խոշորացույց Лупа | հատ | 8 | 2300 | 100% | 100% | 18400 |
|  | 38651230 | Խոշորացույց Лупа | հատ | 2 | 1000 | 100% | 100% | 2000 |
|  | 44511371 | Պինցետների հավաքածու Набор пинцетов | լրակազմ | 4 | 5500 | 100% | 100% | 22000 |
|  | 39241260 | Պինցետ Пинцет | հատ | 4 | 4400 | 100% | 100% | 17600 |
|  | 44511290 | Մանեկապտտիչ օդաճնշական Гайковерт пневматический | հատ | 1 | 117500 | 100% | 100% | 117500 |
|  | 44511620 | Ալմաստե մատիտ Алмазный карандаш | հատ | 3 | 1600 | 100% | 100% | 4800 |
|  | 44511371 | Ալմաստե կտրող թագ  Коронка алмазная | լրակազմ | 1 | 10500 | 100% | 100% | 10500 |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | հատ | 4 | 2700 | 100% | 100% | 10800 |
|  | 39541190 | Առասան Строп | հատ | 2 | 60000 | 100% | 100% | 120000 |
|  | 39541190 | Առասան Строп | հատ | 4 | 12600 | 100% | 100% | 50400 |
|  | 39541190 | Առասան Строп | հատ | 2 | 96000 | 100% | 100% | 192000 |
|  | 39541190 | Առասան Строп | հատ | 1 | 208000 | 100% | 100% | 208000 |
|  | 39541170 | Մետաղաճոպան  Трос | մ | 50 | 200 | 100% | 100% | 10000 |
|  | 39541170 | Ճոպան  Канат | գ.մ | 50 | 700 | 100% | 100% | 35000 |
|  | 31211340 | Փոխարկիչ խաչաձև Переключатель крестовой | հատ | 2 | 62000 | 100% | 100% | 124000 |
|  | 44511240 | Աքցանաձև սեղմիչ  Струбцина клещеобразная | հատ | 2 | 3200 | 100% | 100% | 6400 |
|  | 44511220 | Մալուխի անցկացման գործիք  Инструмент для прокладки кабеля | հատ | 1 | 14000 | 100% | 100% | 14000 |

**Ծանոթություն.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:

**Примечание.**

- Необходимые для закупки финансовые средства предусмотрены соответствующими наименованиями опубликованного измененного и дополненного плана закупок ЗАО "ААЭК".

- Оплата будет осуществляться в драмах РА безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-приема в течение 5 рабочих дней.

- Суммы, подлежащие выплате, представляются в возрастающем порядке и в процентах, а при заключении договора вместо процентов необходимо указать конкретную сумму.