**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չբ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | լրիվ անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը |
| 1 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված Daewo Damas մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 77(412kg) 155/65 R12 C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 20 |
| 2 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված Daewօo Matiz մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 77(412kg 155/65 R13  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 8 |
| 3 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված Kia2700 4×4 մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը R(170կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ) 205 R 14 C կամ 195 R 14 C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 8 |
| 4 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված MITSUBISHI L-200 մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը R(170կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ) 225/75 R 16 C կամ Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 12 |
| 5 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված GAZEL մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության Արագության ինդեքսը R(170կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 104(900կգ) 185/75 R 16 C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 6 |
| 6 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկինախատեսված Lada Largus,  Renault Logan,  Renault Dokker մակնիշի ավտոմեքենաների համար  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 92(630) 195/65/R15 185/65/R15  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 136 |
| 7 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի, MERCEDES-BENZ SPRINTER 516CDI մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (140կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 121(1450կգ) 215/85/R16C կամ 215/75R16C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 36 |
| 8 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված UAZ 236022-132-01 մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թթ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս (140կմ/ժ)  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 121(1450կգ) 225/75/R16C  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 36 |
| 9 | 34351200 | Անվադող | Անվադող ամառային, առանց օդախցիկի նախատեսված Renault Duster մակնիշի ավտոմեքենայի համար  2022-2023թ արտադրության  Արագության ինդեքսը ոչ պակաս T 190 /կմ/ժ/  Ծանրաբեռնվածության ինդեքսը ոչ պակաս 110(1060kg) 215/65R16  Պայմանական ցուցանիշները սահմանված են ՀՀ կառավարության 11.11.2004թ. N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»: Տեղադրումը և անվահեծերի կարգաբերումը՝ մատակարարի միջոցով: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Մատակարարումն իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: | հատ | 52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ** | |
| **Գնման ընթացակարգ** | Էլեկտրոնային աճուրդ, 40-րդ հոդված, 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետ |
| **Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստման փաստաթուղթ** | Առկա է |
| **Մատուցման վայր** | Ծառայությունը մատուցողի նշված հասցե |
| **Կանխավճարի պայման** | Առկա չէ |
| **Երաշխիքային ժամկետ** | Համակարգված տեխ.բնութագիրը |
| **Մատուցման ժամկետ** | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսելուց հետո, կնքված համաձայնագրի հիման վրա |
| **Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ** | Ծառայությունը մատակարարման օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

**\*\*Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:**

**\*\*\*Կատարողի պատասխանատվությունը /կիրառել նաև ռուսերեն տարբերակում/՝**

**\*\*\*\*\*Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 օրացույցային օր:**

**\*\*\*\*\*\*Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:**

**\*\*\*\*\*\*\*Կատարողը պարտավոր է պահպանել «ՀայՓոստ»** **ՓԲԸ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:**

**\*\*\*\*\*\*\*\*Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 16-00:**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Գրիգորյան հեռ. 095006060, email [Armen.Grigoryan@haypost.am](mailto:Armen.Grigoryan@haypost.am):**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

***РА драм***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | *полное название* | техническая характеристика | единица измерения | *цена единицы* |
| 1 | 34351200 | шина | Летняя шина для Daewo Damas без камеры.  производство 2022-2023 гг.  Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 77(412кг) 155/65 R12 C  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно «Положению о пневматических шинах», утвержденному Постановлением, вся продукция должна быть неиспользованной. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения продукции. | шт. | 20 |
| 2 | 34351200 | шина | Летняя бескамерная шина для Daewoo Matiz.  производство 2022-2023 гг.  Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 77 (412кг 155/65 R13  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 8 |
| 3 | 34351200 | шина | Летняя бескамерная шина для Киа2700 4х4.  Индекс скорости выпуска R 2022-2023 годов (170 км/ч)  Индекс нагрузки не менее 104 (900 кг) 205 R 14 C или 195 R 14 C  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 8 |
| 4 | 34351200 | шина | Летняя бескамерная шина для автомобиля MITSUBISHI L-200.  Индекс скорости выпуска R 2022-2023 годов (170 км/ч)  Индекс нагрузки не менее 104 (900 кг) 225/75 R 16 C или Условные показатели определяются постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004 года. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 12 |
| 5 | 34351200 | шина | Шина на летнюю бескамерную ГАЗЕЛЬ  Индекс скорости выпуска R 2022-2023 годов (170 км/ч)  Индекс нагрузки не менее 104 (900 кг) 185/75 R 16 C  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 6 |
| 6 | 34351200 | шина | Лада Ларгус создана для лета, бескамерная,  Рено Логан,  Для автомобилей Рено Доккер.  производство 2022-2023 гг.  Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 92(630) 195/65/R15 185/65/R15  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 136 |
| 7 | 34351200 | шина | Летняя бескамерная шина для автомобиля MERCEDES-BENZ SPRINTER 516CDI  производство 2022-2023 гг.  Индекс скорости не менее (140км/ч)  Индекс нагрузки не менее 121(1450кг) 215/85/R16C или 215/75R16C  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 36 |
| 8 | 34351200 | шина | Летняя бескамерная шина для УАЗ 236022-132-01.  производство 2022-2023 гг.  Индекс скорости не менее (140км/ч)  Индекс нагрузки не менее 121 (1450кг) 225/75/R16C  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 36 |
| 9 | 34351200 | шина | Летняя бескамерная шина для Рено Дастер.  производство 2022-2023 гг.  Индекс скорости не менее Т 190 /км/ч/  Индекс нагрузки не менее 110(1060кг) 215/65R16  Условные показатели определены постановлением Правительства Республики Армения от 11.11.2004. Согласно Правилам N 1558 установка и регулировка шин должны быть неиспользованными. Гарантийный срок составляет 365 календарных дней со дня получения товара. | шт. | 52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНЫЕ УСЛОВИЯ** | |
| **Процедура закупки** | Электронный аукцион, статья 40, пункт 6 статьи 15 |
| **Сертификат или сертификат качества** | в наличии |
| **Адрес выполнение работы** | Указанный адрес поставщика услуг |
| **Предоплата** | Нет в наличии |
| **Гарантийный срок** | Согласованное техническое задание |
| **Срок снабжения** | После выделения средств на основании подписанного договора |
| **Срокы сдачи и приемки работы** | В течение 5 рабочих дней со дня доставки Обслуживание |

**Гарантийный срок на продукцию устанавливается в течение 1 .**

**\* В соответствии с 8-м подпунктом 23-го пункта решения N 526-Ն правительства РА, квалифицировать процедуру закупки как товары по удельному весу.**

**\*\* Право на участие и критерии квалификации: в соответствии с действующим законодательством.**

**\*\*\*Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 календарных дней;**

**\*\*\*\*Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;**

**\*\*\*\*\*Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на** [**HayPost**](https://www.haypost.am/ru/usa) **;**

**\*\*\*\*\*\*Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 16-00 часов;**

**\*\*\*\*\*\*\*Պայմանագրի կառավարիչ Ա.Գրիգորյան հեռ. 095006060, email** [**Armen.Grigoryan@haypost.am**](mailto:Armen.Grigoryan@haypost.am):