**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի  товар | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ)  Цена единицы | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена | Մատակարարման  Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 14211100 | Ավազ  Песок | Շինարարական գետի (գույնը կապույտ)  Строительный, речной (цвет синий) | մ³ | 90 | 9000 | 810000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 90 | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացում**  **В течение 60 дней с момента заключения договора** |
| 2 | 44119100 | Եզրահատված տախտակ Доски обрезные | Հաստ.՝ 5 սմ, երկար.՝ 6 մ, լայն. 18÷20 սմ, սոճի I կամ II տեսակի, խոնավությունը մինչև 12% Толщ. 5 см, длина 6 м, ширина 18÷20 см, сосна I или II сорта, влажность до 12% | մ³ | 2 | 150000 | 300000 | 2 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
4. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, неиспользованными.

2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

4. Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС;

5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов

6. Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման  (CPV) | Ապրանքի անվանումը  Наименование товара | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\*  Выплаты планируется произвести в 2025 году.  по месяцам в том числе\* | | |
| II | III | Գումար  (ՀՀ դրամ)  Цена  (драм) |
|  | 31711110 | Ռեզիստոր  Резистор | Հատ  шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Ռեզիստոր  Резистор | Հատ  шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Փոփոխական մալուխային ռեզիստոր  Резистор переменный проволочный | Հատ  шт | 4 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711150 | Փոփոխական դիմադրություն Переменное сопротивление | Հատ  Шт | 6 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711150 | Փոփոխական դիմադրություն  Переменное сопротивление | Հատ  Шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711150 | Փոփոխական դիմադրություն  Переменное сопротивление | Հատ  Шт | 5 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711900 | Ստաբիլիտրոն  Стабилитрон | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711610 | Դիոդ  Диод | Հատ  Шт | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | 30237200 | Բարձիկ Подушечка | Հատ  Шт | 5 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711710 | Տրանզիստոր  Транзистор | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Միկրոսխեմա  Микросхема | Հատ  Шт | 10 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Միկրոսխեմա  Микросхема | Հատ  Шт | 15 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 100 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 30 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 30 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Խտարար էլեկտրոլիտային  Конденсатор электролитический | Հատ  Шт | 30 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Ածուխ Уголь | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |
|  | 31711110 | Ածուխ Уголь | Հատ  Шт | 20 | 100% | 100% | 100% |

**Ծանոթություն.**

- Գնման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ –ի հրապարակված փոփոխված և լրացված գնման պլանի համապատասխան անվանատողերով։

- Վճարումը կիրականացվի ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

-Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:

**Примечание.**

- Необходимые для закупки финансовые средства предусмотрены соответствующими наименованиями опубликованного измененного и дополненного плана закупок ЗАО "ААЭК".

- Оплата будет осуществляться в драмах РА безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-приема в течение 30 рабочих дней.

- Суммы, подлежащие выплате, представляются в возрастающем порядке и в процентах, а при заключении договора вместо процентов необходимо указать конкретную сумму.