***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ***

1

Էջերի քանակը` 144, Չափսը՝ 170մմ\*235մմ, Շապիկը՝ կավճապատ 300գր., անփայլ լամինացիա, տպագր. 4+0, Միջուկ՝ տպագր. 1+1, թուղթը 80գր., Օֆսեթ, սպիտակությունը 171%, CIE, համակարգով սպիտակ կազմման եղանակը՝ թելակար, ջերմասոսինձ: Տպագրությունը օֆսեթ (ֆորմաների պատրաստումը՝ CTP), բարձր որակի (կետայնությամբ): Տպագրության որակի համար տրամադրվում է համանման նմուշ: Տպաքանակ՝ 100 օրինակ:

2

Էջերի քանակը` 214, Չափսը՝ 170մմ\*235մմ, Շապիկը՝ կավճապատ 300գր., անփայլ լամինացիա, տպագր. 4+0, Միջուկ՝ տպագր. 1+1, թուղթը 80գր., Օֆսեթ, սպիտակությունը 171%, CIE, համակարգով սպիտակ կազմման եղանակը՝ թելակար, ջերմասոսինձ: Տպագրությունը օֆսեթ (ֆորմաների պատրաստումը՝ CTP), բարձր որակի (կետայնությամբ): Տպագրության որակի համար տրամադրվում է համանման նմուշ: Տպաքանակ՝ 100 օրինակ:

3

Էջերի քանակը` 333, Չափսը՝ 170մմ\*235մմ, Շապիկը՝ կավճապատ 300գր., անփայլ լամինացիա, տպագր. 4+0, Միջուկ՝ տպագր. 1+1, թուղթը 80գր., Օֆսեթ, սպիտակությունը 171%, CIE, համակարգով սպիտակ կազմման եղանակը՝ թելակար, ջերմասոսինձ: Տպագրությունը օֆսեթ (ֆորմաների պատրաստումը՝ CTP), բարձր որակի (կետայնությամբ): Տպագրության որակի համար տրամադրվում է համանման նմուշ: Տպաքանակ՝ 100 օրինակ:

4

Էջերի քանակը` 297, չափսը՝ 170մմ\*235մմ, շապիկը՝ կավճապատ 300գր., անփայլ լամինացիա, տպագր. 4+0, միջուկ՝ տպագր. 1+1, թուղթը 80գր., օֆսեթ, սպիտակությունը 171%, CIE, համակարգով սպիտակ կազմման եղանակը՝ թելակար, ջերմասոսինձ։ Տպագրությունը` օֆսեթ (ֆորմաների պատրաստումը՝ CTP), բարձր որակի (կետայնությամբ): Տպագրության որակի համար տրամադրվում է համանման նմուշ։ Տպաքանակ՝ 100 օրինակ: