**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 31521610 | Տանովի լուսատու ստորջրյա Светильник переносной подводный | Լարումը` 220Վ, 1500÷2000 Վտ, ցոկոլ E40 լամպով, պաշտպանիչ ցանցով, մալուխի երկարութ.` 20÷25 մ: Напряжение- 220 В, 1500÷2000 Вт, с лампой цоколю E40, с защитной сеткой, длина кабеля- 20÷25м | հատ | 3 | 96000 | 288000 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 90 календарных дней после заключения договора |
| 2 | 31521280 | Լամպ Лампа | Շիկացման, գնդաձև, թափանցիկ ապակիով, 25Վտ 12Վ, ցոկոլը՝ E27: Накаливания, шарообразный, с прозрачным стеклом, 25Вт, 12В, цоколь- E27. | հատ | 100 | 360 | 36000 |
| 3 | 31681700 | Տուփ  коробка | Բաշխիչ, մետաղ (կլոր) Ф - 150 մմ, խորությունը 80÷ 100 մմ 4 ելքերով ¾”:  Распределительный металический (круглый) Ф - 150мм, глубина 80÷100мм с 4 выходами ¾ ”. | հատ | 200 | 980 | 196000 |
| 4 | 31512350 | Փայլատակող լիցքաթափմամբ ազդանշանային լամպ  Лампа сигнальная-тлеющего разряда | Տիպը՝ ՏԼԶ-3-2; Ցոկոլի տիպը՝ b15s; Փայլատակման գույնը՝ կանաչ; Բալոնի տրամագիծը՝ 15,6մմ; Երկարությունը՝ 41,5մմ; 220Վ (AC/DC), 3մԱ; Հաճախականությունը՝ 50÷10000 Հց;  Тип:ТЛЗ-3-2; Тип цоколя: b15s; Цвет свечения: зеленый; Диаметр баллона 15,6мм, Длина: 41,5мм, 220В (AC/DC), 3мА.Частота (50÷10000)Гц. | հատ | 20 | 600 | 12000 |
| 5 | 31521570 | Առկայծումային փարոսիկ  Проблесковый маячок | Լուսադիոդային 15-20 Վտ, 24Վ, նարնջագույն  Светодиодный 15-20 Вт 24В, оранжевый | հատ | 2 | 48000 | 96000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Արտադրման տարեթիվը սկսած 2023թ.,

Товары должны быть новыми, неиспользованными, должны иметь сертификат качества или паспорт, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Год изготовления товаров должен быть с 2023 года.

1. 4-րդ չափաբաժնի համար կամ համարժեքը տերմինը չի կիրառվել հիմք ընդունելով ՌԱԲ 3664 առ 04.09.2024թ. զեկուցագրերը:

В лоте 4 «или аналог» термин не использовался на основании письмо от 04.09.2024г ОРБ

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.

1. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

Допустимый срок нарушения-10 календарных дней

1. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօյբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобъектового и пропускного режимов действующих на ААЭК

1. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов

1. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

Представитель ответственного отдела В. Манукян.Тел. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ.`  ըստ ամիսների, այդ թվում\* | | | |
| II | III | IV | Գումար  (ՀՀ դրամ) |
| 1 | 31521610 | Տանովի լուսատու ստորջրյա Светильник переносной подводный | հատ | 3 | 72000 | 100% | 100% | 100% | 288000 |
| 2 | 31521280 | Լամպ Лампа | հատ | 100 | 300 | 100% | 100% | 100% | 36000 |
| 3 | 31681700 | Տուփ  коробка | հատ | 200 | 800 | 100% | 100% | 100% | 196000 |
| 4 | 31512350 | Փայլատակող լիցքաթափմամբ ազդանշանային լամպ  Лампа сигнальная-тлеющего разряда | հատ | 20 | 500 | 100% | 100% | 100% | 12000 |
| 5 | 31521570 | Առկայծումային փարոսիկ  Проблесковый маячок | հատ | 2 | 21000 | 100% | 100% | 100% | 96000 |

**Ծանոթություն.**

*\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:*

*\*\*Վճարումը կիրականացվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:*

*\*\*\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով և տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն անհրաժեշտ է նշել կոնկրետ գումարի չափ:*

*\*В приглашении суммы отмечаются в процентах, а при заключении договора вместо процента отмечается размер конкретной суммы.*

*\*\* Суммы к оплате представлены в порядке возрастания.*

*\*\*\*Оплата будет сделано на основании протокола сдачи-приемки фактически поставленных товаров.*