|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի** | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորի գինը  (հազ. դրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (հազ. դրամ) | **մատակարարման** | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 42131480 | Կոթ  Шток | 845-65-0 տեսակի վենտիլի համար  Ду 65, Ру 9,8 ՄՊա, կոթի երկարությունը՝ 300մմ  Для вентиля типа 845-65-0  Ду 65, Ру 9,8 МПа, длина штока- 300мм. | Հատ  Штук | 285,0 | 30 | 8 550 000 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 30 | Պայմանագրի կնքման օրվանից 150 օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 150 календарных дней с даты заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը` պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան արտադրատեսակների պատրաստման հավաստագիր, որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` օգտագործված նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Անվտանգության դասը 4՝ ըստ НП-001-97:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2024г., даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки․ Товары должны иметь сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Класс безопасности 4՝ по НП-001-97.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | CPV | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը (հազ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել  ըստ ամիսների, այդ թվում 2025թ | | | |
| I | II | III | Գումար  (հազ.դրամ) |
| 1 | 42131480 | Կոթ | Հատ | 30 | 285,0 | 100% | 100% | 100% | 8 550 000 |