|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 30211280/503 | համակարգիչ ամբողջը մեկում | Սեղանի համակարգիչ՝ ամբողջը մեկում, մոնոբլոկ: Մայրական սալիկի միկրոսխեմաների հավաքածուն պետք է ունենա հետևյալ ֆունկցիաները՝ 2 հատ օպերատիվ հիշողության յուրաքանչյուր կանալի համար, 4 հատ դիսփլեյների աջակցության, DMI 4 աջակցություն, PCI Express 3.0 և 4.0 աջակցություն, : Էկրան՝ Display - Full HD IPS (1920 x 1080), անկյունագիծը` առնվազն 23,8", anti-glare: Կենտրոնական Պրոցեսսոր՝ Միջուկների ընդհանուր քանակը՝ առնվազն 14, Հոսքերի ընդհանուր քանակը՝ առնվազն 20, Քեշ հիշողության ծավալը՝ առնվազն 24MB, տակտային հաճախականության նվազագույն շեմը՝ 1.2 GHz մինչև 4.8GHz արագացման հնարավորությամբ, ներկառուցված գրաֆիկական միջուկով, Intel vPro տեխնոլոգիայի աջակցությամբ, օպերատիվ հիշողության ծավալի առավելագույն աջակցությունը՝ 192GB: Օպերատիվ Հիշողություն՝ RAM – 1 x 16GB DDR5 4800GHz 2 օպերատիվ հիշողության սլոտի առկայություն, մինչև 64 GB DDR5-4800 SODIMM ավելացնելու հնարավորությամբ: Կոշտ սկավառակ՝ Համակարգիչը համալրված պետք է լինի ներկառուցված 1TB M.2 PCIe NVMe SSD կրիչով: Ներկառուցված օպտիկական սկավառակակիր՝ DVDRW: Ներկառուցված հիշողության քարտ կարդացող սարքի առկայություն: Ստեղնաշար՝ USB slim keyboard, Մկնիկ՝ USB mouse: WEB տեսախցիկ՝ շարժական, 5MP խտությամբ, ներկառուցած bi-directional թվային միկրոֆոններով: Մուտքի/Ելքի միացման պորտերի նկատմամբ պահանջները՝ Կողային հատվածում: 1 հատ SuperSpeed USB Type-C® պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ; 1 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); Հետևի հատվածում: Առնվազն 1 հատ RJ-45 պորտ; առնվազն 1 հատ HDMI 1.4; 2 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 5 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ), առնվազն 2 հատ SuperSpeed USB Type-A պորտ 10 Gbit/sec տվյալների փոխանցման արագությամբ (լիցքավորման ունակությամբ); առնվազն 1 հատ DisplayPort™ 1.4a, 1 հատ SD 3 հիշողության քարտ կարդացող սարք, 1 հատ M.2 2280 բնիկ WLAN և Bluetooth®️կոմբինացված սարքի համար, առնվազն 2 հատ M.2 2280 կրիչների համար: Աուդիո համակարգը՝ ներկառուցված Audio codec - Realtek ALC3252 կամ համարժեքը, ներկառուցված բարձրախոսներով և ականջակալների ու միկրոֆոնի համար նախատեսված կոմբինացված միակցիչով: Ցանցային միացումներ՝ LAN: ներկառուցված ցանցային քարտ Intel® I219LM GbE; WLAN: անլար ցանցի ներկառուցված կոմբինացված մոդուլ Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) կամ համարժեք և Bluetooth® 5.3: Հոսանքի սնուցումը՝ Power supply - 120W external power adapter, նվազագույնը՝ 89% արդյունավետությամբ: Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: 2 Երկու արտոնագրված սերվիս-կենտրոնների առկայություն ՀՀ տարածքում, որոնց տվյալները պետք է ներկայացված լինեն արտադրողի պաշտոնական Վեբ կայքում: Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում՝ մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման փուլում, մրցութային փաստաթղթերի հետ միաժամանակ: | հատ |  |  | 200 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 200 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |