**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի/** товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Ед. Измер | Միավորի գինը  (հազ. դրամ)  Цена единицы  (тысяча драмов РА) | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Գումար  (հազ. դրամ) Цена  (тысяча драмов РА) | **Մատակարարման/поставки** | |
| Հասցեն адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 31221600 | Էլեկտրական շարժիչ ասինխրոն եռաֆազ  Электродвигатель асинхронный трехфазный | А355LK-4 կամ համարժեքը ДАВ-200-4УЗ  Նոմինալ հզորությունը՝ P2=200կՎտ, Նոմինալ լարումը՝ U=6000Վ,  Ցանցի հաճախությունը՝ f=50Հց,  սինխրոն պտտման հաճախությունը՝ nс=1500պտ/րոպ,  Անվտանգության դասը – 4 ըստ НП-001-97-ի, սեյսմակայունության կարգը – II ըստ НП-031-01-ի.  А355LK-4 или аналог ДАВ-200-4УЗ  номинальная мощность P2=200кВт,  номинальное напряжение U=6000В,  частота сети f=50Гц,  синхронная частота вращения nс=1500об/мин,  Класс безопасности – 4 по НП-001-97, категория сейсмостойкости – II по НП-031-01. | Հատ  Штук | 17760,0 | 3 | 53280,0 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Պայմանագրի կնքման օրվանից 180 օրացուցային օրվա ընթացում  В течение 180 календарных дней с даты заключения договора |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օրացուցային օր։
5. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ըստ НП-001-97-ի անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ առանց մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
6. Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Гарантийный срок не менее 365 календарных дней.
5. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары с классом безопасности 4 по НП-001-91 должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, согласно их классу безопасности-4, без привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-4, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.
6. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара.