ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
|  | 44118300 | Թիթեղ Лист | Այլումինե, ԳՕՍՏ 13726-78 կամ համարժեքը, փաթեթային АД1, հաստ. 0.6 (+/-50) մմ, լայն. 1.4 ÷ 1.59մ (+/-50մմ) Альюминевая, ГОСТ 13726-78 или аналог, рулонный АД1, толщ. 0.6 (+/-50) мм, ширина 1.4÷1.59 м (+/-50мм) | մ2 | 1120 | 3400 | 3808000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | 1120 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 (վաթսուն) օրացույցային օրվա ընթացում |
|  | 44531194 | Պողպատե գոտի (շերտ)  Полоса стальная | 4х30 ԳՕՍՏ 103-76  Պողպատ C245 ԳՕՍՏ 27772-2015 կամ համարժեքը  երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր  4х30 ГОСТ 103-76 C245 ГОСТ 27772-2015 или аналог, длина не менее 6 метр | կգ | 28,2 | 700 | 19740 | 28,2 |
|  | 44311160 | Մետաղալար Проволока | Պողպատե ø1÷1,5մմ, գործելու, կապելու համար,փափուկ:  Стальная ø1÷1,5мм, обвязочная, мягкая. | կգ | 10 | 700 | 7000 | 10 |
|  | 44311151 | Խարսխային գամասեղ Aнкерная шпилька | Շինարարական ամրացում, դեղին հեղյուսով, չափսը` M8x70  Строительный крепеж, желтым болтом, размер M8x70 | հատ | 10 | 250 | 2500 | 10 |
|  | 44192630 | Հեղույս  Болт | M16-6gх100.58(S24) ԳՕՍՏ 7798-70 կամ համարժեքը  M16-6gх100.58(S24) ГОСТ 7798-70 или аналог, | հատ | 200 | 300 | 60000 | 200 |
|  | 44311151 | Խարսխային հեղույս  Aнкерный болт | Դեղին ցինկ, չափսը` 12х150մմ  Желтый цинк, размер 12х150мм | հատ | 20 | 300 | 6000 | 20 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø 159x5 ԳՕՍՏ 8732-78 կամ համարժեքը, պողպատ 3 ԳՕՍՏ 380 կամ համարժեքը,  երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:  Ø 159x5 ГОСТ 8732-78 или аналог, Ст3 ГОСТ 380 или аналог, длина не менее 6 метр. | մ | 60 | 12000 | 720000 | 60 |
|  | 44163140 | Խողովակ  Труба | Ø 26.6x3 ԳՕՍՏ 8734-78 կամ համարժեքը  , պողպատ 3 ԳՕՍՏ 1050 կամ համարժեքը ,  երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր:  Ø 26.6x3 ГОСТ 8734-78 или аналог, Ст3 ГОСТ 1050 или аналог, длина не менее 6 метр. | մ | 18 | 1200 | 21600 | 18 |
|  | 44163200 | Արտուղում(Արմունկ)  Отвод | 90° 42,3x3, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը Պողպատ 20  90° 42,3x3, ГОСТ 17375-2001 или аналог Ст20 | հատ | 5 | 700 | 3500 | 5 |
|  | 44163200 | Արտուղում(Արմունկ)  Отвод | 90° 48x3, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը Պողպատ 20  90° 48x3, ГОСТ 17375-2001 или аналог Ст20 | հատ | 10 | 800 | 8000 | 10 |
|  | 44163200 | Արտուղում(Արմունկ)  Отвод | 90° 57x3,5, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը Պողպատ 20  90° 57x3,5, ГОСТ 17375-2001 или аналог Ст20 | հատ | 10 | 1300 | 13000 | 10 |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված վիճակում, 1-չ/բ ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր,1 չ/բ ապրանքի նմուշը հանաձայնացնել պատվիրատուհի հետ,պատվիրատուն կարող է նմուշի օրինակ տրամադրել;
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
4. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:
5. Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:
6. Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան հեռ. 010280035, email [mkrtich.karapetyan@anpp.am](mailto:mkrtich.karapetyan@anpp.am):