* **Հայտի ապահովումը բանկային երաշխիքի տեսքով ներկայացնելու դեպքում Հրավերի հավելված 2-ում /հայտի ապահովում/ որպես Բենեֆիցիարի հաշվեհամար անհրաժեշտ է նշել «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի 1510032335590400 հաշվեհամարը:**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Չափաբաժին-1: “Թվով երկու (2) Մինիամբարձիչ՝ ավլող սարք համալրված բունկերով, ջրի տարայով և կողային հավելյալ խոզանակով**

|  |  |
| --- | --- |
| **Տեխնիկական մասնագրեր (ՏՄ)** | **Պահանջվող ՏՄ** |
| Արդադրման տարեթիվը | 2024-2025 |
| Շարժիչի հզորության, ձ․ու․ | 90-100 |
| Մասսա, կգ | 3500-4000 |
| Ստանդարտ շերեփի ծավալը, խ/մ | 0,5-0,6 |
| Առջևի շերեփի բեռնատարողությունը , կգ | 1100-1300 |
| Բարձման առավելագույն բարձրությունը՝ մմ | 3200-3500 |
| Լուսածերպ, մմ | 200-250 |
| Հիդրավլիկ համակարգի յուղի հոսք, լ/րոպե | 80-100 |
| Վառելիքի տեսակը | Դիզելային |
| Խցիկը | Փակ տաքացվող |
| Երաշխիքային սպասարկում,  Տարի / մոտոժամ | 3/3000 |
| Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումներև և հանգույցները | Շարժիչ |
| Շարժիչի մեկնարկիչ |
| Կամրջակներ |
| Փոխանցման տուփ |
| Էլեկտրագեներատոր (դինամո) |
| Ղեկի հիդրավլիկ համակարգ |
| Շերեփի և հրիչի հիդրավլիկ համակարգ (բացառությամբ հիդրավլիկ համակարգի ռետինե ճկուն խողովակների) |
| Ցուցիչների և կառավարման վահանակ |
| Հովացման համակարգի պոմպ |
| **Ավլող սարք համալրված բունկերով, ջրի տարայով և կողային հավելյալ խոզանակով** | |
| Խոզանակի լայնություն, մմ | 1500-1800 |
| Հավելյալ խոզանակի տրամագիծ, մմ | 500-600 |
| Աղբի տարաի ծավալ, խ/մ | 0,4-0,5 |
| Ջրի բակի ծավալ, լ | 150-200 |
| Քաշը, կգ | 400-500 |
| Երաշխիք, Տարի | 1 |

|  |
| --- |
| **ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ** |
| Արտադրողի ստանդարտ ավտոպահեստամասեր և գորխիքներ, պահոստային անվադող, կրակմարիչ և արտադրողի կողմից երաշխավորված ցանկացած գործիքակազմ |
| **ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ** |
| Մրցույթի մասնակիցը պետք է իրականացնի տեխնիկական սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ծառայությունների մանրամասն նկարագրությունը, ներառյալ այդ սպասարկման համար անհրաժեշտ պահեստամասերը: |
| **ավտոպահեստամասեր եվ վաճառքից հետո սպասարկում** |
| Մրցույթի մասնակիցը երաշխավորում է մատակարարի տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և պահեստամասերի պահեստավորման պարտավորությունները երաշխիքային ժամանակահատվածում և ներկայացնում է ցուցակ, որը պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով` սկսած Գնորդի կողմից մեքենան շահագործելու պահից։  Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի զորու է վերը նշված ծառայություները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի։ |
| **ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ** |
| Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով։ Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա։ |
| **ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ** |
| Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում։ |
| **ԳՈՒՅՆԸ** |
| Արտադրողի ստանդարտ գույնը |

\****Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ.  հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 823 որոշմամբ հաստատված «Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 010/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին։ Նշված պահանջներին համապասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով։***