|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/14 | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | Տեխնիկական բնութագիր, տեղաձևը, դեղաչափը | չափի միավորը | Միավորի գինը | Ընդամենը ծախսերը (դրամ) | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33121320 | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք | Բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական համասարք CQ-215` համալրված օդի/ջրի մղիչով, թքարտածծիչով, փոշեկուլով, բժշկի աթոռով: Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: | հատ |  |  | 1 |
| 2 | 33121320 | Ատամանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք | Ատամանստվածքների հեռացման համար նախատեսված սարք (Սկելեր) Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: | hատ |  |  | 1 |
| 3 | 33111160 | Ստոմատոլոգիական շարժական ռենտգեն | Խողովակի լարումը՝ 60-70 ԿՎ, հզորությունը՝ 50-60ՎԱ Հեռավորությունը պատյանից մինչև կոն՝ 130 -200 մմ խողովակի ֆոկուս՝ 0.3 ±2մմ \* 0.3 ±2մմ, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 5ºC~40ºC Քաշը՝ 2-3 կգ Հավաստագրերը՝ ISO-13485, CE, հավաստագրերի առկայություն: | հատ |  |  | 1 |

|  |
| --- |
| *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  \*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդից պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1*** |
| **Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված**: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |
| ***Ծանոթություն 2*** |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը:  ***Ծանոթություն 3***  1,2,3 չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օրը: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել մատակարարված ապրանքի թերություններ, ապա Վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ 25/14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| номер предусмотренного приглашением лота | | | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | |
| 1 | | | 33121320 | Многофункциональное стоматологическое устройство | Многофункциональная стоматологическая установка CQ-215, оснащенная насосом для воздуха/воды, слюноотсосом, пылесосом и креслом врача. Сертификации: ISO-13485, CE | штук |  |  | 1 | |
| 2 | | | 33121320 | Устройство для удаления зубных отложений | Скалер (устройство для удаления зубных отложений) Сертификации: ISO-13485, CE. | штук |  |  | 1 | |
| 3 | | | 33111160 | Дентальный мобильный рентген | Напряжение трубки: 60-70 кВ, мощность: 50-60 ВА  Расстояние от корпуса до конуса: 130-200 мм, фокусировка трубки: 0.3 ±2мм \* 0.3 ±2 мм, температура окружающей среды: 5ºC~40ºC  Вес: 2-3 кг.  Сертификации: ISO-13485, CE. | штук |  |  | 1 | |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** | | | | | | | | |
| **Товар должен быть новым, неиспользованным**, на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». | | | | | | | | | |
| ***Познание 2*** | | | | | | | | | |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность».  ***Познание 3*** | | | | | | | | | |
| ***Для 1,2,3 лот гарантийный срок устанавливается в размере 730 календарных дней со дня, следующего за днем ​​приемки товара Покупателем. В случае обнаружения недостатков поставленного товара в течение гарантийного срока Продавец обязан устранить недостатки за свой счет в течение разумный срок, установленный Покупателем.*** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |