**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 32324900/501 | Հեռուստացույց |  | Հեռուստացույց տեսակը LED, անկյունագիծը 32"դույմ, էկրանի կետայնությունը 1366x768, HD READY ,ձայնային հզորություն առնվազն 2\*6 Վտ, **տեսակը ոչ սմարթ**։ Կադրերի հաճախականությունը 50Հց, կոնտրաստի գործակից 3000:1։ Ընդունիչներ՝ DVB-T2, DVB-T, DVB-S2։ Մուտքեր ՝ առնվազն HDMI՝ 2 հատ, օպտիկալ , USB մուտք՝ 1 հատ։ Դիտման անկյուն 178º/178º։ Հոսանք (Վ/Հց) 100-240Վ/50-60Հց։ Պատին ամրացնելու հարմարանքը ներառյալ։ Երաշխիք 2 տարի։  **Ապրանքի չափսերը 73.4x17.1x43.4 սմ առանց տակդիր։**  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 39714200/501 | Օդորակիչ 30 մ/քառ տարածքի |  | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/ջեռուցող, հզորությունը 9000 BTU, որը նախատեսված է 30մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:Սպառվող հզորությունը համապատասխանաբար սառեցում / տաքացում ռեժիմներում առավելագույնը 775վտ/730վՎտ։ Սառցագենտ՝ R32: Օդի շրջանառությունը նվազագույնը 450մ³/ժ:Հոսանքը՝ 220-240Վ, 50-60 Հց: Էներգախնայողության դաս A։Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-7°C։Թևիկների կառավարումը  առկա է։ Գույնը՝ սպիտակ։ Ներսի բլոկի չափսեր՝ 70x25-26x19-20 սմ  Լրացուցիչ պայմաններ՝  Երաշխիքային ժամկետը ` 1տարի:  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 39714200/502 | Օդորակիչ 60 մ/քառ տարածքի |  | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/ջեռուցող, հզորությունը 18000 BTU, որը նախատեսված է 60մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:Սպառվող հզորությունը համապատասխանաբար սառեցում / տաքացում ռեժիմներում առավելագույնը 1554Վտ/1420Վտ։ Սառցագենտ՝ R32: Օդի շրջանառությունը նվազագույնը 800մ³/ժ:Հոսանքը՝ 220-240Վ, 50-60 Հց: Էներգախնայողության դաս A։Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-7°C։Թևիկների կառավարումը  առկա է։ Գույնը՝ սպիտակ։ Ներսի բլոկի չափսեր՝ 91x29-30x20-21 սմ  Լրացուցիչ պայմաններ՝  Երաշխիքային ժամկետը ` 1տարի:  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 39714200/503 | Օդորակիչ 80 մ/քառ տարածքի |  | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ սառեցնող/ջեռուցող, հզորությունը 24000 BTU, որը նախատեսված է 80մ2 տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար:Սպառվող հզորությունը համապատասխանաբար սառեցում / տաքացում ռեժիմներում առավելագույնը 2005վտ/1865վՎտ։ Սառցագենտ՝ R32: Օդի շրջանառությունը նվազագույնը 800մ³/ժ:Հոսանքը՝ 220-240Վ, 50-60 Հց: Էներգախնայողության դաս A։Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-7°C։Թևիկների կառավարումը  առկա է։ Գույնը՝ սպիտակ։ Ներսի բլոկի չափսեր 91x29-30x20-21 սմ  Լրացուցիչ պայմաններ՝  Երաշխիքային ժամկետը ` 1տարի:  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 39711140/501 | Սառնարան |  | Սառնարան, սառեցման համակարգը՝ DEFROST համակարգ,դռների քանակը՝ 1դուռ,սառցարանը վերևից,ընդհանուր տարողությունը, առնվազն՝ 120 լիտր։ Ապրանքի չափերը առնվազն  47 x 45 x 85 սմ էներգախնայողության դասը՝ A, գազի տեսակը R600, հոսանքը 220-240վոլտ/50-60հերց, աղմուկը՝ առնվազն 45dB: Գույնը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետ, առնվազն՝ 24 ամիս : Ապրանքը պետք է լինի, չօգտագործված, մատակարարվի փակ տուփով։  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 30232160/501 | Ջերմային տպիչ |  | Ջերմային տպիչ՝  Տպման մեթոդը՝ ջերմատպում  Տպագրության որակը՝ 300 dpi  Տպման արագությունը 152մմ/վ  Տպման առավելագույն լայնությունը 58մմ ավել  Տպման առավելագույն երկարությունը 40մմ ավել  Տպման ռեսուրսը՝ նվազագույնը 100կմ  Միացման ինտերֆեյսը՝ USB, LAN  Տպիչի ծրագրավորման լեզուն՝ EPL, ZPL  Երաշխիքային ժամկետը ` 2 տարի:  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 32341280/501 | Կանչի կոճակ և մոնիտոր |  | Յուրաքանչյուր հավաքածուն ներառում է 1 մոնիտոր և 10 կանչի կոճակ Հաճախականությունը՝ 433 ՄՀց  • Աշխատանքային հեռավորությունը՝ մինչև 90 մետր (բաց տարածություն)  • Նյութը՝ ABS պլաստիկ  • Լիցքավորում՝ 2 AAA մարտկոց  • Չափսը՝ 90x90x40 մմ  • Քաշը՝ 75 գ  • Համակարգի հեռահարությունը 1000 մետրով ավելացնելու հնարավորություն  • Հզորությունը՝ 12V/23A մարտկոց  • Երկու ստեղնով (զանգել, չեղարկել):  1 տարի երաշխիքային սպասարկում:  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

* **<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:**
* \* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*
* ***Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:***

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

***Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։***

***Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված պահեստը։***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | | | | | | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **[[1]](#footnote-1)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\*** | **техническая характеристика** | **единица измерения** | **цена единицы/драмов РА** | **общая цена/драмов РА** | **общий объем** | **поставки** | | |
| **адрес** | **подлежащее поставке количество товара** | **[[2]](#footnote-2)срок\*\*\*** |
| 1 | 32324900/501 | Телевидение |  | Тип телевизора LED, диагональ 32" дюйма, разрешение экрана 1366x768, HD READY, мощность звука не менее 2\*6 Вт, тип non-smart. Частота кадров 50 Гц, контрастность 3000:1. Приемники: DVB-T2, DVB-T, DVB-S2. Входы: не менее HDMI: 2 шт, оптический, USB-вход: 1 шт. Угол обзора 178º/178º. Питание (В/Гц) 100-240В/50-60Гц. В комплекте комплект для настенного монтажа. Гарантия 2 года.  Размеры изделия без подставки составляют 73,4x17,1x43,4 см.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 2 | 39714200/501 | Кондиционер на 30 м2 площади |  | Настенный кондиционер, сплит-система, режим работы: охлаждение/обогрев, мощность 9000 БТЕ, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади 30 м2. Потребляемая мощность в режимах охлаждение/обогрев составляет максимум 775 Вт/730 Вт соответственно. Хладагент: R32. Циркуляция воздуха минимум 450 м³/ч. Ток: 220-240 В, 50-60 Гц. Класс энергоэффективности A. Рабочая температура +43°C/-7°C. Управление вентилятором  доступно. Цвет: белый. Размеры внутреннего блока: 70x25-26x19-20 см.  Дополнительные условия:  Гарантийный срок: 1 год.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 3 | 39714200/502 | Кондиционер на 60 м2 площади |  | Настенный кондиционер, сплит-система, режим работы: охлаждение/обогрев, мощность 18000 БТЕ, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади 60м2. Потребляемая мощность в режимах охлаждение/обогрев составляет максимум 1554Вт/1420Вт соответственно. Хладагент: R32. Циркуляция воздуха минимум 800 м³/ч. Ток: 220-240 В, 50-60 Гц. Класс энергоэффективности A. Рабочая температура +43°C/-7°C. Управление вентилятором  доступно. Цвет: белый. Размеры внутреннего блока: 91x29-30x20-21 см.  Дополнительные условия:  Гарантийный срок: 1 год.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 4 | 39714200/503 | Кондиционер на 80 м2 площади |  | Настенный кондиционер, сплит-система, режим работы: охлаждение/обогрев, мощность 24000 БТЕ, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади 80м2. Потребляемая мощность в режимах охлаждение/обогрев составляет максимум 2005Вт/1865Вт соответственно. Хладагент: R32. Циркуляция воздуха минимум 800 м³/ч. Ток: 220-240 В, 50-60 Гц. Класс энергоэффективности A. Рабочая температура +43°C/-7°C. Управление вентилятором  доступно. Цвет: белый. Размеры внутреннего блока 91x29-30x20-21 см.  Дополнительные условия:  Гарантийный срок: 1 год.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 5 | 39711140/501 | Холодильник |  | Холодильник, система охлаждения: система DEFROST, количество дверей: 1 дверь, морозильная камера сверху, общая вместимость не менее 120 литров. Размеры изделия не менее  47 x 45 x 85 см, класс энергоэффективности: A, тип газа: R600, ток: 220-240 вольт/50-60 герц, уровень шума: не менее 45 дБ. Цвет необходимо согласовать с заказчиком. Гарантийный срок не менее 24 месяцев. Товар должен быть неиспользованным, доставленным в запечатанной коробке.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 6 | 30232160/501 | Термопринтер |  | Термопринтер:  Метод печати: термоперенос  Качество печати: 300 точек на дюйм  Скорость печати 152мм/с  Максимальная ширина печати 58 мм и более  Максимальная длина печати составляет 40 мм.  Ресурс печати: минимум 100км  Интерфейс подключения: USB, LAN  Язык программирования принтера: EPL, ZPL  Гарантийный срок: 2 года.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |
| 7 | 32341280/501 | Кнопка вызова и монитор |  | В каждый комплект входит 1 монитор и 10 кнопок вызова Частота: 433 МГц  • Рабочее расстояние: до 90 метров (открытое пространство)  • Материал: АБС-пластик  • Зарядка: 2 батарейки ААА  • Размер: 90x90x40 мм  • Вес: 75 г.  • Возможность увеличения дальности действия системы на 1000 метров  • Питание: аккумулятор 12 В/23 А  • Две клавиши (вызов, отмена).  Гарантийное обслуживание 1 год.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов - в течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, каждый раз после получения заказа от Клиента. |

• Согласно статье 13, части 5 Закона РА «О закупках», если характеристики любого предмета закупки содержат утверждение или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя , то участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно представив в заявке характеристики данного предмета закупки, для которого представляется эквивалент.

• \* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки срок поставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, исчисляемых с даты вступления в силу условия выполнения договора. права и обязанности сторон, предусмотренные договором, за исключением случая, когда выбранный участник согласен поставить продукцию в более короткий срок.

• Крайний срок поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.

• \*\*Если в заявке выбранного участника представлена ​​продукция, выпускаемая более чем одним производителем, а также продукция с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и логотипами, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товара, товарного знака, фирменного наименования, предлагаемых участником, представление информации о наименовании, марке и производителе, то графа «товарный знак, марка и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также представляет Покупатель имеет гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

• Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

• Продукция должна быть неиспользованной.

• Товар должен быть доставлен на склад, указанный заказчиком.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)