**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 31681900 | Գայլիկոնիչ հարվածային  Дрель ударная | Էլեկտրական, 220 Վ, հզորությունը` 1010-1100 Վտ, առավելագույն պարուրակման տրամագիծը (մետաղ)` 16 մմ, առավելագույն պարուրակման տրամագիծը (բետոն)` 20 մմ, կապիչի ամրակումը 1/2, իլի պտտման հաճախությունը` 1 արագություն` 0-1200±100 պտ/ր, 2 արագություն` 0-2900±100 պտ/ր: երաշխիք 1 տարի  Электрическая, 220В, мощноть – 1010-1100 Вт, максимум диаметр сверления (металл) - 16 мм, максимум диаметр сверления (бетон) - 20 мм, крепление патрона - 1/2, габариты, частота вращения шпинделя: 1 скорость: 0-1200±100 об/мин; 2 скорость: 0-2900±100 об/мин. | հատ | 1 | 41000 | 41000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 60 дней с момента заключения договора |
|  | 44511290 | Հարվածային մանեկապտտիչ  Ударный гайковерт | Էլեկտրական, 220 Վ, հզորությունը` 1000÷1200 Վտ, գլխիկի նստեցման չափը` 3/4 դյույմ, ձգման մոմենտը` 1400÷1500 Նմ, պտույտների թիվը` 1500÷1700 պտ/րոպե: երաշխիք 1 տարի  Электрический, 220В, мощность-1000÷1200 Вт, посадочный размер головки – 3/4 дюйм, момент затяжки - 1400÷1500 Нм, число оборотов 1500÷1700 об/мин. | հատ | 1 | 89500 | 89500 | 1 |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: 1-2 կետերի համար պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր, երաշխիք 1 տարի:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по лота 1-2, должны иметь сертификат качества или паспорт. гарантия 1 год.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров.

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней.

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)