**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը  (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման\* | | |
| Հասցեն | Ենթակա  քանակը | Ժամկետը |
|  | 44423200 | Աստիճան | Ալյումինե բացվող աստիճան, կրում է առավելագույնը 150կգ ծանրություն, ընդհանուր բարձրությունը առնվազն՝ 4մ, ծալված վիճակում (2կտոր) բարձրությունը առնվազն՝ 1,8 մ: Ոտնակների քանակը 2\* 7 հատ: Քաշը առնվազն՝ 5կգ: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ, ք․ Սիսիան, Շիրվանզադե 7 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31651400 | Մեկուսիչ ժապավեն | Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, որի աշխատանաքային ջերմաստիճանի դիապազոնը սկսած -200C-ից մինչև +400C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5 կվ. համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150%, 0.15մմ×15մմ×20մ գույնը՝ ըստ պատվիրատւի պահանջի: | հատ |  | 40 |  | ՀՀ  ք.Երևան, Տերյան  74 | 40 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 24911500 | Երկկոմպոնենտ սոսինձ | ՄԴՖ, լամինատ և այլ մակերեսներ սոսնձելու համար: Մետաղական տարայով, նյութը (Աերոզոլ) առնվազն 400մգ, պլաստմասսե տարայով հեղուկ սոսնձի քաշը առնվազն 125գ: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետը առնվազն 10 ամիս: | հատ |  | 8 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 8 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31711160 | Պողպատի եռակցման էլեկտրոդ 3.2մմ | Նախատեսված է փոփոխական հո­սանքով մետաղների եռակցում կա­տարելու համար՝ հանգուցային, անկ­յունային եռակցում բոլոր դիրքերում, այդ թվում՝ ուղղահայաց եռակցում վերևից-ներքև եղանակով: Փաթեթա­վորումը տուփով, էլեկտրոդի տրա­մա­գիծը՝ 3.2մմ, երկարությունը՝ 350մմ: Փաթեթավորումը առնվազն 3,2 կգ-ոց տուփով: | կգ |  | 18 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 18 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 31711160 | Պողպատի եռակցման էլեկտրոդ 4մմ | Նախատեսված է փոփոխական հոսանքով մետաղների եռակցում կատարելու համար՝ հանգուցային, անկյունային եռակցում բոլոր դիրքերում, այդ թվում՝ ուղղահայաց եռակցում վերևից-ներքև եղանակով: Էլեկտրոդի տրամագիծը՝ 4մմ, երկարությունը՝ 350մմ: Փաթեթավորումը առավելագույնը 5կգ-ոց տուփով։ | կգ |  | 23 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 23 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 30192233 | Սիլիկոն | Բարձրորակ մեկ բաղադրիչով թափանցիկ սիլիկոն 280մլ: Հատկությունները- աշխատանքի ընթացքում սիլիկոնը պնդանում է, դառնում է անջրաթափանց, էլաստիկ, դիմացկուն ցանկացած տեսակի ազդեցության, այդ թվում լվացող միջոցների և օրգանիկ լուծիչների հանդեպ: Օգտագործվում է շինարարական աշխատանքներ կատարելիս, (խոհանոցներում և լոգասենյակներում, օդափոխման համակարգերում) մեքենաների և նավաշինության մեջ, ինչպես նաև ապակիների տեղադրման և հերմետիկացման համար, հայելիների և այլ մակերեսների համար: Համապատասխանում է ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Ջերմադիմացկուն է -450 ից մինչև +1250: Գործարանային փաթեթավորմամբ, պիտանելիությունը մատակարարման պահին առնվազն՝ 50 %: | կգ |  | 12.32 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 12.32 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44163280 | Լվացարանի սիֆոն | Կեղտատար խողովակների կրկնակի կորացրած մասը, որ միշտ լիքն է լինում ջրով, որպեսզի ներքևից գարշահոտը չբարձրանա: Պլաստմասսե, նախատեսված մեկտեղանոց լվացարանի համար, զսպանակաձև, ճկուն խողովակով, մետաղական գլխիկով: Փ50(1 1/2), փաթեթի մեջ պետք է լինի ռետինե ներդիր, մետաղական գլխիկ, հեղյուս և մնացած պատկանելիքները: | հատ |  | 12 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 12 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411100 | Ծորակ պլաստմասսե | Պլաստմասսե միաձույլ ծորակ, կես պտույտ գլխիկով, պատին ամրացվող, 1/2 դյույմ, արտաքին պարուրակով, մեկտեղանոց, սառը ջրի համար: | հատ |  | 25 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 25 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411100 | Լվացարանի ծորակ-լվացարանի | Բրոնզե, չժանգոտվող մետաղից, կես պտույտ փականով, կերամիկական լվացարանի վրա ամրացնելու համար կամ պատին ամրացնելու համար, ջրին միացման տեղը՝ 1/2 դյույմ: պարուրակավոր բուքսի ծայրին ռետինե ներդիր: Գործարանային փաթեթավորումով: Քթիկի տեսակը ըստ պատվիրատուի պահանջի | հատ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411100 | Լվացարանի ծորակ-պատի | Բրոնզե, չժանգոտվող մետաղից, կես պտույտ փականով, պատին ամրացնելու համար, ջրին միացման տեղը՝ 1/2 դյույմ, պարուրակավոր բուքսի ծայրին ռետինե ներդիր: Գործարանային փաթեթավորումով: Քթիկի տեսակը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411300 | Կերամիկական լվացարան | Սպիտակ գույնի, ոտիկով, էմալապատ, ջրամանը՝ 6լ, ուղիղ միացումով: Չափսը՝ 68x38x78: | հատ |  | 9 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 9 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411110 | Ջրի ծորակ մեկ փականով | Կիսաշրջանաձև, բացող- փակող մեկ փականով, նիկելապատված, կերամիկական լվացարանի վրա տեղադրելու համար: Գործարանային փաթեթավորումով: | հատ |  | 25 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 25 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411100 | Ջրի ծորակ ցնցուղով | Նիկելապատ, չժանգոտվող մետաղից, տաք և սառը ջրի միացումով: Ցնցուղի ճկուն խողովակը մետաղական զսպանակաձև պատյանով, առնվազն 1.5մ երկարությամբ և պլաստմասսե ցնցուղի գլխիկով: Գործարանային փաթեթավորումով: | հատ |  | 6 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 6 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42131170 | Ջրի փական 1/2 '' | Երկու ծայրը ներքին պարուրակով, 1/2 դյույմ, նյութը՝ արուր /լատուն/: Վերևի պտուտակը՝ կապույտ գլխիկով, պարուրակավոր բուքսի ծայրին ռետինե ներդիր: | հատ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42131170 | Ջրի փական 3/4'' | Երկու ծայրը ներքին պարուրակով, 3/4 դյույմ, նյութը՝ արուր /լատուն/։ Վերևի պտուտակը՝ կապույտ գլխիկով, պարուրակավոր բուքսի ծայրին ռետինե ներդիր: | հատ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42131170 | Ջրի փական 2 '' | Երկու ծայրը ներքին պարուրակով, 2 դյույմ բրոնզե: Վերևի պտուտակը՝ կապույտ գլխիկով, պարուրակավոր բուքսի ծայրին ռետինե ներդիր: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44163280 | Ջրի ճկուն խողովակ 1/2" 60սմ | Մետաղական պատյանով, զսպանակաձև, նախատեսված ջրի ճնշման տակ աշխատելու համար, ½ դյույմ, գլխիկներով, երկկողմանի ներքին պարույրով, 0.6մ երկարությամբ: | հատ |  | 35 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 35 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44163280 | Ցնցուղի ճկուն խողովակ 1/2" 1մ | Մետաղական զսպանակաձև պատյանով ճկուն խողովակ՝ ներսից ռետինե խողովակ, 1մ երկարությամբ, երկու կողմի գլխիկները 1/2 դյույմ, ներքին պարուրակով: | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44163170 | Ոռոգման ռետինե խողովակ ¾'' | Ոռոգման ռետինե խողովակ կանաչապատ տարածքների ոռոգման համար, ներքին տրամագիծը 19 մմ, պատի հաստությունը առնվազն 5մմ, պատրաստման նյութը ռետին: 1''=2,54sm | մետր |  | 50 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 50 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521120 | Դռան ներքին փական 60մմ | Փայտից կամ ՄԴՖ-ից պատրաստված դռների համար, երկկողմանի բռնակով։ Բռնակի մակերեսը հարթ առանց գծանշումների և զարդանախշերի: Դռան մեջ մտնող մեխանիզմի բարձրությունը 154մմ, խորությունը՝ 60մմ, լայնությունը՝ 14մմ: Միջուկը 7սմ, քաշը առնվազն 270 գրամ ոչ ցամ, երկկողմանի բանալիով, բանալիների քանակը՝ ոչ պակաս 5 հատից: | հատ |  | 37 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 37 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44221141 | Մետաղապլաստե դռան փականի բռնակներ | Նախատեսված մետաղապլաստե դռների համար միջուկի տեղով: Բռնակները լինեն զույգով՝ 10 հատ ներսի, 10 հատ դրսի: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521100 | Մետաղապլաստե դռան փական | Մետաղապլաստե դռան փական: Դռան մեջ մտնող մեխանիզմի բարձրությունը 170մմ, խորությունը՝ 50մմ, լայնությունը՝ 13մմ: Ճակատային մասի երկարությունը 240մմ,լայնությունը 16մմ։ Քաշը առնվազն 270 գրամ, մետաղական իրանով, երկկողմանի բռնակի և միջուկի տեղով: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521100 | Մետաղապլաստե պատուհանի բռնակ | Մետաղապլաստե պատուհանի բռնակ, իր ձողով, երկու անցքով՝ պատուհանի փեղկը բացել/փակելու համար: Մետաղական, գույնը՝ սպիտակ: | հատ |  | 5 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521100 | Մետաղապլաստե պատուհանի բռնակ | Մետաղապլաստե պատուհանի բռնակ, իր ձողով, երկու անցքով՝ պատուհանի փեղկը բացել/փակելու համար: Պլաստմասսե, գույնը՝ սպիտակ: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521170 | Կողպեք կախովի /մեծ/ | Մետաղական համաձուլվածք, բարձրությունը՝ 11սմ, լայնությունը՝ 7սմ, առնվազն՝ 3 պահուստային բանալի: | հատ |  | 14 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 14 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44221161 | Պողպատե ծխնիներ | Նյութը՝ պողպատ։ Ամրացումը եռակցման միջոցով, բարձրությունը՝ 150 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 22 մմ, մետաղական դռների համար։ Ծխնիի ամբողջ մակերեսը լինի հղկված, քաշը առնվազն 300 գ: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44221161 | Եվրո դռների ծխնի (պետլի) | Եվրոդռների ծխնի 9 սմ, գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ |  | 40 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 40 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44221111 | Եվրոպատուհանների ծխնի (պետլի) | Ծխնի եվրոպատուհանի համար 75 մմ, գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | հատ |  | 50 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 50 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521120 | Փական մետաղյա դռների | Նյութը՝ պողպատ, դռան բացվող կողմը՝ աջ/ ձախ, պատասխան ձողիկ։ Առնվազն 3 բանալի, առնվազն 3 մատերով, ներքին տեղադրման համար | հատ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521100 | Եվրո դռների փական | Մետաղապլաստե դռան փական երկկողմանի բռնակներով: Դռան մեջ մտնող մեխանիզմի բարձրությունը 170մմ, խորությունը՝ 50մմ, լայնությունը՝ 13մմ: Ճակատային մասի երկարությունը 240մմ,լայնությունը 16մմ։ Միջուկը 7սմ, քաշը առնվազն 270 գրամ ոչ ցամ, երկկողմանի բանալիով, բանալիների քանակը՝ ոչ պակաս 3 հատից: | հատ |  | 5 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521100 | Եվրո դռների փական | Մետաղապլաստե դռան փական երկկողմանի բռնակներով: Դռան մեջ մտնող մեխանիզմի բարձրությունը 170մմ, խորությունը՝ 50մմ, լայնությունը՝ 13մմ: Ճակատային մասի երկարությունը 240մմ,լայնությունը 16մմ։ Միջուկը 7սմ, քաշը առնվազն 270 գրամ ոչ ցամ, երկկողմանի բանալիով, բանալիների քանակը՝ ոչ պակաս 5 հատից: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42131170 | Փական խառնիչի անկյունային | Նյութը լատուն /արույր/, միացման ծայրերը արտաքին պարուրակով ½ դույմ։ Նախատեսված տաք և սառը խմելու ջրի համար։ | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42131480 | Փականի միջուկ 7սմ | Փայտյա դռների համար: Երկու կողմից բանալիով բացվող, բանալիների քանակը՝ ոչ պակաս 5 հատից: Բրոնզե, ոչ ցամ, երկարությունը 7սմ, քաշը առնվազն 270 գրամ Գործարանային (մեկական) փաթեթավորմամբ, տուփով: | հատ |  | 35 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 35 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 42131480 | Փականի միջուկ 9սմ | Փայտյա դռների համար: Երկու կողմից բանալիով բացվող, բանալիների քանակը՝ ոչ պակաս 5 հատից: Բրոնզե, ոչ ցամ, երկարությունը 9սմ, քաշը առնվազն 330 գրամ: Գործարանային (մեկական) փաթեթավորմամբ, տուփով: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44221171 | Դռան մարիչ՝ N-1 | Դռան մարիչ՝ նախատեսված է դռների փակվելու արագության շարժումը մարելու համար, մետաղական իրանով, սլացող կառուցվածքով, արագության կարգավորվման 2 ռեժիմով։ Նախատեսված դռան քաշը 20-40կգ: Գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփով, տուփի վրա պարտադիր նշված լինի թե ինչ քաշի դռան համար է նախատեսված: | հատ |  | 3 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 3 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521230 | Սկոբաներ N3 | Էլեկտրական լարի ամրակ N3, պլաստմասսե, մեխով, նախատեսված է էլ. լարերը պատին ամրացնելու համար, փաթեթավորումը՝ տուփով, տուփի մեջ 100 հատ: | հատ |  | 500 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 500 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44521230 | Սկոբաներ N4 | Էլեկտրական լարի ամրակ N4, պլաստմասսե, մեխով, նախատեսված է էլ. լարերը պատին ամրացնելու համար, փաթեթավորումը՝ տուփով, տուփի մեջ 100 հատ: | հատ |  | 500 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 500 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44111414 | Պատերը սպիտակեցնող ներկ /լատեքս/ | Բաղադրությունը՝ ակրիլային սոպոլիմեր, պոլիմերային հավելանյութեր, պիգմենտներ և անօրգանական լցանյութեր: Նախատեսված է շինարարական ներքին մակերեսների (բետոն, գիպս, ծեփ, փայտ, պաստառ) և այլ ծածկույթների ներկման համար: Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Փաթեթավորումը՝ առավելագույնը 10 կգ պոլիպրոպիլենային տարաներ: Մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս պիտանելիության ժամկետ: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից: | կգ |  | 60 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 60 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44111413 | Յուղաներկ | Նախատեսված է փայտի և երկաթի ներկման համար: Պատրաստված է ալկիդային հիմքով: Ներկում է (մեկ երեսով) 80-120գր/մ2։ Լիարժեք չորացումը՝ 24 ժամ: Արդյունքը չորացումից հետո հարթ փայլուն: Առավելագույնը՝ 1 կգ տարայով: Գույնը՝ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս պիտանելիության ժամկետ: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից: | կգ |  | 15 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 15 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 39221460 | Ներկարարի վրձին 4սմ | Ներկող մասի լայնությունը 4սմ, տափակ , բռնակը՝ փայտից, մազիկները ամուր ամրացված լինեն բռնակին, մազ չթողնեն: | հատ |  | 5 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44111200 | Ցեմենտ | Ցեմենտ պարկերով Մ 400, չափածրարված 50 կգ թղթյա պարկերով, գործարանային ավտոմատ լցված: Ոչ քարացած: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարաման պահին առնվազն՝ 6 ամիս: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից: | կգ |  | 350 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74  ՀՀ, ք. Երևան, Ծ․ Իսակովի 24 | 50  300 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44111800 | Գիպսային շաղախ | Բաղադրությունը՝ գիպս, պոլիմերային հավելանյութեր: Հանքային, ջերմամեկուսիչ, ձայնամեկուսիչ, էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ: Նախատեսված է ներքին մակերեսների հարդարման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու, տուֆե, բետոնե, ցեմենտավազային, աղյուսե, պեմզաբլոկե և գաջած մակերեսները հարդարելու համար: Փաթեթավորումը՝ թղթե և պոլիպրոպիլենային պարկեր առավելագույնը` 35 կգ զտաքաշով: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից: Պիտանելոիթյան ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 2 ամիս: | կգ |  | 50 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 50 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44921500 | Ծեփամածիկ գիպսային | Բաղադրություն՝ գիպս, լցանյութեր, մոդիֆիկացնող հավելանյութեր: Նախատեսված է չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքներ կատարելու, պաստառապատումից ու ներկումից առաջ չդեֆորմացվող` գիպսային, բետոնային, կրային, ցեմենտակրային, ցեմենտավազային (պատերի և առաստաղների) մակերեսները հարթեցնելու համար: Թղթե և պոլիպրոպիլենային պարկեր առավելագույնը` 30 կգ զտաքաշով: Մատակարարումը և բեռնաթափումը մատակարարի կողմից: Պիտանելոիթյան ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 2 ամիս | կգ |  | 60 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 60 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44192620 | Մեխ 20մմ | Օգտագործվում է փայտանյութեր մեխելու, ամրացնելու համար, մետաղյա, շինարարական, երկարությունը՝ 20մմ, որակյալ: | կգ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44192620 | Մեխ 40մմ | Օգտագործվում է փայտանյութեր մեխելու, ամրացնելու համար, մետաղյա, շինարարական, երկարությունը՝ 40մմ, որակյալ: | կգ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44192620 | Մեխ 100մմ | Օգտագործվում է փայտանյութեր մեխելու, ամրացնելու համար, մետաղյա, շինարարական, երկարությունը՝ 100մմ, որակյալ: | կգ |  | 4 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 4 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44192620 | Մեխ 120մմ | Օգտագործվում է փայտանյութեր մեխելու, ամրացնելու համար, մետաղյա, շինարարական, երկարությունը՝ 120մմ, որակյալ: | կգ |  | 3 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 3 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411742 | Ասիական զուգարանակոնքի սիֆոն | Պլաստմասսե՝ 110 մմ։ | հատ |  | 9 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 9 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411741 | Զուգարանակոնքի լողան /կողքից միացվող/ | Կերամիկական զուգարանակոնքի ջրի լողան, կողքից միացվող, ճկուն խողովակի միացման տեղը՝ 1/2 դյույմ: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44411742 | Զուգարանակոնքի ջրթափման համակարգ | Կերամիկական զուգարանակոնքի ջրթափման մեխանիզմ սեղմովի: Բաղկացած է լողանից, կապարակնիքից, լծակներից և սեղմակից: Գործարանային լրակազմ փաթեթավորմամբ : | հատ |  | 2 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44163140 | Կաթիլային խողովակ | Կաթիլային լենթ, մեկանգամյա օգտագործման, առանց ֆիլտր, կաթոցիկների հեռավորությունը 15սմ: | մետր |  | 5000 |  | ՀՀ, ք․ Սիսիան, Շիրվանզադե 7 | 5000 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161130 | Ոռոգման խողովակ | 1 դյույմ սև, պլաստիկ 32 x 2,4 մմ - 200ԱՄ – սև, գլանավորված 1 կտորից: | մետր |  | 400 |  | ՀՀ, ք․ Սիսիան, Շիրվանզադե 7 | 400 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44831700 | Ներկի լուծիչ | Մինչև 1լ պոլիմերային կամ ապակե տարաներով, նախատեսված լաքերի, յուղաներկերի և էմալների համար: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 1 տարի: | լիտր |  | 2.5 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 2.5 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44311170 | Օլոֆ | Էլեկտրական զոդիչով տարբեր մետաղական մասեր միմյանց միացնելու համար: Գլանի վրա փաթաթված, քաշը՝ առնվազն 56 գրամ, հաստությունը՝ 1մմ: | հատ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44311170 | Կանիֆոլ | Էլեկտրական զոդիչով տարբեր մետաղական մասեր միմյանց միացնելու համար: Բաց դեղին բյուրեղ, A-դասի, պլաստմասե տարայով, քաշը՝ առնվազն 100 գրամ | հատ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161270 | Պոլիպրոպիլենային խողովակ Փ20 | PPR խողովակ, Փ20մմ, 4մ երկարությամբ, նախատեսված տաք և սառը խմելու ջրի համար, ալյումինե շերտով, սպիտակ, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման։ | մետր |  | 25 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 25 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս 20մմ, 90° | Փ20 մմ, 90 աստիճան անկյունակ, նախատեսված տաք ջրի համար, սպիտակ, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման։ | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161270 | Պոլիպրոպիլենային խողովակ Փ25 | PPR խողովակ, Փ25 մմ, 4մ երկարությամբ, նախատեսված տաք և սառը խմելու ջրի համար, ալյումինե շերտով, սպիտակ, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման | մետր |  | 40 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 40 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս Փ20մմ | PPR կցամասի վարդակ, փողային ներդիրով, Փ20մմ, նախատեսված տաք և սառը խմելու ջրի համար, սպիտակ, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման։ | հատ |  | 25 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 25 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | Պոլիպրոպիլենային գնդիկավոր փական | PPR գնդիկավոր փական Փ20 մմ թողունակությամբ, նախատեսված տաք և սառը խմելու ջրի համար, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման։ Փականի ներքին կառուցվածքը գնդիկավոր, արտաքինից բռնակով։ | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս Փ25 մմ 90° | Փ25մմ, 90° անկյունակ, նախատեսված տաք ջրի համար, սպիտակ, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման։ | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | Պոլիպրոպիլենային խողովակի կցամաս Փ20մմ 45° | Փ20մմ, 45° անկյունակ, նախատեսված տաք ջրի համար, սպիտակ, առնվազն 1ՄՊԱ աշխատանքային ճնշման։ | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | 110մմ տրամագծով ՊՎՔ խողովակի կցամաս | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ, 45 աստիճան անկյունակ։ | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | 110մմ տրամագծով ՊՎՔ խողովակի կցամաս | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ, 90 աստիճան անկյունակ։ | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | 110մմ տրամագծով ՊՎՔ խողովակի եռաբաշխիչ | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ, 45 աստիճան , Փ110\*Փ110\*Փ110: | հատ |  | 15 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 15 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161270 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ 50մմ տրամագծով | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, 1մ երկարությամբ, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ։ | մետր |  | 15 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 15 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161270 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ 50մմ տրամագծով | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, 0,5մ երկարությամբ, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ։ | մետր |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161270 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ 110մմ տրամագծով | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, 2 մ երկարությամբ, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ: | մետր |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161270 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ 110մմ տրամագծով | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, 1 մ երկարությամբ, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ։ | մետր |  | 15 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 15 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | 50 մմ տրամագծով ՊՎՔ խողովակի կցամաս | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ, 90 աստիճան անկյունակ։ | հատ |  | 8 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 8 | Պայմանագիրն ուժի  մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | 50 մմ տրամագծով ՊՎՔ խողովակի կցամաս | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ, 45 աստիճան անկյունակ: | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի  մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 44161230 | 50 մմ տրամագծով ՊՎՔ խողովակի եռաբաշխիչ | Նախատեսված կոյուղագծերի համար, սեղմիչ օղակով, 2մմ -ից ոչ պակաս պատի հաստությամբ, 45 աստիճան, Փ50\*Փ50\*Փ50: | հատ |  | 10 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 10 | Պայմանագիրն ուժի  մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

* **Ծանոթություն.\***Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
* Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | | | | | | | | | |
| Код по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Свойства (техническая характеристика) | Единица измерения | Стоимость единицы товара (драмы РА) | Общее количество | Сумма  (драмы РА) | Поставки\* | | |
| Адрес | Требуемое количество | Сроки |
|  | 44423200 | Лестница | Алюминиевая открывающаяся лестница, максимальный вес 150 кг, общая высота не менее 4 м, высота в сложенном виде (2 шт.) не менее 1,8 м. Количество ножек 2\*7 шт. Вес не менее 5 кг. | шт |  | 1 |  | РА г. Сисиан ул. Ширванзаде 7 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 31651400 | Лента изоляционная | Лента для изоляции эл.тока, диапазон рабочих температур: -20 - +400C, эл.прочность 5 Кв. Относительное удлинение при разрыве 150%, 0.15мм×19мм×20м , цвет: по желанию заказчика.. | шт |  | 40 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 40 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 24911500 | Клей двухкомпонентный | Для склеивания поверхностей из МДФ, ламината и пр. Масса аэрозоли в металлической таре не менее 400 мг, масса жидкости в пластмассовой таре не менее 125 г. Срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. | шт |  | 8 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 8 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 31711160 | Электроды для сварки 3,2 мм | Предназначены для сварки металлов: узлов, углов во всех положениях, в том числе при вертикальной сварке сверху вниз. Диаметр 3,2 мм, длина 350 мм. Расфасовка в коробке не более 3,2 кг. | кг |  | 18 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 18 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 31711160 | Электроды для сварки  4,0 мм | Предназначены для сварки металлов: узлов, углов во всех положениях, в том числе при вертикальной сварке сверху вниз. Диаметр 4 мм, длина 350 мм. Расфасовка в коробке не более 5 кг. | кг |  | 23 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 23 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 30192233 | Силикон | Высококачественный прозрачный однокомпонентный силикон 280 мл. Свойства: В процессе эксплуатации силикон затвердевает, становится водонепроницаемым, эластичным, устойчивым к любым воздействиям, в том числе к моющим средствам, органическим растворителям. Применяется в строительстве (кухни, ванные комнаты, системы вентиляции), в машиностроении, судостроении, а также при монтаже стекол, герметизации, зеркал и других поверхностей. Подходит для внутренних и наружных работ. Термостойкость от -450 до +1250. При заводской упаковке срок годности не менее 50%. | кг |  | 12.32 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 12.32 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44163280 | Сифон для раковины | Двойная изогнутая часть канализационных труб, которая всегда заполнена водой, чтобы зловоние не поднималось изнутри. Пластиковый, рассчитанный на одинарную мойку, пружинный, с гибким шлангом, металлическая головка. Փ50(1 1/2), в комплектацию должны входить резиновая вставка, металлический колпачок, болт и другие аксессуары. | шт |  | 12 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 12 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411100 | Пластиковый кран | Пластиковый цельный кран, с полуоборотной головкой, настенный, 1/2 дюйма, наружная резьба, односедельный, для холодной воды. | шт |  | 25 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 25 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411100 | Смеситель для раковины-раковина | Бронза, нержавеющая сталь, с полуоборотным вентилем, для монтажа на керамической раковине, подключение к водопроводу 1/2 дюйма. Резиновая вставка на конце резьбовой муфты. С заводской упаковкой. Тип носа по желанию заказчика. | шт |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411100 | Смеситель для раковины-настенный | Бронза, нержавеющая сталь, с полуоборотным вентилем, для монтажа к стене, подключение к водопроводу 1/2 дюйма. Резиновая вставка на конце резьбовой муфты. С заводской упаковкой. Тип носа по желанию заказчика. | шт |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411300 | Керамическая раковина | Белого цвета, с ножкой, эмалированной, чаша для воды - 6 л, с прямым подключением. Размер: 68х38х78. | шт |  | 9 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 9 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411110 | Кран для воды с одним клапаном | Полукруглый, с одним открывающимся-закрывающимся клапаном, никелированный, для установки на керамическую мойку. В заводской упаковке. | шт |  | 25 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 25 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411100 | Водопроводный кран с душем | Никелированная нержавеющая сталь с подключением к горячей и холодной воде. Душевой шланг с металлическим пружинным корпусом, длиной не менее 1,5 м, с пластиковой насадкой. С заводской упаковкой. | шт |  | 6 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 6 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 42131170 | Вентиль для воды 1/2 '' | На обоих концах внутренняя резьба, ½ дюйма, материал: латунь. Верхний болт: синяя головка, резиновая вставка на конце втулки с резьбой. | шт |  | 2 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 42131170 | Вентиль для воды 3/4'' | На обоих концах внутренняя резьба, ¾ дюйма, материал: латунь. Верхний болт: синяя головка, резиновая вставка на конце втулки с резьбой. | шт |  | 2 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 42131170 | Вентиль для воды 2'' | Внутренняя резьба по обоим концам, 2 дюйма, бронзовый. Верхний винт с голубой головкой, на конце винтовой буксы резиновый вкладыш. | шт |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44163280 | Гибкий шланг для воды 1/2" 60 см | Металлический пружинный корпус, дляподачи воды под давлением, ½ дюйма, с головками, с внутренней резбьбой по обоим концам, длина 0.6 м. | шт |  | 35 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 35 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44163280 | Гибкий шланг для душа 1/2 " 1 м | Металлическая , с гибким пружинным шлангом: внутри резиновая трубка, длиной 1 м, двусторонние головки 1/2 дюйма, с внутренней резьбой. | шт |  | 10 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44163170 | Оросительная резиновая труба ¾'' | Оросительная резиновая труба для полива зеленых насаждений, диаметр 19 мм, толщина стенки не менее 5 мм, материал резина. | метр |  | 50 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 50 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521120 | Внутренний дверной замок 60мм | Для дверей из дерева или МДФ, с двусторонней ручкой. Поверхность ручки гладкая, без маркировки и украшения. Высота механизма, входящего в дверь, составляет 154 мм, глубина: 60 мм, ширина: 14 мм. Стержень 7 см, масса не менее 270 грамм, с двусторонним ключом, количество ключей не менее 5. | шт |  | 37 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 37 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44221141 | Дверные ручки для металлопластиковых дверей | Предназначен для металлопластиковых дверей с сердцевиной. Ручки должны быть парными: 10 внутри, 10 снаружи. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521100 | Замок для металлопластиковой двери | Замок для металлопластиковой двери. Высота механизма, входящего в дверь, 170 мм, глубина 50 мм, ширина 13 мм. Длина лицевой части 240 мм, ширина 16 мм. Вес не менее 270 граммов, с металлическим корпусом, двухсторонней ручкой и отсеком для стержня. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521100 | Металлопластиковая оконная ручка | Металлопластиковая оконная ручка, со своим стержнем, с двумя отверстиями для открывания/закрывания форточки. Металлический, цвет белый. | шт |  | 5 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 5 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521100 | Металлопластиковая оконная ручка | Металлопластиковая оконная ручка, со своим стержнем, с двумя отверстиями для открывания/закрывания форточки. Пластиковй, цвет белый. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521170 | Замок навесной (большой) | Металлическилитой, высота 11 см, ширимна 7 см, в комплекте не менее 3 ключей. | шт |  | 14 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 14 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44221161 | Стальные петли | Материал: сталь. Крепление сваркой, высота: 150 мм, внешний диаметр: 22 мм, для металлических дверей. Вся поверхность петли должна быть отполирована, вес не менее 300 г. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44221161 | Петля для евродвери | Петля для евродвери, 9 см, цвет по желанию заказчика. | шт |  | 40 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 40 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44221111 | Петля для евроокна | Петля для евроокна 75 мм, цвет по желанию заказчика. | шт |  | 50 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 50 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521120 | Замок для металлических дверей | Материал: сталь, сторона открывания двери: правая/левая, ответная палочка. Минимум 3 ключа, минимум 3 пальцами для внутренней установки. | шт |  | 2 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521100 | Евро дверной замок | Металлопластиковый дверной замок с двойными ручками. Высота механизма, входящего в дверь, составляет 170 мм, глубина – 50 мм, ширина – 13 мм. Длина фасада 240 мм, ширина 16 мм, стержень 7 см, вес не менее 270 грамм, с двухсторонним ключом, количество ключей - не менее 5 штук. | шт |  | 5 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 5 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521100 | Евро дверной замок | Металлопластиковый дверной замок с двойными ручками. Высота механизма, входящего в дверь, составляет 170 мм, глубина – 50 мм, ширина – 13 мм. Длина фасада 240 мм, ширина 16 мм, стержень 7 см, вес не менее 270 грамм, с двухсторонним ключом, количество ключей - не менее 5 штук. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 42131170 | Угловой смесительный клапан | Материал — латунь, присоединительные концы имеют наружную резьбу ½ дюйма. Предназначен для горячей и холодной питьевой воды. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 42131480 | Сердечник замка 7 см | Для деревянных дверей. Открывается ключом с обеих сторон, количество ключей не менее 5. Бронза, не сухая, длина 7 см, вес не менее 270 грамм. В заводской (разовой) упаковке, в коробке | шт |  | 35 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 35 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 42131480 | Сердечник замка 9 см | Для деревянных дверей. Открывается ключом с обеих сторон, количество ключей не менее 5. Бронза, не сухая, длина 9 см, вес не менее 330 грамм. В заводской (разовой) упаковке, в коробке | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44221171 | Дверной смягчитель удара N-1 | Дверной смягчитель удара предназначен для остановки удара при быстром закрытии дверей, со стальным корпусом, скользящей конструкцией, с 2 режимами регулировки скорости. Предусмотренный вес дверей 20-40 кг.В заводской упаковке, в коробке, на коробке обязательно указан предусмотренный вес двери | шт |  | 3 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 3 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521230 | Зажимы N3 | Зажим для электрического шнура N3, пластиковый, с гвоздем, предназначен для электр. для крепления проводов к стене, упаковка: коробка, 100 шт. в коробке. | шт |  | 500 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 500 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44521230 | Зажимы N4 | Зажим для электрического шнура N4, пластиковый, с гвоздем, предназначен для электр. для крепления проводов к стене, упаковка: коробка, 100 шт. в коробке. | шт |  | 500 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 500 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44111414 | Отбеливающая краска для стенах /латекс/ | Состав: акриловые сополимеры, полимерные добавки, пигменты, неорганические наполнители. Предназначен для окраски внутренних строительных поверхностей (бетон, штукатурка, штукатурка, дерево, обои) и других покрытий. Цвет по желанию заказчика. Упаковка: полипропиленовые контейнеры по 10 кг. В момент поставки срок годности не менее 12 мес. Доставка и разгрузка со стороны поставщика . | кг |  | 60 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 60 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44111413 | Масляная краска | Предназначен для покраски дерева и железа.Изготовлен на алкидной основе . Покрывает (1 слоем) 80-120 гр/м2։ Окончательное высыхание 24 часа. Результат после высыхания гладкий блестящий. В таре не более 5кг ,цвет по желанию заказчика .В момент поставки срок годности не менее 12 месяцев. | кг |  | 15 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 15 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 39221460 | Кисть малярная 4 см | Ширина малярной части 4 см, плоская, ручка из дерева, щетинки должны плотно прилегать к ручке, не оставлять волос. | шт |  | 5 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 5 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44111200 | Цемент | Цемент в мешках М 400, в упаковке в бумажных мешках по 50 кг, автоматичское заводское заполнение. Не окаменелый. Срок годности не менее 6 месяцев. Доставка и обработка поставщиком. | кг |  | 350 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74  РА, г. Ереван ул. Исакова 24 | 50    300 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44111800 | Гипсонит | Состав: гипс, полимерные добавки. Минеральная, теплоизоляционная, звукоизоляционная, экологически чистая и безопасная. Предназначена для финишных отделочных работ внутренних поверхностей, отделки туфа, бетона, цементной штукатурки, кирпича, пумзаблока и оштукатуренных поверхностей. Упаковка: бумажные и полипропиленовые мешки максимальным весом 35 кг. Доставка и обработка поставщиком. Срок годности не менее 2 месяцев на момент поставки. | кг |  | 50 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 70 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44921500 | Гипсовая шпаклевка | Состав: гипс, наполнители, модифицирующие добавки. Предназначен для внутренних отделочных работ в сухой среде, для выравнивания недеформируемых оштукатуренных, бетонных, известковых, цементно-штукатурных, цементно-штукатурных (стен и потолков) поверхностей перед оклейкой обоями и покраской. Бумажные и полипропиленовые мешки с максимальным весом фильтра 30 кг. Доставка и обработка поставщиком. Срок годности не менее 2 месяцев на момент поставки. | кг |  | 60 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 60 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44192620 | Гвозди 20 мм | Металлические строительные гвозди для древесины: длина 20 мм, качество. | кг |  | 2 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44192620 | Гвозди 40 мм | Металлические строительные гвозди для древесины: длина 40 мм, качество. | кг |  | 2 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44192620 | Гвозди 100 мм | Металлические строительные гвозди для древесины: длина 100 мм, качество. | кг |  | 4 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 4 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44192620 | Гвозди 120 мм | Металлические строительные гвозди для древесины: длина 120 мм, качество. | кг |  | 3 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 3 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411742 | Сифон для азиатского унитаза | Пластик: 110 мм. | шт |  | 9 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 9 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411741 | Смыв унитаза /боковое соединение/ | Керамический унитаз, боковой монтаж, гибкое трубное соединение: 1/2 дюйма. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44411742 | Система смыва унитаза | Керамический сливной механизм для унитаза с кнопкой. Состоит из чаши, уплотнителя, рычагов и зажима. В комплекте с заводской упаковкой. | шт |  | 2 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44163140 | Капельная трубочка | Капельная лента, одноразовая, без фильтра, расстояние между каплями 15 см. | метр |  | 5000 |  | РА г. Сисиан ул. Ширванзаде 7 | 5000 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161130 | Труба для орошения | 1 дюйм черный, пластик 32 x 2,4 мм - 200А – черный, скручен в 1 шт. | метр |  | 400 |  | РА г. Сисиан ул. Ширванзаде 7 | 400 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44831700 | Растворитель красок | Предназначен для лаков, масляных красок и эмалей. Расфасовка: полипропиленовая тара емкостью не более 1л. Срок годности не менее 1 года на момент поставки. | литр |  | 2.5 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 2.5 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44311170 | Олоф | Для соединения различных металлических деталей с помощью электрического паяльника. Свернутый в рулон, вес не менее 56 грамм, толщина 1 мм. | шт |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44311170 | Канифоль | Для соединения различных металлических деталей с помощью электрического паяльника. Светло-желтый кристалл, марка А, в пластиковом контейнере, масса не менее 100 грамм. | шт |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161270 | Полипропиленовая труба Փ20 | Труба PPR Փ20мм, длина 4м, предназначена для горячей и холодной питьевой воды, с алюминиевым слоем, белого цвета, рабочее давление не менее 1 МПА. | метр |  | 25 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 25 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Полипропиленовая труба фурнитура 20мм, 90° | Փ20 мм, угол 90°, предназначен для горячей воды, белого цвета, рабочее давление не менее 1 МПА. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161270 | Полипропиленовая труба Փ25 | Труба PPR Փ25мм, длина 4м, предназначена для горячей и холодной питьевой воды, с алюминиевым слоем, белого цвета, рабочее давление не менее 1 МПА. | метр |  | 40 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 40 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Фитинг полипропиленовый Ø20мм | Фитинг-насадка PPR с латунной вставкой, Ø20мм, предназначен для горячей и холодной питьевой воды: белого цвета, рабочее давление не менее 1 МПа. | шт |  | 25 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 25 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Кран шаровой полипропиленовый | Кран шаровой PPR диаметром 20 мм, предназначен для горячей и холодной питьевой воды, рабочее давление не менее 1 МПа. Внутреннее строение клапана шарообразное, с ручкой снаружи. | шт |  | 10 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Полипропиленовая труба фурнитура 25мм, 90° | Փ25 мм, угол 90°, предназначен для горячей воды, белого цвета, рабочее давление не менее 1 МПА. | шт |  | 10 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Полипропиленовая труба фурнитура 20мм, 45° | Փ20мм, угол 45°, предназначен для горячей воды, белого цвета, рабочее давление не менее 1 МПА. | шт |  | 10 |  | РА   г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Фитинг угловой для труб ПВХ диаметром 110 мм | Предназначен для канализационных линий, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм, угол 45 градусов. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Фитинг угловой для труб ПВХ диаметром 110 мм | Предназначен для канализационных линий, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм, угол 90 градусов. | шт |  | 10 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Тройник для труб ПВХ диаметром 110 мм | Предназначен для канализационных линий, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм, 45 градусов, Փ110\*Փ110\*Փ110. | шт |  | 15 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 15 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161270 | Поливинилхлоридная труба диаметром 50 мм | Предназначена для канализационных линий длиной 1 м, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм. | метр |  | 15 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 15 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161270 | Поливинилхлоридная труба диаметром 50 мм | Предназначена для канализационных линий длиной 0,5 м, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм. | метр |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161270 | Поливинилхлоридная труба диаметром 110 мм | Предназначена для канализационных линий длиной 2 м, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2мм. | метр |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161270 | Поливинилхлоридная труба диаметром 110 мм | Предназначена для канализационных линий длиной 1 м, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм. | метр |  | 15 |  | РА  г.Ереван ул. Терьяна  74 | 15 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Фитинг угловой для труб ПВХ диаметром 50 мм | Предназначен для канализационных линий, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм, угол 90 градусов. | шт |  | 8 |  | РА  г.Ереван ул. Терьяна  74 | 8 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Фитинг угловой для труб ПВХ диаметром 50 мм | Предназначен для канализационных линий, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм, угол 45 градусов. | шт |  | 10 |  | РА   г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 44161230 | Тройник для труб ПВХ диаметром 50 мм | Предназначен для канализационных линий, с прижимным кольцом, толщиной стенки не менее 2 мм, угол 45 градусов,Փ50\*Փ50\*Փ50. | шт |  | 10 |  | РА  г.Ереван ул. Терьяна  74 | 10 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |

**Примечание.\*** Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок. Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.

* Каждое наименование является отдельной позицией.